Specifikace

Zpět na obsah

# Specifikace

V tomto oddílu jsou uvedeny specifikace pro řadu bezdrátových adaptérů Intel®. Následující seznam nemusí být úplný.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE202

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 a Intel® Centrino® Wireless-N 135

Velikost | Poloviční miniaturní karta PCI Express*
Rozměry | Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
WiFi
Frekvenční modulace | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Konfigurace MIMO: 1X1 Vysílání/příjem: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

Podpora technologie Bluetooth

- Intel® Centrino® Wireless-N 100: Žádný
- Intel® Centrino® Wireless-N 105: Žádný
- Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS
- Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy a Bluetooth 3.0 +HS)

Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (32bitová a 64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* pro standardy 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Sady funkcí IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

Velikost | Miniaturní karta a poloviční miniaturní karta PCI Express*
Skladové jednotky | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 – 1X2 MC/HMC
Rozměry | Miniaturní karta: Šířka 50,80 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
WiFi
Frekvenční modulace | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 2,41–2,474 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows* XP (32 a 64bitové) a Windows Vista* (32 a 64bitové), Ubuntu Linux*
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* pro standardy 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Standard sítě WLAN | EEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,I
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA - osobní, WPA2 - osobní, WPA - podniky, WPA2 - podniky, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Šifrování | AES-CCMP 128bitové, WEP 128bitové a 64bitové, CKIP, TKIP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 a Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Velikost | Poloviční miniaturní karta PCI Express*
Rozměry | Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
WiFi
Frekvenční modulace | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Konfigurace MIMO: 2X2 Vysílání/příjem: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

Podpora technologie Bluetooth

- Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Žádný
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy a Bluetooth 3.0 +HS)

Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (32bitová a 64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* pro standardy 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Sady funkcí IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 a Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Velikost | Poloviční miniaturní karta PCI Express*
Rozměry | Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy | 802.11a/b/g/n (liší se podle adaptéru) a Bluetooth 3.0 + HS
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Síťové standardy WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz – 5,85 GHz (podle země) | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 180 Vysílání/příjem (Mb/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Bluetooth verze 3.0 + HS
Obecné

Operační systémy

- Microsoft Windows* XP (32bitová a 64bitová verze)
- Windows Vista* (32bitová a 64bitová verze)
- Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze)
- Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze)
- Windows* 8.1 (32bitová a 64bitová verze)

Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* pro 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-osobní, WPA-podniky, WPA2-osobní, WPA2-podniky, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Standard sítě WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Velikost | Poloviční miniaturní karta PCI Express*
Rozměry | Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy | 802.11a/b/g/n a Bluetooth 4.0
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz – 5,85 GHz (podle země) | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Bluetooth verze 4.0 (3.0 + HS)
Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (32bitová a 64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* pro 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-osobní, WPA-podniky, WPA2-osobní, WPA2-podniky, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Standard sítě WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 a Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Velikost | Poloviční miniaturní karta PCI Express*
Rozměry | Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
WiFi
Frekvenční modulace | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz – 5,85 GHz (podle země) | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Konfigurace MIMO: 1X2 Příjem: 300, 270, 243, 240, 180 Mb/s Příjem/vysílání: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Konfigurace MIMO: 2X2 Vysílání/příjem: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obecné

Operační systémy

- Microsoft Windows* XP (32bitová a 64bitová verze)
- Windows Vista* (32bitová a 64bitová verze)
- Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze)
- Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze)
- Windows* 8.1 (32bitová a 64bitová verze)

Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-osobní, WPA-podniky, WPA2-osobní, WPA2-podniky, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Sady funkcí IEEE | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
WiMAX – obecné

Operační systémy

- Microsoft Windows* XP (32bitová a 64bitová verze)
- Windows Vista* (32bitová a 64bitová verze)
- Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze)
- Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze)
- Windows* 8.1 (32bitová a 64bitová verze)

Splňovaný standard | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Sada funkcí systémového profilu WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX release 1, Wave II. Podporuje profily 3A a 1A/B. Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX release 1, Wave II. Podporuje profily 3A, 5A/C, 1A/B a 5BL.
Zabezpečení | Protokol pro správu klíčů (PKMv2)
Šifrování | 128bitový protokol CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) založený na šifrování AES
WiMAX
Frekvenční pásmo | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Modulace | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Bezdrátové médium | Duplexní režim: operace TDD | Škálovatelná modulace OFDMA (SOFDMA): 512 a 1024 FFT
Permutace pomocné nosné: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Šířky pásma kanálů: 5 a 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Šířky pásma kanálů: 5, 7, 8,75 a 10 MHz
Sada funkcí verze sítě WiMAX | SPWG/NWG Release 1.5

Jmenovitý výkon

Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150:
Stahování až 10 Mb/s a odesílání až 4 Mb/s ve špičce
(Jmenovitý výkon (výkon OTA), kanál 10MHz)

Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250:
Stahování až 20 Mb/s a odesílání až 6 Mb/s ve špičce
(Jmenovitý výkon (výkon OTA), kanál 10MHz)

Přenášený vysokofrekvenční výstupní výkon | Vyhovuje třídě výkonu 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 a Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Velikost | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Plná miniaturní karta a poloviční miniaturní karta PCI Express*. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Poloviční miniaturní karta PCI Express*.
Rozměry | Plná miniaturní karta: Šířka 50,95 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz – 5,85 GHz (podle země) | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Vysílání/příjem: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Vysílání/příjem: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obecné

Operační systémy

- Microsoft Windows* XP (32bitová a 64bitová verze)
- Windows Vista* (32bitová a 64bitová verze)
- Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze)
- Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze)
- Windows* 8.1 (32bitová a 64bitová verze)

Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-osobní, WPA-podniky, WPA2-osobní, WPA2-podniky, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Standard sítě WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Rozměry | Poloviční miniaturní karta a M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrická rozhraní | PCIe a USB 2.0 pro oba rozměry
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr

Síťové standardy IEEE 802.11

Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

- Model 7260HMW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC

- Model 7260NGW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: Až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

Bluetooth

Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) podporují následující adaptéry

- Model 7260HMW

- Model 7260NGW

Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Rozměry | Poloviční miniaturní karta, M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrická rozhraní | PCIe, USB 2.0 pro oba rozměry
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr

Síťové standardy IEEE 802.11

Intel® Dual Band Wireless-N 7260

- Model 7260HMW AN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC
- Model 7260NGW AN – 802.1agn, 2x2, Bluetooth 4,0, PCIe, USB, M.2
- Model 7260HMW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC
- Model 7260NGW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2

Intel® Wireless-N 7260

- Model 7260HMW BN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
- Model 7260NGW BN – 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4,0, PCIe, USB, M.2

Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace (Viz výše; všechny adaptéry nepodporují všechna pásma) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky 802.11n | Všechny adaptéry: Prostorové toky 2 x 2
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

Bluetooth

Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) podporují následující adaptéry

- Model 7260HMW AN

- Model 7260NGW AN

- Model 7260HMW BN

- Model 7260NGW BN

Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Rozměry | Poloviční miniaturní karta a M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrická rozhraní | PCIe a USB 2.0 pro oba rozměry
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr

Síťové standardy IEEE 802.11

Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

- Model 3160HMW – 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC
- Model 3160NGW – 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: Až 433 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

Bluetooth

Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) podporují následující adaptéry

- Model 3160HMW
- Model 3160NGW

Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (Model 3165NGW)

Rozměry | M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrická rozhraní | PCIe a USB 2.0
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: až 433 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Rozměry | M.2 2230 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrická rozhraní | PCIe a USB 2.0
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: až do 433 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Obecné
Operační systémy | Linux, Windows* 8.1 (64bitová verze), Windows* 10 (64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Model 7265NGW)

Rozměry | M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrická rozhraní | PCIe a USB 2.0
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr

Síťové standardy IEEE 802.11

Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

- Model 7265NGW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

Bluetooth

Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) podporují následující adaptéry

- Model 7265NGW

Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Modely 7265NGW AN a 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Model 7265NGW BN)

Rozměry | M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrická rozhraní | PCIe, USB 2.0
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr

Síťové standardy IEEE 802.11

Intel® Dual Band Wireless-N 7265

- Model 7265NGW AN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
- Model 7265NGW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2

Intel® Wireless-N 7265

- Model 7265NGW BN – 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace (Viz výše; všechny adaptéry nepodporují všechna pásma) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky 802.11n | Všechny adaptéry: Prostorové toky 2 x 2
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

Bluetooth

Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) podporují následující adaptéry

- Model 7265NGW AN
- Model 7265NGW NB
- Model 7265NGW BN

Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Rozměry | Poloviční miniaturní karta a M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrická rozhraní | PCIe a USB 2.0 pro oba rozměry
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr

Síťové standardy IEEE 802.11

Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

- Model 8260NGW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

Bluetooth

Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) podporují následující adaptéry

- Model 8260NGW

Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (Modely 8265NGWH / 8265NGW / 8265D2W)

Obecné

Rozměry (V x Š x H)

- M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm

- M.2 1216: 12 x 16 x 1,8 mm

Hmotnost

- M.2 2230: 2,6 g

- M.2 1216: 0,6 g

Výběr antén | Podporováno
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: PCIe, USB nebo UART (pouze M.2 1216)
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Operační systémy | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (omezená podpora funkcí), Android
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient–klient (peer-to-peer), Wi-Fi Miracast* jako zdroj.
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v s čekající podporou OS; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11REVmc
Roaming (cestování) | Podporuje plynulý roaming mezi přístupovými body
Bluetooth | Dvou režimové Bluetooth* 4.2, BLE
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, 128bitové AES-CCMP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Shoda se standardy
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | Model 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, koexistence s LTE, eFEM, M.2 2230 HE
Model 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Model 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, koexistence s LTE, M.2 1216 SD
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wireless-AC 9260 (Modely 9260NGW a 9260D2WL)

Obecné

Rozměry (V x Š x H)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max. 1,5 mm (horní strana) / max. 0,1 mm (spodní strana)]

- M.2 1216: 12 x 16 x 1,67 (±0,08) mm

Hmotnost

- M.2 2230: 2,9 ±0,3 g

- M.2 1216: 0,61 ±0,1 g

Výběr antén | Podporováno
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: PCIe, USB
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Operační systémy | Microsoft Windows 10*, Linux* (omezená podpora funkcí), Chrome*
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac s funkcemi wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* jako zdroj a Wi-Fi Direct*.
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v s čekající podporou OS; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11REVmc
Roaming (cestování) | Podporuje plynulý roaming mezi přístupovými body
Bluetooth | Bluetooth* 5
Zabezpečení
Ověřování | WPA* a WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, 128bitové AES-CCMP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Shoda se standardy
Národní standardy USA | FIPS, FISMA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | 9260NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216 LTE Coex
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | 1,73 Gb/s při použití 160MHz kanálů
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wireless-AC 9461 (Modely 9461NGW/9461D2W)

Obecné

Rozměry (V x Š x H)

- M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm

- M.2 1216: 12 x 16 x 1,57 (±0,08) mm

Hmotnost

- M.2 2230: 2,7 g

- M.2 1216: 0,7 g

Výběr antén | Podporováno
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: CNVio
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 °C až +80 °C
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Operační systémy | Microsoft Windows 10*, Linux* (omezená podpora funkcí), Chrome
Certifikace aliance Wi-Fi* | CERTIFIKACE Wi-Fi* a/b/g/n/ac s funkcemi wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* jako zdroj a Wi-Fi Direct
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v s čekající podporou OS; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11REVmc
Roaming (cestování) | Podporuje plynulý roaming mezi přístupovými body
Bluetooth | Bluetooth* 5
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, 128bitové AES-CCMP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Shoda se standardy
Předpisy | Seznam schválení pro jednotlivé země získáte od svého místního zástupce společnosti Intel.
Národní standardy USA | FIPS, FISMA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | 9461NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, jedna anténa
9461D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, jedna anténa
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | 433 Mb/s při použití 80MHz kanálů
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wireless-AC 9462 (Modely 9462NGW/9462D2W)

Obecné

Rozměry (V x Š x H)

- M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm

- M.2 1216: 12 x 16 x 1,57 (±0,08) mm

Hmotnost

- M.2 2230: 2,7 g

- M.2 1216: 0,7 g

Výběr antén | Podporováno
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: CNVio
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 °C až +80 °C
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Operační systémy | Microsoft Windows 10*, Linux* (omezená podpora funkcí), Chrome
Certifikace aliance Wi-Fi* | CERTIFIKACE Wi-Fi* a/b/g/n/ac s funkcemi wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* jako zdroj a Wi-Fi Direct
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v s čekající podporou OS; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11REVmc
Roaming (cestování) | Podporuje plynulý roaming mezi přístupovými body
Bluetooth | Bluetooth* 5
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, 128bitové AES-CCMP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Shoda se standardy
Předpisy | Seznam schválení pro jednotlivé země získáte od svého místního zástupce společnosti Intel.
Národní standardy USA | FIPS, FISMA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | 9462NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, diversitní anténa
9462D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, diversitní anténa
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | 433 Mb/s při použití 80MHz kanálů
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wireless-AC 9560 (Modely 9560NGW/9560D2W)

Obecné

Rozměry (V x Š x H)

- M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm

- M.2 1216: 12 x 16 x 1,8 mm

Hmotnost

- M.2 2230: 2,6 g

- M.2 1216: 0,6 g

Výběr antén | Podporováno
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: CNVio
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Operační systémy | Microsoft Windows 10*, Linux* (omezená podpora funkcí), Chrome*
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac s funkcemi wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* jako zdroj a Wi-Fi Direct* (pouze systém Microsoft Windows*).
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802,11.11v s čekající podporou OS; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11-2016
Roaming (cestování) | Podporuje plynulý roaming mezi přístupovými body
Bluetooth | Bluetooth* 5
Zabezpečení
Ověřování | WPA* a WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, 128bitové AES-CCMP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Shoda se standardy
Národní standardy USA | FIPS, FISMA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | 9560NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | 1,73 Gb/s při použití 160MHz kanálů
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Rozměry | M.2 Type 3030
Elektrická rozhraní | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Rozhraní k modulu Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 využívající X-FL, a jedno vyhrazené pro Bluetooth
Konektor rozhraní antény | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT s kabelovým konektorem U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 57 GHz až 64 GHz (podle země) | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | 1, 2 a 3, podle místních předpisů | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | N/A | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ad | 4 620, 3 850, 3 080, 2 503, 2 310, 1 925, 1 540, 1 251, 1 155, 963, 770, 385 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8,1* s připojením v pohotovostním režimu
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Rozměry | M.2 Type 3030
Elektrická rozhraní | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Rozhraní k modulu Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 využívající X-FL, a jedno vyhrazené pro Bluetooth
Konektor rozhraní antény | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT s kabelovým konektorem U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 57 GHz až 64 GHz (podle země) | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | 1, 2 a 3, podle místních předpisů | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | N/A | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ad | 4 620, 3 850, 3 080, 2 503, 2 310, 1 925, 1 540, 1 251, 1 155, 963, 770, 385 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8,1* s připojením v pohotovostním režimu
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 (18260NGW)

Rozměry | M.2 Type 2230
Elektrická rozhraní | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Rozhraní k modulu Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 nebo M10042, využívající X-FL (jeden koaxiální kabel přenáší napájení, IF a řídící signál)
Rozměry | 22 x 30 mm x S3 [max. 1,5 mm (horní strana) / max. 0,1 mm (spodní strana)]
Konektor rozhraní antény | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT s kabelovým konektorem U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | IEEE 802.11abgn, 802.11ac, 802.11ad, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 57 GHz až 64 GHz (podle země) | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | 1, 2 a 3, podle místních předpisů | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | N/A | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260: až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ad | 4 620, 3 850, 3 080, 2 503, 2 310, 1 925, 1 540, 1 251, 1 155, 963, 770, 385 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), 4.1
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8,1* s připojením v pohotovostním režimu
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 (18265NGW)

Obecné
Rozměry (V x Š x H) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max. 1,5 mm (horní strana) / max. 0,1 mm (spodní strana)]
Hmotnost | M.2 2230: 2,4 g
Výběr antén | Podporováno
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: Rozhraní PCIe a USB k modulu Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10101, využívající X-FL (jeden koaxiální kabel přenáší napájení, IF a řídící signál)
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Neprovozní vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Operační systémy | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (omezená podpora funkcí), Android
Aliance Wi-Fi | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient–klient (peer-to-peer), Wi-Fi Miracast jako zdroj
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v s čekající podporou OS; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11REVmc
Roaming (cestování) | Podporuje plynulý roaming mezi příslušnými přístupovými body
Bluetooth | Dvou režimové Bluetooth* 4.2, BLE
Frekvenční modulace | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 57 GHz až 64 GHz (podle země) | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | 1, 2 a 3, podle místních předpisů | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | N/A | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ad | 4 620, 3 850, 3 080, 2 503, 2 310, 1 925, 1 540, 1 251, 1 155, 963, 770, 385 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Shoda se standardy
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Rozměry | M.2 Type 3030
Elektrická rozhraní | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Rozhraní k modulu Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 využívající X-FL, a jedno vyhrazené pro Bluetooth
Konektor rozhraní antény | X.FL
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 60 GHz (802.11ad)
Frekvenční pásmo | 57 GHz až 64 GHz (podle země)
Modulace | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Bezdrátové médium | DMG control PHY, DMG SC PHY
Kanály | 1, 2 a 3, podle místních předpisů
Prostorové toky | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ad | 4 620, 3 850, 3 080, 2 503, 2 310, 1 925, 1 540, 1 251, 1 155, 963, 770, 385 Mb/s
Bezdrátové zabezpečení
Ověřování | WPA2-osobní (WSC – jednoduchá konfigurace WiFi)
Šifrování | 128bitové AES-GCMP
Další funkce šifrování
Dešifrování s veřejným klíčem | RSA-2048
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8,1* s připojením v pohotovostním režimu
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0

## Intel® Wireless Gigabit 11000

Rozměry | 20,5 x 14,2 x 1,8 mm (včetně štítu)
Hmotnost | 2 gramy
Elektrická rozhraní | Pájený modul má vlastní kontaktní plošky. Rozhraní k modulu Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R, využívající X-FL (jeden koaxiální kabel přenáší napájení, IF a řídící signál)
Konektor rozhraní antény | X.FL
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | 802.11ad
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 60 GHz (802.11ad)
Frekvenční pásmo | 57 GHz až 64 GHz (podle země)
Modulace | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Kanály | 1, 2 a 3, podle místních předpisů
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ad | 4 620, 3 850, 3 080, 2 503, 2 310, 1 925, 1 540, 1 251, 1 155, 963, 770, 385 Mb/s
Bezdrátové zabezpečení
Ověřování | WPA2-osobní (WSC – jednoduchá konfigurace WiFi)
Šifrování | 128bitové AES-GCMP
Další funkce šifrování
Dešifrování s veřejným klíčem | RSA-2048
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* s připojením v pohotovostním režimu, Microsoft Windows 10* s připojením v pohotovostním režimu

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

Rozměry (V x Š x H) | M.2 4230: 42 x 30 x 2,6 mm [max. 1,5 mm (horní strana) / max. 0,1 mm (spodní strana)]
Hmotnost | 5,16 gramu
Zapínání/vypínání rádia | Podpora hardwaru
Elektrická rozhraní | M.2 klíč G (definováno uživatelem). Rozhraní k modulu Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101 využívající X-FL (jeden koaxiální kabel přenáší napájení, IF a řídící signál), až 2 moduly
Podpora pro LED a GPIO | Řízení 2 LED diod nebo vícebarevných LED diod se 4 stavy, tlačítko pro obnovení, tlačítko aktivity s nastavitelnou akcí
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | 802.11ad
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Neprovozní vlhkost | 50 % až 90 % RH nekondenzující (při teplotách 25 °C až 35 °C)
Frekvenční modulace | 60 GHz (802.11ad)
Frekvenční pásmo | 57 GHz až 64 GHz (podle země)
Modulace | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Kanály | 1, 2 a 3, podle místních předpisů
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ad | 4 620, 3 850, 3 080, 2 503, 2 310, 1 925, 1 540, 1 251, 1 155, 963, 770, 385 Mb/s
Operační systémy | Žádný
Certifikace aliance Wi-Fi* | N/A
Bezdrátové zabezpečení
Ověřování | WPA2-osobní (WSC – jednoduchá konfigurace WiFi)
Šifrování | 128bitové AES-GCMP
Další funkce šifrování
Dešifrování s veřejným klíčem | RSA-2048
Modul Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101R
Rozměry (V x Š x H) | 7 x 19,3 x 1,8 mm
Hmotnost | 1 gram
Rozhraní konektoru antény | X.FL
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Neprovozní vlhkost | 50 % až 90 % RH nekondenzující (při teplotách 25 °C až 35 °C)

## Intel® Wireless Gigabit 11100VR

Rozměry (V x Š x H) | 20,5 x 14,2 x 1,8 mm (včetně štítu)
Hmotnost | 2 gramy
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno hardwarově i softwarově
Elektrická rozhraní | Pájený modul má vlastní kontaktní plošky. Rozhraní k modulu Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042 využívající X-FL (jeden koaxiální kabel přenáší napájení, IF a řídící signál)
Výstup LED | Zapnout/vypnout
Síťové standardy IEEE 802.11 | 802.11ad
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Neprovozní vlhkost | 50 % až 90 % RH nekondenzující (při teplotách 25 °C až 35 °C)
Frekvenční modulace | 60 GHz (802.11ad)
Frekvenční pásmo | 57 GHz až 64 GHz (podle země)
Modulace | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Kanály | 1, 2 a 3, podle místních předpisů
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ad | 4 620, 3 850, 3 080, 2 503, 2 310, 1 925, 1 540, 1 251, 1 155, 963, 770, 385 Mb/s
Operační systémy | Microsoft Windows 10* s připojením v pohotovostním režimu
Bezdrátové zabezpečení
Ověřování | WPA2-osobní (WSC – jednoduchá konfigurace WiFi)
Šifrování | 128bitové AES-GCMP
Další funkce šifrování
Dešifrování s veřejným klíčem | RSA-2048
Modul Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R
Rozměry (V x Š x H) | 7 x 24,5 x 1,8 mm
Hmotnost | 1 gram
Rozhraní konektoru antény | X.FL
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Neprovozní vlhkost | 50 % až 90 % RH nekondenzující (při teplotách 25 °C až 35 °C)

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

Obecné

Rozměry (V x Š x H)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max. 1,5 mm (horní strana) / max. 0,1 mm (spodní strana)]

- M.2 1216: 12 x 16 x 1,65 (±0,05) mm

Hmotnost

- M.2 2230: 2,33 (±0,3) g

- M.2 1216: 0,61 (±0,1) g

Výběr antén | Podporováno
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: CNVio2
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90 % RH nekondenzující (při teplotách 25 °C až 35 °C)
Operační systémy | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location* a Wi-Fi TimeSync*
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 a vybrané dodatky (pokrytí vybraných funkcí) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Zabezpečení
Ověřování | WPA* a WPA2* osobní a podnikové; WPA3* (čeká na podporu OS)
Ověřovací protokoly | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, TKIP, 128bitové AES-CCMP, 256bitové AES-GCMP
Shoda se standardy
Předpisy | Seznam schválení pro jednotlivé země získáte od svého místního zástupce společnosti Intel.
Národní standardy USA | FIPS 140-2
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230, výběr antén
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216, výběr antén

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

Obecné

Rozměry (V x Š x H)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max. 1,5 mm (horní strana) / max. 0,1 mm (spodní strana)]

- M.2 1216: 12 x 16 x 1,65 (±0,05) mm

Hmotnost

- M.2 2230: 2,33 (±0,3) g

- M.2 1216: 0,61 (±0,1) g

Výběr antén | Podporováno
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: PCIe, USB
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90 % RH nekondenzující (při teplotách 25 °C až 35 °C)
Operační systémy | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Certifikace aliance Wi-Fi* | CERTIFIKACE Wi-Fi* a/b/g/n/ac s funkcemi wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* a Wi-Fi TimeSync*
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 a vybrané dodatky (pokrytí vybraných funkcí) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Zabezpečení
Ověřování | WPA* a WPA2* osobní a podnikové; WPA3* (čeká na podporu OS)
Ověřovací protokoly | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, TKIP, 128bitové AES-CCMP, 256bitové AES-GCMP
Shoda se standardy
Předpisy | Seznam schválení pro jednotlivé země získáte od svého místního zástupce společnosti Intel.
Národní standardy USA | FIPS 140-2, FISMA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; koexistence s LTE
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenční pásmo | 5.15GHz - 5.895GHz (podle země) | 2.400 - 2.4835GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ax | Až 2,4 Gb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Obecné

Rozměry (V x Š x H)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max. 1,5 mm (horní strana) / max. 0,1 mm (spodní strana)]

- M.2 1216: 12 x 16 x 1,65 (±0,05) mm

Hmotnost

- M.2 2230: 2,33 (±0,3) g

- M.2 1216: 0,61 (±0,1) g

Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: CNVio2
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90 % RH nekondenzující (při teplotách 25 °C až 35 °C)
Operační systémy | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Certifikace aliance Wi-Fi* | CERTIFIKACE Wi-Fi* a/b/g/n/ac s funkcemi wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* a Wi-Fi TimeSync*
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 a vybrané dodatky (pokrytí vybraných funkcí) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Zabezpečení
Ověřování | WPA* a WPA2* osobní a podnikové; WPA3* (čeká na podporu OS)
Ověřovací protokoly | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, TKIP, 128bitové AES-CCMP, 256bitové AES-GCMP
Shoda se standardy
Předpisy | Seznam schválení pro jednotlivé země získáte od svého místního zástupce společnosti Intel.
Národní standardy USA | FIPS 140-2, FISMA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | Model AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; koexistence s LTE
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenční pásmo | 5.15GHz - 5.895GHz (podle země) | 2.400 - 2.4835GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ax | Až 2,4 Gb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

Obecné

Rozměry (V x Š x H)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max. 1,5 mm (horní strana) / max. 0,1 mm (spodní strana)]

- M.2 1216: 12 x 16 x 1,65 (±0,05) mm

Hmotnost

- M.2 2230: 2,33 (±0,3) g

- M.2 1216: 0,61 (±0,1) g

Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: CNVio2
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90 % RH nekondenzující (při teplotách 25 °C až 35 °C)
Operační systémy | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location* a Wi-Fi TimeSync*
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 a vybrané dodatky (pokrytí vybraných funkcí) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Zabezpečení
Ověřování | WPA* a WPA2* osobní a podnikové; WPA3* (čeká na podporu OS)
Ověřovací protokoly | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, TKIP, 128bitové AES-CCMP, 256bitové AES-GCMP
Shoda se standardy
Předpisy | Seznam schválení pro jednotlivé země získáte od svého místního zástupce společnosti Intel.
Národní standardy USA | FIPS 140-2
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

Obecné

Rozměry (V x Š x H)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max. 1,5 mm (horní strana) / max. 0,1 mm (spodní strana)]

- M.2 1216: 12 x 16 x 1,65 (±0,08) mm

Hmotnost

- M.2 2230: 2,33 (±0,3) g

- M.2 1216: 0,61 (±0,1) g

Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: PCIe, USB
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90 % RH nekondenzující (při teplotách 25 °C až 35 °C)
Operační systémy | Microsoft Windows 10*, Linux*
Certifikace aliance Wi-Fi* | CERTIFIKACE Wi-Fi* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* a Wi-Fi TimeSync*
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 a vybrané dodatky (pokrytí vybraných funkcí) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11-2016 802.11-2016, hardwarová podpora Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Zabezpečení
Ověřování | WPA2* a WPA3*
Ověřovací protokoly | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Šifrování | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Shoda se standardy
Předpisy | Seznam schválení pro jednotlivé země získáte od svého místního zástupce společnosti Intel.
Národní standardy USA | FIPS 140-2
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2×2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2×2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
Frekvenční modulace | 6–7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenční pásmo | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5,925 GHz–6,425 GHz (podle země) | 5.15GHz - 5.895GHz (podle země) | 2.400 - 2.4835GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Bezdrátové médium | 6–7 GHz: Ortogonální vícenásobný přístup s frekvenčním dělením (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ax | Až 2,4 Gb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

Obecné

Rozměry (V x Š x H)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max. 1,5 mm (horní strana) / max. 0,1 mm (spodní strana)]

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm

Hmotnost

- M.2 2230: 2,83 (±0,3) g

- M.2 1216: 0,67 (±0,1) g

Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: CNVio2
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90 % RH nekondenzující (při teplotách 25 °C až 35 °C)
Operační systémy | Microsoft Windows 10*, Linux*
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* a Wi-Fi Agile Multiband*
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 a vybrané dodatky (pokrytí vybraných funkcí) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11-2016 Hardwarová podpora Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Zabezpečení
Ověřování | WPA2* a WPA3*
Ověřovací protokoly | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Šifrování | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Shoda se standardy
Předpisy | Seznam schválení pro jednotlivé země získáte od svého místního zástupce společnosti Intel.
Národní standardy USA | FIPS 140-2
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2×2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2×2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216, LTE Coex
Frekvenční modulace | 6–7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenční pásmo | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5,925 GHz–6,425 GHz (podle země) | 5.15GHz - 5.895GHz (podle země) | 2.400 - 2.4835GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Bezdrátové médium | 6–7 GHz: Ortogonální vícenásobný přístup s frekvenčním dělením (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ax | Až 2,4 Gb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

Obecné

Rozměry (V x Š x H)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max. 1,5 mm (horní strana) / max. 0,1 mm (spodní strana)]

- M.2 1625: 16 mm x 25 mm x 2,0 mm

Hmotnost

- M.2 2230: 2,83 (±0,3) g

- M.2 1625: 0,90 (±0,1) g

Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: CNVio2
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90 % RH nekondenzující (při teplotách 25 °C až 35 °C)
Operační systémy | Microsoft Windows 10*, Linux*
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* a Wi-Fi Agile Multiband*
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 a vybrané dodatky (pokrytí vybraných funkcí) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11-2016 Hardwarová podpora Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Zabezpečení
Ověřování | WPA2* a WPA3*
Ověřovací protokoly | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Šifrování | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Shoda se standardy
Předpisy | Seznam schválení pro jednotlivé země získáte od svého místního zástupce společnosti Intel.
Národní standardy USA | FIPS 140-2
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2×2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1625
Frekvenční modulace | 6–7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenční pásmo | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5,925 GHz–6,425 GHz (podle země) | 5.15GHz - 5.895GHz (podle země) | 2.400 - 2.4835GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Bezdrátové médium | 6–7 GHz: Ortogonální vícenásobný přístup s frekvenčním dělením (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ax | Až 2,4 Gb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

Obecné

Rozměry (V x Š x H)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max. 1,5 mm (horní strana) / max. 0,1 mm (spodní strana)]

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm

Hmotnost

- M.2 2230: 3,07 (±0,15) g

- M.2 1216: 0,75 (±0,04) g

Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: PCIe*, USB
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90 % RH nekondenzující (při teplotách 25 °C až 35 °C)
Operační systémy | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, a Wi-Fi Location R2 HW
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 a vybrané dodatky (pokrytí vybraných funkcí) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11-2016 Hardwarová podpora Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Zabezpečení
Ověřování | Přechodný režim mezi WPA3* osobním a WPA2* podnikovým
Ověřovací protokoly | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Šifrování | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Shoda se standardy
Předpisy | Seznam schválení pro jednotlivé země získáte od svého místního zástupce společnosti Intel.
Národní standardy USA | FIPS 140-3
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | BE200NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frekvenční modulace | 6–7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenční pásmo | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5,925 GHz–6,425 GHz (podle země) | 5.15GHz - 5.895GHz (podle země) | 2.400 - 2.4835GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Bezdrátové médium | 6–7 GHz: Ortogonální vícenásobný přístup s frekvenčním dělením (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ax | Až 2,4 Gb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

Obecné

Rozměry (V x Š x H)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max. 1,5 mm (horní strana) / max. 0,1 mm (spodní strana)]

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm

Hmotnost

- M.2 2230: 3,07 (±0,15) g

- M.2 1216: 0,75 (±0,04) g

Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: PCIe*, USB
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90 % RH nekondenzující (při teplotách 25 °C až 35 °C)
Operační systémy | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, a Wi-Fi Location R2 HW
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 a vybrané dodatky (pokrytí vybraných funkcí) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11-2016 Hardwarová podpora Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Zabezpečení
Ověřování | Přechodný režim mezi WPA3* osobním a WPA2* podnikovým
Ověřovací protokoly | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Šifrování | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Shoda se standardy
Předpisy | Seznam schválení pro jednotlivé země získáte od svého místního zástupce společnosti Intel.
Národní standardy USA | FIPS 140-3
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | BE200NGW M | Wi-Fi 7, 160MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7, 160MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frekvenční modulace | 6–7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenční pásmo | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5,925 GHz–6,425 GHz (podle země) | 5.15GHz - 5.895GHz (podle země) | 2.400 - 2.4835GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Bezdrátové médium | 6–7 GHz: Ortogonální vícenásobný přístup s frekvenčním dělením (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ax | Až 2,4 Gb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky