Спецификация

К содержанию

# Спецификация

В данном разделе представлена информация о спецификациях семейства беспроводных адаптеров Intel®. В приведенный ниже список могут быть включены не все адаптеры.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE202

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 и Intel® Centrino® Wireless-N 135

Форм-фактор | Полувысотная мини-карта PCI Express*
Габаритные размеры | Полувысотная мини-карта: Ширина 26,64 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 95% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
WiFi
Частотная модуляция | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Конфигурация MIMO: 1X1 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

Поддержка Bluetooth

- Intel® Centrino® Wireless-N 100: Нет
- Intel® Centrino® Wireless-N 105: Нет
- Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS
- Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy и Bluetooth 3.0 +HS)

Общее
Операционные системы | Windows* 7 (32- и 64-разрядная), Windows* 8 (32- и 64-разрядная), Windows* 8.1 (32- и 64-разрядная)
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-персональная, WPA-предприятие, WPA2-персональная, WPA2-предприятие, WMM, WPS
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Наборы функциональностей IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

Форм-фактор | Мини-карта PCI Express* и полувысотная мини-карта
SKU | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 — 1X2 MC/HMC
Габаритные размеры | Мини-карта: Ширина 50,80 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,50 мм Полувысотная мини-карта: Ширина 26,64 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 90% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
WiFi
Частотная модуляция | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 2,41 - 2,474 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Беспроводная среда | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Мб/с.
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Общее
Операционные системы | Microsoft Windows* XP (32- и 64-разрядная) и Windows Vista* (32- и 64-разрядная), Ubuntu Linux*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-персональная, WPA-предприятие, WPA2-персональная, WPA2-предприятие, WMM, WPS
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Шифрование | AES-CCMP 128 бит, WEP 128 и 64 бита, CKIP, TKIP
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 и Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Форм-фактор | Полувысотная мини-карта PCI Express*
Габаритные размеры | Полувысотная мини-карта: Ширина 26,64 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 95% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
WiFi
Частотная модуляция | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Конфигурация MIMO: 2X2 Tx/Rx: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

Поддержка Bluetooth

- Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Нет
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy и Bluetooth 3.0 +HS)

Общее
Операционные системы | Windows* 7 (32- и 64-разрядная), Windows* 8 (32- и 64-разрядная), Windows* 8.1 (32- и 64-разрядная)
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-персональная, WPA-предприятие, WPA2-персональная, WPA2-предприятие, WMM, WPS
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Наборы функциональностей IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 и Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Форм-фактор | Полувысотная мини-карта PCI Express*
Габаритные размеры | Полувысотная мини-карта: Ширина 26,64 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Сетевые стандарты | 802.11a/b/g/n (в зависимости от адаптера) и Bluetooth 3.0 + HS
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 95% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Сетевые стандарты WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 - 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx (Мб/c): 300, 270, 243, 240, 180 Tx/Rx (Мб/с): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Bluetooth | Bluetooth версии 3.0 + HS
Общее

Операционные системы

- Microsoft Windows* XP (32- и 64-разрядная)
- Windows Vista* (32- и 64-разрядная)
- Windows* 7 (32- и 64-разрядная)
- Windows* 8 (32- и 64-разрядная)
- Windows* 8.1 (32- и 64-разрядная)

Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-персональная, WPA-предприятие, WPA2-персональная, WPA2-предприятие, WPS, WMM, энергосбережение WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Форм-фактор | Полувысотная мини-карта PCI Express*
Габаритные размеры | Полувысотная мини-карта: Ширина 26,64 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Сетевые стандарты | 802.11a/b/g/n и Bluetooth 4.0
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 95% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 - 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Bluetooth | Bluetooth версии 4.0 (3.0 + HS)
Общее
Операционные системы | Windows* 7 (32- и 64-разрядная), Windows* 8 (32- и 64-разрядная), Windows* 8.1 (32- и 64-разрядная)
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-персональная, WPA-предприятие, WPA2-персональная, WPA2-предприятие, WPS, WMM, энергосбережение WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6250 и Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6150

Форм-фактор | Полувысотная мини-карта PCI Express*
Габаритные размеры | Полувысотная мини-карта: Ширина 26,64 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 95% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
WiFi
Частотная модуляция | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 ГГц (802.11b/g/n), 5 ГГц (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 - 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Конфигурация MIMO: 1X2 Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Мб/с Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Мб/с
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Конфигурация MIMO: 2X2 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Общее

Операционные системы

- Microsoft Windows* XP (32- и 64-разрядная)
- Windows Vista* (32- и 64-разрядная)
- Windows* 7 (32- и 64-разрядная)
- Windows* 8 (32- и 64-разрядная)
- Windows* 8.1 (32- и 64-разрядная)

Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-персональная, WPA-предприятие, WPA2-персональная, WPA2-предприятие, WMM, энергосбережение WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Наборы функциональностей IEEE | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Общая информация о WiMAX

Операционные системы

- Microsoft Windows* XP (32- и 64-разрядная)
- Windows Vista* (32- и 64-разрядная)
- Windows* 7 (32- и 64-разрядная)
- Windows* 8 (32- и 64-разрядная)
- Windows* 8.1 (32- и 64-разрядная)

Соответствие стандартам | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Комплект функций системного профиля WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX версии 1, Wave II. Поддержка профилей 3A и 1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX версии 1, Wave II. Поддержка профилей 3A, 5A/C, 1A/B и 5BL
Защита | Протокол управления (PKMv2)
Шифрование | 128 бит CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) на основе AES-шифрования
WiMAX
Частотный диапазон | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 ГГц / 2,496-2,690 ГГц Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 ГГц / 2,496-2,690 ГГц / 3,4-3,8 ГГц
Модуляция | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Беспроводная среда | Режим дуплекс: Операции TDD | Масштабируемость OFDMA (SOFDMA): 512 и 1024 FFT
преобразование вспомогательной несущей: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Полоса пропускания канала: 5 MГц и 10 MГц Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Полоса пропускания канала: 5, 7, 8,75 и 10 МГц
Комплект функций версии сети WiMAX | SPWG/NWG версии 1.5

Скорость передачи

Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150:
До 10 Мб/сек DL и 4 Мб/сек при пиковой скорости
(скорость OTA, канал 10 МГц)

Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250:
До 20 Мб/сек DL и 6 Мб/сек при пиковой скорости
(скорость OTA, канал 10 МГц)

Выходная мощность радиочастотного передатчика | Соответствие излучению класса 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 и Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Форм-фактор | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Мини-карта PCI Express* и полувысотная мини-карта. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Полувысотная мини-карта PCI Express*.
Габаритные размеры | Полновысотная мини-карта: Ширина 50,95 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,50 мм Полувысотная мини-карта: Ширина 26,64 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 95% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 - 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Мб/с.
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Мб/с.
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Общее

Операционные системы

- Microsoft Windows* XP (32- и 64-разрядная)
- Windows Vista* (32- и 64-разрядная)
- Windows* 7 (32- и 64-разрядная)
- Windows* 8 (32- и 64-разрядная)
- Windows* 8.1 (32- и 64-разрядная)

Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-персональная, WPA-предприятие, WPA2-персональная, WPA2-предприятие, WMM, энергосбережение WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Форм-факторы | Мини-карта половинного размера и M.2 (NGFF – форм-фактор следующего поколения)
Электрические интерфейсы | PCIe и USB 2.0 для обоих форм-факторов
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения

Стандарты сетевых технологий IEEE 802.11

Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

- Модель 7260HMW – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC

- Модель 7260NGW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 95% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: до 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

Bluetooth

Технологию Bluetooth* с двойным режимом 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) поддерживают следующие адаптеры:

- Модель 7260HMW

- Модель 7260NGW

Общее
Операционные системы | Windows* 7 (32- и 64-разрядная), Windows* 8 (32- и 64-разрядная), Windows* 8.1 (64-разрядная версия)
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* и WPS, WPS 2.0, защищенные управляющие пакеты. Wi-Fi Direct* для одноранговых подключений устройств.
Архитектура | Инфраструктура и SoftAP; поддержка одновременных режимов для клиентов и SoftAP
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Защита
Аутентификация | WPA и WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрование | WEP 64-битная и 128-битная, AES-CCMP, TKIP
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Форм-факторы | Мини-карта половинного размера и M.2 (NGFF – форм-фактор следующего поколения)
Электрические интерфейсы | PCIe, USB 2.0 для обоих форм-факторов
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения

Стандарты сетевых технологий IEEE 802.11

Intel® Dual Band Wireless-N 7260

- Модель 7260HMW AN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC
- Модель 7260NGW AN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
- Модель 7260HMW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC
- Модель 7260NGW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2

Intel® Wireless-N 7260

- Модель 7260HMW BN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
- Модель 7260NGW BN – 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 95% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция (см. выше, не все адаптеры поддерживают все диапазоны) | 5 ГГц (802.11a/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки стандарта 802.11n | Все адаптеры: пространственные потоки 2 X 2
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

Bluetooth

Технологию Bluetooth* с двойным режимом 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) поддерживают следующие адаптеры:

- Модель 7260HMW AN

- Модель 7260NGW AN

- Модель 7260HMW BN

- Модель 7260NGW BN

Общее
Операционные системы | Windows* 7 (32- и 64-разрядная), Windows 8 (32- и 64-разрядная), Windows* 8.1 (64-разрядная)
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* и WPS, WPS 2.0, защищенные управляющие пакеты. Wi-Fi Direct* для одноранговых подключений устройств.
Архитектура | Инфраструктура и SoftAP; поддержка одновременных режимов для клиентов и SoftAP
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Защита
Аутентификация | WPA и WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрование | WEP 64-битная и 128-битная, AES-CCMP, TKIP
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Форм-факторы | Мини-карта половинного размера и M.2 (NGFF – форм-фактор следующего поколения)
Электрические интерфейсы | PCIe и USB 2.0 для обоих форм-факторов
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения

Стандарты сетевых технологий IEEE 802.11

Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

- Модель 3160HMW – 802.11agn, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC
- Модель 3160NGW – 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 90% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: до 433 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

Bluetooth

Технологию Bluetooth* с двойным режимом 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) поддерживают следующие адаптеры:

- Модель 3160HMW
- Модель 3160NGW

Общее
Операционные системы | Windows* 7 (32- и 64-разрядная), Windows 8 (32- и 64-разрядная), Windows* 8.1 (64-разрядная)
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* и WPS, WPS 2.0, защищенные управляющие пакеты. Wi-Fi Direct* для одноранговых подключений устройств.
Архитектура | Инфраструктура и SoftAP; поддержка одновременных режимов для клиентов и SoftAP
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Защита
Аутентификация | WPA и WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрование | WEP 64-битная и 128-битная, AES-CCMP, TKIP
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (модель 3165NGW)

Форм-факторы | M.2 (NGFF – форм-фактор следующего поколения)
Электрические интерфейсы | PCIe и USB 2.0
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Стандарты сетевых технологий IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 90% RH, без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: до 433 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Bluetooth | Bluetooth* с двойным режимом 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Общее
Операционные системы | Windows* 7 (32- и 64-разрядная), Windows* 8 (32- и 64-разрядная), Windows* 8.1 (64-разрядная версия)
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* и WPS, WPS 2.0, защищенные управляющие пакеты. Wi-Fi Direct* для одноранговых подключений устройств.
Архитектура | Инфраструктура и SoftAP; поддержка одновременных режимов для клиентов и SoftAP
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Защита
Аутентификация | WPA и WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрование | WEP 64-битная и 128-битная, AES-CCMP, TKIP
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Форм-факторы | M.2 2230 (NGFF – форм-фактор нового поколения)
Электрические интерфейсы | PCIe и USB 2.0
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Стандарты сетевых технологий IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 90% RH, без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: до 433 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Bluetooth | Bluetooth* с двойным режимом 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Общее
Операционные системы | Linux, Windows* 8.1 (64-разрядная), Windows* 10 (64-разрядная)
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* и WPS, WPS 2.0, защищенные управляющие пакеты. Wi-Fi Direct* для одноранговых подключений устройств.
Архитектура | Инфраструктура и SoftAP; поддержка одновременных режимов для клиентов и SoftAP
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Защита
Аутентификация | WPA и WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрование | WEP 64-битная и 128-битная, AES-CCMP, TKIP
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (модель 7265NGW)

Форм-факторы | M.2 (NGFF – форм-фактор следующего поколения)
Электрические интерфейсы | PCIe и USB 2.0
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения

Стандарты сетевых технологий IEEE 802.11

Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

- Модель 7265NGW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 90% RH, без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: до 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

Bluetooth

Технологию Bluetooth* с двойным режимом 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) поддерживают следующие адаптеры:

- Модель 7265NGW

Общее
Операционные системы | Windows* 7 (32- и 64-разрядная), Windows* 8 (32- и 64-разрядная), Windows* 8.1 (64-разрядная версия)
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* и WPS, WPS 2.0, защищенные управляющие пакеты. Wi-Fi Direct* для одноранговых подключений устройств.
Архитектура | Инфраструктура и SoftAP; поддержка одновременных режимов для клиентов и SoftAP
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Защита
Аутентификация | WPA и WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрование | WEP 64-битная и 128-битная, AES-CCMP, TKIP
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Модели 7265NGW AN и 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Модель 7265NGW BN)

Форм-факторы | M.2 (NGFF – форм-фактор следующего поколения)
Электрические интерфейсы | PCIe, USB 2.0
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения

Стандарты сетевых технологий IEEE 802.11

Intel® Dual Band Wireless-N 7265

- Модель 7265NGW AN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
- Модель 7265NGW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2

Intel® Wireless-N 7265

- Модель 7265NGW BN – 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 90% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция (см. выше, не все адаптеры поддерживают все диапазоны) | 5 ГГц (802.11a/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки стандарта 802.11n | Все адаптеры: пространственные потоки 2 X 2
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

Bluetooth

Технологию Bluetooth* с двойным режимом 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) поддерживают следующие адаптеры:

- Модель 7265NGW AN
- Модель 7265NGW NB
- Модель 7265NGW BN

Общее
Операционные системы | Windows* 7 (32- и 64-разрядная), Windows 8 (32- и 64-разрядная), Windows* 8.1 (64-разрядная)
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* и WPS, WPS 2.0, защищенные управляющие пакеты. Wi-Fi Direct* для одноранговых подключений устройств.
Архитектура | Инфраструктура и SoftAP; поддержка одновременных режимов для клиентов и SoftAP
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Защита
Аутентификация | WPA и WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрование | WEP 64-битная и 128-битная, AES-CCMP, TKIP
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Форм-факторы | Мини-карта половинного размера и M.2 (NGFF – форм-фактор следующего поколения)
Электрические интерфейсы | PCIe и USB 2.0 для обоих форм-факторов
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения

Стандарты сетевых технологий IEEE 802.11

Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

- Модель 8260NGW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 95% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки | Intel® Wireless-AC 8260: 2 X 2
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | Intel® Wireless-AC 8260: до 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

Bluetooth

Технологию Bluetooth* с двойным режимом 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) поддерживают следующие адаптеры:

- Модель 8260NGW

Общее
Операционные системы | Windows* 7 (32- и 64-разрядная), Windows* 8 (32- и 64-разрядная), Windows* 8.1 (64-разрядная версия)
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* и WPS, WPS 2.0, защищенные управляющие пакеты. Wi-Fi Direct* для одноранговых подключений устройств.
Архитектура | Инфраструктура и SoftAP; поддержка одновременных режимов для клиентов и SoftAP
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Защита
Аутентификация | WPA и WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрование | WEP 64-битная и 128-битная, AES-CCMP, TKIP
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (модели 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Общее

Габариты (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм

- M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,8 мм

Вес

- M.2 2230: 2,6 г

- M.2 1216: 0,6 г

Разнесение антенны | Поддержка
Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: PCIe, USB, или UART (только M.2 1216)
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 90% RH, без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (ограниченная поддержка функций), Android
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, защищенные управляющие пакеты, Wi-Fi Direct* для одноранговых подключений устройств, Wi-Fi Miracast* в качества источника.
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v (ожидается поддержка ОС); управление точной синхронизацией на базе 802.11REVmc
Роуминг | Поддержка непрерывной радиосвязи между точками доступа
Bluetooth | Двухрежимный модуль Bluetooth* 4.2, BLE
Защита
Аутентификация | WPA и WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрование | WEP 64-битная и 128-битная, 128-битная AES-CCMP
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Соответствие требованиям
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | Модель 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, одновременное использование LTE, eFEM, M.2 2230 HE
Модель 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Модель 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, одновременное использование LTE, M.2 1216 SD
Частотная модуляция | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: до 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

## Intel® Wireless-AC 9260 (модели 9260NGW и 9260D2WL)

Общее

Габариты (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [макс. 1,5 мм (верх)/макс. 0,1 мм (низ)]

- M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,67 (±0,08) мм

Вес

- M.2 2230: 2,9 ±0,3 г

- M.2 1216: 0,61 ±0,1 г

Разнесение антенны | Поддержка
Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: PCIe, USB
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 90% RH, без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 10*, Linux* (ограниченная поддержка функций), Chrome*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac с функциями wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, защищенные управляющие пакеты, Wi-Fi Miracast* в качестве источника и Wi-Fi Direct*.
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v (ожидается поддержка ОС); управление точной синхронизацией на базе 802.11REVmc
Роуминг | Поддержка непрерывной радиосвязи между точками доступа
Bluetooth | Bluetooth* 5
Защита
Аутентификация | WPA* и WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Шифрование | WEP 64-битная и 128-битная, 128-битная AES-CCMP
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Соответствие требованиям
Правительство США | FIPS, FISMA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | 9260NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, совместное использование с LTE
Частотная модуляция | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | 1,73 Гбит/с при использовании каналов 160 МГц
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

## Intel® Wireless-AC 9461 (модели 9461NGW/9461D2W)

Общее

Габариты (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм

- M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,57 (+-0,08) мм

Вес

- M.2 2230: 2,7 г

- M.2 1216: 0,7 г

Разнесение антенны | Поддержка
Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: CNVio
Рабочая температура (разъем адаптера) | От 0 ºC до +80 ºC
Влажность | 50 - 90% RH, без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 10*, Linux* (ограниченная поддержка функций), Chrome
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac с функциями wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, защищенные управляющие пакеты, Wi-Fi Miracast* в качестве источника и Wi-Fi Direct
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v (ожидается поддержка ОС); управление точной синхронизацией на базе 802.11REVmc
Роуминг | Поддержка непрерывной радиосвязи между точками доступа
Bluetooth | Bluetooth* 5
Защита
Аутентификация | WPA и WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрование | WEP 64-битная и 128-битная, 128-битная AES-CCMP
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Соответствие требованиям
Нормативная информация | Для ознакомления с разрешениями об использовании данного оборудования в определенных странах обратитесь к местным представителям Intel.
Правительство США | FIPS, FISMA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | 9461NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, одна антенна
9461D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, одна антенна
Частотная модуляция | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | 433 Мбит/с при использовании каналов 80 МГц
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

## Intel® Wireless-AC 9462 (модели 9462NGW/9462D2W)

Общее

Габариты (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм

- M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,57 (+-0,08) мм

Вес

- M.2 2230: 2,7 г

- M.2 1216: 0,7 г

Разнесение антенны | Поддержка
Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: CNVio
Рабочая температура (разъем адаптера) | От 0 ºC до +80 ºC
Влажность | 50 - 90% RH, без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 10*, Linux* (ограниченная поддержка функций), Chrome
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac с функциями wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, защищенные управляющие пакеты, Wi-Fi Miracast* в качестве источника и Wi-Fi Direct
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v (ожидается поддержка ОС); управление точной синхронизацией на базе 802.11REVmc
Роуминг | Поддержка непрерывной радиосвязи между точками доступа
Bluetooth | Bluetooth* 5
Защита
Аутентификация | WPA и WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрование | WEP 64-битная и 128-битная, 128-битная AES-CCMP
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Соответствие требованиям
Нормативная информация | Для ознакомления с разрешениями об использовании данного оборудования в определенных странах обратитесь к местным представителям Intel.
Правительство США | FIPS, FISMA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | 9462NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, антенна для разнесенного приема
9462D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, антенна для разнесенного приема
Частотная модуляция | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | 433 Мбит/с при использовании каналов 80 МГц
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

## Intel® Wireless-AC 9560 (модели 9560NGW/9560D2W)

Общее

Габариты (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм

- M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,8 мм

Вес

- M.2 2230: 2,6 г

- M.2 1216: 0,6 г

Разнесение антенны | Поддержка
Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: CNVio
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 90% RH, без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 10*, Linux* (ограниченная поддержка функций), Chrome*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac с функциями wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, защищенные управляющие пакеты, Wi-Fi Miracast* в качестве источника и Wi-Fi Direct* (только для Microsoft Windows*).
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v (ожидается поддержка ОС); управление точной синхронизацией на основе 802.11-2016
Роуминг | Поддержка непрерывной радиосвязи между точками доступа
Bluetooth | Bluetooth* 5
Защита
Аутентификация | WPA* и WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Шифрование | WEP 64-битная и 128-битная, 128-битная AES-CCMP
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Соответствие требованиям
Правительство США | FIPS, FISMA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | 9560NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Частотная модуляция | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | 1,73 Гбит/с при использовании каналов 160 МГц
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Форм-факторы | M.2 Type 3030
Электрические интерфейсы | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Подключение к модулю Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 с помощью X-FL, выделенное подключение для Bluetooth
Разъем интерфейса антенны | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Стандарты сетевых технологий IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 90% RH, без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 60 ГГц (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 57 – 64 ГГц (в зависимости от страны) | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | Управление DMG PHY, DMG SC PHY | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | 1, 2 и 3, в зависимости от страны | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки | Нет | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: до 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Bluetooth | Bluetooth* с двойным режимом 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Общее
Операционные системы | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* с постоянным подключением к сети в режиме ожидания
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* и WPS, WPS 2.0, защищенные управляющие пакеты. Wi-Fi Direct* для одноранговых подключений устройств.
Архитектура | Инфраструктура и SoftAP; поддержка одновременных режимов для клиентов и SoftAP
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Защита
Аутентификация | WPA и WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрование | WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP с 64- и 128-битными ключами
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Форм-факторы | M.2 Type 3030
Электрические интерфейсы | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Подключение к модулю Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 с помощью X-FL, выделенное подключение для Bluetooth
Разъем интерфейса антенны | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Стандарты сетевых технологий IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 90% RH, без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 60 ГГц (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 57 – 64 ГГц (в зависимости от страны) | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | Управление DMG PHY, DMG SC PHY | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | 1, 2 и 3, в зависимости от страны | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки | Нет | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: до 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Bluetooth | Bluetooth* с двойным режимом 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Общее
Операционные системы | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* с постоянным подключением к сети в режиме ожидания
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* и WPS, WPS 2.0, защищенные управляющие пакеты. Wi-Fi Direct* для одноранговых подключений устройств.
Архитектура | Инфраструктура и SoftAP; поддержка одновременных режимов для клиентов и SoftAP
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Защита
Аутентификация | WPA и WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрование | WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP с 64- и 128-битными ключами
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 (18260NGW)

Форм-факторы | M.2 Type 2230
Электрические интерфейсы | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Подключение к модулю Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 или M10042 с помощью X-FL (один коаксиальный кабель питания, IF и настройка)
Габаритные размеры | 22 мм x 30 мм x S3 [макс. 1,5 мм (верх)/макс. 0,1 мм (низ)]
Разъем интерфейса антенны | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Стандарты сетевых технологий IEEE 802.11 | IEEE 802.11abgn, 802.11ac, 802.11ad, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 90% RH, без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 60 ГГц (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 57 – 64 ГГц (в зависимости от страны) | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | Управление DMG PHY, DMG SC PHY | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | 1, 2 и 3, в зависимости от страны | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки | Нет | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260: до 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Bluetooth | Bluetooth* с двойным режимом 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), 4.1
Общее
Операционные системы | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* с постоянным подключением к сети в режиме ожидания
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* и WPS, WPS 2.0, защищенные управляющие пакеты. Wi-Fi Direct* для одноранговых подключений устройств.
Архитектура | Инфраструктура и SoftAP; поддержка одновременных режимов для клиентов и SoftAP
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Защита
Аутентификация | WPA и WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрование | WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP с 64- и 128-битными ключами
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 (18265NGW)

Общее
Габариты (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [макс. 1,5 мм (верх)/макс. 0,1 мм (низ)]
Вес | M.2 2230: 2,4 г
Разнесение антенны | Поддержка
Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: PCIe, USB-интерфейс для подключения к модулю Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 или M10042 с использованием X-FL (один коаксиальный кабель питания, IF и контроль)
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность в нерабочем состоянии | 50 - 90% RH, без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10, Linux* (ограниченная поддержка функций), Android
Wi-Fi Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2, защищенные управляющие пакеты, Wi-Fi Direct* для одноранговых подключений устройств, Wi-Fi Miracast в качества источника.
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v (ожидается поддержка ОС); управление точной синхронизацией на базе 802.11REVmc
Роуминг | Поддержка непрерывной радиосвязи между соответствующими точками доступа
Bluetooth | Двухрежимный модуль Bluetooth* 4.2, BLE
Частотная модуляция | 60 ГГц (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 57 – 64 ГГц (в зависимости от страны) | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | Управление DMG PHY, DMG SC PHY | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | 1, 2 и 3, в зависимости от страны | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки | Нет | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | До 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Защита
Аутентификация | WPA и WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрование | WEP 64-битная и 128-битная, AES-CCMP
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Соответствие требованиям
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Форм-факторы | M.2 Type 3030
Электрические интерфейсы | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Подключение к модулю Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 с помощью X-FL, выделенное подключение для Bluetooth
Разъем интерфейса антенны | X.FL
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Стандарты сетевых технологий IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 90% RH, без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 60 ГГц (802.11ad)
Частотный диапазон | 57 – 64 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Беспроводная среда | Управление DMG PHY, DMG SC PHY
Каналы | 1, 2 и 3, в зависимости от страны
Пространственные потоки | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Мбит/с
Защита беспроводного подключения
Аутентификация | WPA2-персональная (WSC — простая конфигурация WiFi)
Шифрование | AES-GCMP с128-битным ключом
Дополнительные функции шифрования
Дешифрование с открытым ключом | RSA-2048
Общее
Операционные системы | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* с постоянным подключением к сети в режиме ожидания
Архитектура | Инфраструктура и SoftAP; поддержка одновременных режимов для клиентов и SoftAP
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0

## Intel® Wireless Gigabit 11000

Габаритные размеры | 20,5 мм x 14,2 мм x 1,8 мм (включая защитную панель)
Вес | 2 г
Электрические интерфейсы | Встроенный модуль имеет проприетарный план размещения. Подключение к модулю Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R с использованием X-FL (один коаксиальный кабель питания, IF и контроль)
Разъем интерфейса антенны | X.FL
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Стандарты сетевых технологий IEEE 802.11 | 802.11ad
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 90% RH, без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 60 ГГц (802.11ad)
Частотный диапазон | 57 – 64 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Каналы | 1, 2 и 3, в зависимости от страны
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Мбит/с
Защита беспроводного подключения
Аутентификация | WPA2-персональная (WSC — простая конфигурация WiFi)
Шифрование | AES-GCMP с128-битным ключом
Дополнительные функции шифрования
Дешифрование с открытым ключом | RSA-2048
Общее
Операционные системы | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* с постоянным подключением к сети в режиме ожидания, Microsoft Windows 10* с постоянным подключением к сети в режиме ожидания

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

Габариты (В x Ш x Г) | M.2 4230: 42 мм x 30 мм x 2,6 мм [макс. 1,5 мм (верх)/макс. 0,1 мм (низ)]
Вес | 5,16 г
Управление включением/выключением радиообмена | Аппаратная поддержка
Электрические интерфейсы | Ключ M.2 G (пользовательский). Подключение к модулю Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101 с использованием X-FL (один коаксиальный кабель питания, IF и контроль), до 2-х модулей
Светодиодные индикаторы и поддержка GPIO | 2 светодиодных индикатора или многоцветный светодиодный индикатор с 4 состояниями, кнопка восстановления, кнопка действия с настраиваемым действием
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Стандарты сетевых технологий IEEE 802.11 | 802.11ad
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность в нерабочем состоянии | От 50 до 90% относительной влажности, без конденсата (при температуре воздуха от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 60 ГГц (802.11ad)
Частотный диапазон | 57 – 64 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Каналы | 1, 2 и 3, в зависимости от страны
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Мбит/с
Операционные системы | Нет
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Нет
Защита беспроводного подключения
Аутентификация | WPA2-персональная (WSC — простая конфигурация WiFi)
Шифрование | AES-GCMP с128-битным ключом
Дополнительные функции шифрования
Дешифрование с открытым ключом | RSA-2048
Антенный модуль Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101R
Габариты (В x Ш x Г) | 7 мм x 19,3 мм x 1,8 мм
Вес | 1 г
Интерфейс антенного разъема | X.FL
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность в нерабочем состоянии | От 50 до 90% относительной влажности, без конденсата (при температуре воздуха от 25 ºC до 35 ºC)

## Intel® Wireless Gigabit 11100VR

Габариты (В x Ш x Г) | 20,5 мм x 14,2 мм x 1,8 мм (включая защитную панель)
Вес | 2 г
Управление включением/выключением радиообмена | Поддерживается как аппаратным, так и программным обеспечением
Электрические интерфейсы | Встроенный модуль имеет проприетарный план размещения. Подключение к модулю Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042 с использованием X-FL (один коаксиальный кабель питания, IF и контроль)
Светодиодный индикатор состояния выхода | Вкл./Выкл.
Стандарты сетевых технологий IEEE 802.11 | 802.11ad
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность в нерабочем состоянии | От 50 до 90% относительной влажности, без конденсата (при температуре воздуха от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 60 ГГц (802.11ad)
Частотный диапазон | 57 – 64 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Каналы | 1, 2 и 3, в зависимости от страны
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Мбит/с
Операционные системы | Microsoft Windows 10* с постоянным подключением к сети в режиме ожидания
Защита беспроводного подключения
Аутентификация | WPA2-персональная (WSC — простая конфигурация WiFi)
Шифрование | AES-GCMP с128-битным ключом
Дополнительные функции шифрования
Дешифрование с открытым ключом | RSA-2048
Антенный модуль Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R
Габариты (В x Ш x Г) | 7,5 мм x 24,5 мм x 1,8 мм
Вес | 1 г
Интерфейс антенного разъема | X.FL
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность в нерабочем состоянии | От 50 до 90% относительной влажности, без конденсата (при температуре воздуха от 25 ºC до 35 ºC)

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

Общее

Габариты (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [макс. 1,5 мм (верх)/макс. 0,1 мм (низ)]

- M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,65 (±0,05) мм

Вес

- M.2 2230: 2,33 (±0,3) г

- M.2 1216: 0,61 (±0,1) г

Разнесение антенны | Поддержка
Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: CNVio2
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | От 50 до 90% относительной влажности, без конденсата (при температуре воздуха от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location* и Wi-Fi TimeSync*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 и некоторые исключения (поддержка определенных функций) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; управление точной синхронизацией на базе 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Защита
Аутентификация | WPA* и WPA2*-персональная и предприятие; WPA3 * (ожидается поддержка ОС)
Протоколы аутентификации | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрование | WEP с 64- и 128-битными ключами, TKIP, AES-CCMP с 128-битными ключами, AES-GCMP с 256-битными ключами
Соответствие требованиям
Нормативная информация | Для ознакомления с разрешениями об использовании данного оборудования в определенных странах обратитесь к местным представителям Intel.
Правительство США | FIPS 140-2
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax), 1x1 канал, 80 МГц; Bluetooth* 5.1, M.2 2230, разнесение антенны
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 канал, 80 МГц; Bluetooth* 5.1, M.2 1216, разнесение антенны

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

Общее

Габариты (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [макс. 1,5 мм (верх)/макс. 0,1 мм (низ)]

- M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,65 (±0,05) мм

Вес

- M.2 2230: 2,33 (±0,3) г

- M.2 1216: 0,61 (±0,1) г

Разнесение антенны | Поддержка
Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: PCIe, USB
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | От 50 до 90% относительной влажности, без конденсата (при температуре воздуха от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac с функциями wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* и Wi-Fi TimeSync*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 и некоторые исключения (поддержка определенных функций) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; управление точной синхронизацией на базе 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Защита
Аутентификация | WPA* и WPA2*-персональная и предприятие; WPA3 * (ожидается поддержка ОС)
Протоколы аутентификации | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрование | WEP с 64- и 128-битными ключами, TKIP, AES-CCMP с 128-битными ключами, AES-GCMP с 256-битными ключами
Соответствие требованиям
Нормативная информация | Для ознакомления с разрешениями об использовании данного оборудования в определенных странах обратитесь к местным представителям Intel.
Правительство США | FIPS 140-2, FISMA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; совместное использование с LTE
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотный диапазон | 5.15 ГГц - 5.895 ГГц (в зависимости от страны) | 2.400 - 2.4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | До 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Общее

Габариты (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [макс. 1,5 мм (верх)/макс. 0,1 мм (низ)]

- M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,65 (±0,05) мм

Вес

- M.2 2230: 2,33 (±0,3) г

- M.2 1216: 0,61 (±0,1) г

Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: CNVio2
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | От 50 до 90% относительной влажности, без конденсата (при температуре воздуха от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac с функциями wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* и Wi-Fi TimeSync*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 и некоторые исключения (поддержка определенных функций) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; управление точной синхронизацией на базе 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Защита
Аутентификация | WPA* и WPA2*-персональная и предприятие; WPA3 * (ожидается поддержка ОС)
Протоколы аутентификации | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрование | WEP с 64- и 128-битными ключами, TKIP, AES-CCMP с 128-битными ключами, AES-GCMP с 256-битными ключами
Соответствие требованиям
Нормативная информация | Для ознакомления с разрешениями об использовании данного оборудования в определенных странах обратитесь к местным представителям Intel.
Правительство США | FIPS 140-2, FISMA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | Модель AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; совместное использование с LTE
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотный диапазон | 5.15 ГГц - 5.895 ГГц (в зависимости от страны) | 2.400 - 2.4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | До 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

Общее

Габариты (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [макс. 1,5 мм (верх)/макс. 0,1 мм (низ)]

- M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,65 (±0,05) мм

Вес

- M.2 2230: 2,33 (±0,3) г

- M.2 1216: 0,61 (±0,1) г

Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: CNVio2
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | От 50 до 90% относительной влажности, без конденсата (при температуре воздуха от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location* и Wi-Fi TimeSync*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 и некоторые исключения (поддержка определенных функций) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; управление точной синхронизацией на базе 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Защита
Аутентификация | WPA* и WPA2*-персональная и предприятие; WPA3 * (ожидается поддержка ОС)
Протоколы аутентификации | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрование | WEP с 64- и 128-битными ключами, TKIP, AES-CCMP с 128-битными ключами, AES-GCMP с 256-битными ключами
Соответствие требованиям
Нормативная информация | Для ознакомления с разрешениями об использовании данного оборудования в определенных странах обратитесь к местным представителям Intel.
Правительство США | FIPS 140-2
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax), 2x2 канала, 80 МГц, Bluetooth* 5.1, M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax), 2x2 канала, 80 МГц, Bluetooth* 5.1, M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

Общее

Габариты (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [макс. 1,5 мм (верх)/макс. 0,1 мм (низ)]

- M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,65 (±0,08) мм

Вес

- M.2 2230: 2,33 (±0,3) г

- M.2 1216: 0,61 (±0,1) г

Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: PCIe, USB
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | От 50 до 90% относительной влажности, без конденсата (при температуре воздуха от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 10*, Linux*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* и Wi-Fi TimeSync*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 и некоторые исключения (поддержка определенных функций) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; управление точной синхронизацией на базе 802.11-2016 802.11-2016, поддержка Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Защита
Аутентификация | WPA2* и WPA3*
Протоколы аутентификации | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрование | 128-битный AES-CCMP, 256-битный AES-GCMP
Соответствие требованиям
Нормативная информация | Для ознакомления с разрешениями об использовании данного оборудования в определенных странах обратитесь к местным представителям Intel.
Правительство США | FIPS 140-2
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
Частотная модуляция | 6–7 ГГц (802.11ax R2) | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотный диапазон | FCC: 5,925–7,125 ГГц ЕС: 5,925–6,425 ГГц (в зависимости от страны) | 5.15 ГГц - 5.895 ГГц (в зависимости от страны) | 2.400 - 2.4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Беспроводная среда | 6–7 ГГц: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 5 ГГц UNII: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | До 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

Общее

Габариты (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [макс. 1,5 мм (верх)/макс. 0,1 мм (низ)]

- M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,7 (±0,1) мм

Вес

- M.2 2230: 2,83 (±0,3) г

- M.2 1216: 0,67 (±0,1) г

Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: CNVio2
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | От 50 до 90% относительной влажности, без конденсата (при температуре воздуха от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 10*, Linux*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* и Wi-Fi Agile Multiband*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 и некоторые исключения (поддержка определенных функций) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; управление точной синхронизацией на базе 802.11-2016 Поддержка Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Защита
Аутентификация | WPA2* и WPA3*
Протоколы аутентификации | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрование | 128-битный AES-CCMP, 256-битный AES-GCMP
Соответствие требованиям
Нормативная информация | Для ознакомления с разрешениями об использовании данного оборудования в определенных странах обратитесь к местным представителям Intel.
Правительство США | FIPS 140-2
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2 канала, Bluetooth* 5.2, M.2 1216, LTE Coex
Частотная модуляция | 6–7 ГГц (802.11ax R2) | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотный диапазон | FCC: 5,925–7,125 ГГц ЕС: 5,925–6,425 ГГц (в зависимости от страны) | 5.15 ГГц - 5.895 ГГц (в зависимости от страны) | 2.400 - 2.4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Беспроводная среда | 6–7 ГГц: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 5 ГГц UNII: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | До 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

Общее

Габариты (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [макс. 1,5 мм (верх)/макс. 0,1 мм (низ)]

- M.2 1625: 16 мм x 25 мм x 2,0 мм

Вес

- M.2 2230: 2,83 (±0,3) г

- M.2 1625: 0,90 (±0,1) г

Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: CNVio2
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | От 50 до 90% относительной влажности, без конденсата (при температуре воздуха от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 10*, Linux*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* и Wi-Fi Agile Multiband*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 и некоторые исключения (поддержка определенных функций) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; управление точной синхронизацией на базе 802.11-2016 Поддержка Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Защита
Аутентификация | WPA2* и WPA3*
Протоколы аутентификации | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрование | 128-битный AES-CCMP, 256-битный AES-GCMP
Соответствие требованиям
Нормативная информация | Для ознакомления с разрешениями об использовании данного оборудования в определенных странах обратитесь к местным представителям Intel.
Правительство США | FIPS 140-2
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2 канала, Bluetooth* 5.2, M.2 1625
Частотная модуляция | 6–7 ГГц (802.11ax R2) | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотный диапазон | FCC: 5,925–7,125 ГГц ЕС: 5,925–6,425 ГГц (в зависимости от страны) | 5.15 ГГц - 5.895 ГГц (в зависимости от страны) | 2.400 - 2.4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Беспроводная среда | 6–7 ГГц: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 5 ГГц UNII: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | До 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

Общее

Габариты (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [макс. 1,5 мм (верх)/макс. 0,1 мм (низ)]

- M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,7 (±0,1) мм

Вес

- M.2 2230: 3,07 (±0,15) г

- M.2 1216: 0,75 (±0,04) г

Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: PCIe*, USB
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | От 50 до 90% относительной влажности, без конденсата (при температуре воздуха от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Поддержка технологии Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 с Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* и готовность аппаратного обеспечения к функции местоположения Wi-Fi R2
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 и некоторые исключения (поддержка определенных функций) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; управление точной синхронизацией на базе 802.11-2016 Поддержка Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Защита
Аутентификация | Версии WPA3* Personal и Enterprise, переходный режим WPA2*
Протоколы аутентификации | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрование | 128-битный AES-CCMP, 256-битный AES-GCMP
Соответствие требованиям
Нормативная информация | Для ознакомления с разрешениями об использовании данного оборудования в определенных странах обратитесь к местным представителям Intel.
Правительство США | FIPS 140-3
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | BE200NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Частотная модуляция | 6–7 ГГц (802.11ax R2) (802.11be) | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотный диапазон | FCC: 5,925–7,125 ГГц ЕС: 5,925–6,425 ГГц (в зависимости от страны) | 5.15 ГГц - 5.895 ГГц (в зависимости от страны) | 2.400 - 2.4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Беспроводная среда | 6–7 ГГц: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 5 ГГц UNII: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | До 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

Общее

Габариты (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [макс. 1,5 мм (верх)/макс. 0,1 мм (низ)]

- M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,7 (±0,1) мм

Вес

- M.2 2230: 3,07 (±0,15) г

- M.2 1216: 0,75 (±0,04) г

Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: PCIe*, USB
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | От 50 до 90% относительной влажности, без конденсата (при температуре воздуха от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Поддержка технологии Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 с Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* и готовность аппаратного обеспечения к функции местоположения Wi-Fi R2
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 и некоторые исключения (поддержка определенных функций) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; управление точной синхронизацией на базе 802.11-2016 Поддержка Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Защита
Аутентификация | Версии WPA3* Personal и Enterprise, переходный режим WPA2*
Протоколы аутентификации | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрование | 128-битный AES-CCMP, 256-битный AES-GCMP
Соответствие требованиям
Нормативная информация | Для ознакомления с разрешениями об использовании данного оборудования в определенных странах обратитесь к местным представителям Intel.
Правительство США | FIPS 140-3
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | BE200NGW M | Wi-Fi 7, 160 МГц 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7, 160 МГц 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Частотная модуляция | 6–7 ГГц (802.11ax R2) (802.11be) | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотный диапазон | FCC: 5,925–7,125 ГГц ЕС: 5,925–6,425 ГГц (в зависимости от страны) | 5.15 ГГц - 5.895 ГГц (в зависимости от страны) | 2.400 - 2.4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Беспроводная среда | 6–7 ГГц: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 5 ГГц UNII: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | До 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и заявления об ограничении ответственности