Tietoja säädöksistä

Takaisin Sisällys-sivulle

# Tietoja säädöksistä

Tässä kohdassa annetaan seuraavia langattomia sovittimia koskevat säädöstiedot:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE202

> HUOMAUTUS: Koska langattomia verkkoja koskevat säädökset ja standardit (IEEE 802.11 ja vastaavat standardit) kehittyvät koko ajan, tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Intel Corporation ei ole vastuussa tässä asiakirjassa olevista virheistä tai puutteista.

## Intel WiFi/WiMAX -langattomat sovittimet

Tämän kohdan tiedot tukevat seuraavia langattomia sovittimia:

- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Täydelliset langattomia sovittimia koskevat tekniset tiedot ovat kohdassa Tekniset tiedot.

> HUOMAUTUS: Tässä kohdassa kaikilla viittauksilla "langattomaan sovittimeen" tarkoitetaan kaikkia yllä mainittuja sovittimia.

Seuraavat tiedot annetaan:

- Tietoja käyttäjälle
- Tietoja säädöksistä
- Säädöstenmukainen tunnus
- Tietoja OEM-valmistajille ja isäntien integroijille

### TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE

### Käyttöturvallisuustietoja

#### Yhdysvallat: FCC:n suositukset radiotaajuusenergialle altistumisesta

FCC määrittää julkaisussa ET Docket 96-8 turvallisuusstandardin ihmisen altistumiselle FCC:n hyväksymän laitteiston säteilemälle sähkömagneettiselle radiotaajuusenergialle. Langaton sovitin täyttää FCC-määräysten osissa 2, 15C ja 15E ja julkaisuissa KDB 447498, KDB 248227 ja KDB 616217 määritetyt ihmisen altistumiselle asetettuja rajoja koskevat vaatimukset. Kun tätä radiota käytetään käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti, käytöstä aiheutuva altistuminen on huomattavasti FCC:n suosittelemia raja-arvoja pienempi.

Noudata seuraavia käyttöturvallisuusohjeita:

- Älä koske antenniin tai siirrä sitä, kun laite lähettää tai vastaanottaa.
- Älä koske mihinkään radion sisältävään osaan niin, että laitteen lähettäessä antenni on hyvin lähellä elimistön paljasta osaa tai koskettaa sitä.
- Älä käytä radiota tai yritä lähettää dataa, kun antennia ei ole kytketty. Muussa tapauksessa radio voi vahingoittua.
- Käyttö erityisissä ympäristöissä:
  - Langattomien sovittimien käyttö vaarallisissa paikoissa on kyseisten ympäristöjen turvallisuudesta vastaavien tahojen asettamien määräysten rajoittamaa.
  - Langattomilla sovittimilla varustettujen sähkölaitteiden käyttö lentokoneissa on kunkin lentoyhtiön asettamien sääntöjen rajoittamaa.
  - Langattomien sovittimien käyttö sairaaloissa on kunkin sairaalan asettamien rajoitusten alaista.

#### Räjähtävän laitteen läheisyyttä koskeva varoitus

Varoitus: Älä käytä kannettavaa lähetintä (kuten tätä langatonta sovitinta) lähellä suojaamattomia räjäytysnalleja tai räjähdysalttiissa ympäristössä, ellei lähetintä ole muunnettu sellaista käyttöä varten sopivaksi.

#### Antennivaroitukset

Varoitus: Langatonta sovitinta ei ole tarkoitettu käytettäväksi suunnattujen high-gain-antennien kanssa.

#### Käyttöä ilma-aluksessa koskeva varoitus

Varoitus: Lentoyhtiöiden säädökset voivat kieltää tiettyjen radiotaajuisten langattomien laitteiden (langattomien sovittimien) käytön lentokoneissa, koska niiden signaalit voivat häiritä lentokoneen tärkeiden hallintalaitteiden toimintaa.

Varoitus: 60 GHz/802.11ad -laitteistoja ei saa viedä lentokoneeseen FCC:n säädöksen §15.255 mukaisesti. OEM-valmistajien ja isäntien integroijien on otettava tämä FCC-sääntö huomioon isäntälaitteissa.

#### Muut langattomat laitteet

Käyttöturvallisuustietoja muille laitteille langattomassa verkossa: Katso tietoja langattomien sovittimien tai langattoman verkon muiden laitteiden mukana toimitetuista ohjeista.

#### 802.11a-, 802.11b-, 802.11d-, 802.11g-, 802.11n-, 802.11ac- ja 802.16e-radiokäyttöä koskevat paikalliset rajoitukset

Varoitus: Koska 802.11a-, 802.11b-, 802.11d-, 802.11g-, 802.11n-, 802.11ac- ja 802.16e-standardin mukaisten langattomien lähiverkkolaitteiden käyttämiä taajuuksia ei vielä ole harmonisoitu kaikissa maissa, 802.11a-, 802.11b-, 802.11d-, 802.11g-, 802.11n-, 802.11ac- ja 802.16e-tuotteet on suunniteltu käytettäviksi vain tietyissä maissa, eikä niitä ole lupa käyttää muissa kuin määritetyissä maissa. Näiden tuotteiden käyttäjä on velvollinen varmistamaan, että tuotteita käytetään vain niille määritetyissä maissa, ja tarkistamaan, että niiden taajuusvalinta ja kanava on määritetty kyseisen maan määräysten mukaisesti. Laitteen lähetystehon hallinnan (TPC) rajapinta on osa Intel(R) PROSet/Wireless WiFi -ohjelmistoa. Ekvivalenttisen isotrooppisen säteilytehon (EIRP, Equivalent Isotropic Radiated Power) käyttörajoitukset ovat saatavilla järjestelmän valmistajalta. Maan lainsäädännössä määritetyistä luvallisista tehon ja taajuuden asetuksista poikkeaminen on rikkomus, josta voidaan rangaista.

#### Langaton yhteentoimivuus

Langaton sovitin on tarkoitettu toimimaan yhdessä muiden langattomien lähiverkkotuotteiden kanssa, jotka perustuvat DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) -radiotekniikkaan ja täyttävät seuraavien standardien vaatimukset:

- IEEE- 802.11b. Langattomien lähiverkkojen standardi.
- IEEE- 802.11g. Langattomien lähiverkkojen standardi.
- IEEE- 802.11a. Langattomien lähiverkkojen standardi.
- IEEE- 802.11n draft 2.0 -yhteensopiva langattomassa verkossa
- IEEE 802.16e-2005 Wave 2 -yhteensopiva
- Wi-Fi Alliancen määritysten mukainen Wireless Fidelity -sertifikaatti.
- WiMAX-sertifiointi WiMAX Forumin määrityksen mukaisesti

#### Langaton sovitin ja terveytesi

Langaton sovitin säteilee muiden radiolaitteiden tavoin radiotaajuista sähkömagneettista energiaa. Langattoman sovittimen säteilemän energian määrä on kuitenkin pienempi kuin muiden langattomien laitteiden, kuten matkapuhelinten, säteilemän energian määrä. Langaton sovitin vastaa radiolaitteita koskevia turvallisuusstandardien ja -suositusten vaatimuksia. Nämä standardit ja suoritukset perustuvat tiedeyhteisön yksimieliseen näkemykseen, ja ne on luotu sellaisten toimikuntien ja -elinten toimesta, joiden jäseninä toimivat tiedemiehet jatkuvasti seuraavat ja tulkitsevat aiheeseen liittyvää tieteellistä kirjallisuutta. Joissakin tilanteissa tai ympäristöissä kiinteistön omistaja tai asianmukaisen organisaation vastuuhenkilöt ovat voineet asettaa rajoituksia langattoman sovittimen käyttämiselle. Esimerkkejä tällaisista tilanteista:

- Langattoman sovittimen käyttäminen lentokoneissa tai
- langattoman sovittimen käyttäminen missä tahansa muussa ympäristössä, jossa mahdollisia häiriöitä muiden laitteiden toimintaan pidetään haitallisena.

Jos olet epävarma siitä, onko langattomien laitteiden käyttäminen sallittua tietyssä organisaatiossa tai ympäristössä (esimerkiksi lentokentällä), selvitä ennen langattoman laitteen käyttämistä, onko tämä sallittua.

### TIETOJA SÄÄDÖKSISTÄ

### Yhdysvallat - Federal Communications Commission (FCC)

Langattomien Intel®-sovitinten kokoonpanosäätöjä ei saa mitenkään muuttaa niin, että tällainen muutos muuttaisi toimintataajuutta FCC-säännöstön osan 15.407 mukaisesti myönnetyn alueen ulkopuolelle Yhdysvalloissa.

- Langattomat Intel®-sovittimet on tarkoitettu ainoastaan OEM-integroijille.
- Langattomia Intel®-sovittimia ei saa sijoittaa yhteen minkään muun lähettimen kanssa, ellei FCC ole erikseen tätä sallinut.

Tämä langaton sovitin täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Laitteen käyttö on seuraavien ehtojen alaista:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja
- tämän laitteen on siedettävä muualta tuleva häiriö, joka saattaa aiheuttaa asiaankuulumatonta toimintaa.

#### Luokan B laite, häiriöitä koskeva vakuutus

Tämä langaton sovitin on testattu ja sen on osoitettu täyttävän FCC-säännöstön osassa 15 luokan B digitaalilaitteille asetetut vaatimukset. Nämä raja-arvot on määritetty takaamaan riittävä suojaus haitallisilta häiriöiltä asuinhuoneistokäytössä. Tämä langaton sovitin kehittää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos langatonta sovitinta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, langaton sovitin voi ehkä aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteeseen. Tällaiset häiriöiden esiintyminen ei kuitenkaan ole varmaa kaikissa asennuskohteissa. Jos tämä langaton sovitin häiritsee haitallisesti radio- tai televisiovastaanottoa (mikä voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle), voit yrittää poistaa häiriöiden muodostumisen suorittamalla yhden tai useita seuraavista toimista:

- Muuta häiriöitä kokevan laitteen vastaanottoantennin suuntaa tai paikkaa.
- Lisää langattoman sovittimen ja häiriöitä kokevan laitteen välistä etäisyyttä.
- Kytke langattoman sovittimen tietokone pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin laite, jossa esiintyy häiriöitä.
- Kysy lisätietoja kokeneelta radio/TV-teknikolta.

> HUOMAUTUS: Sovitinta asennettaessa ja käytettäessä on huolellisesti noudatettava valmistajan antamia ohjeita tuotteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa asennus tai käyttö voi olla ristiriidassa FCC-määräysten osan 15 vaatimusten kanssa.

### Huomioon otettavia seikkoja turvallisuudesta

Tämä laite on turvahyväksytty komponenttina ja on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kokonaisissa laitteistoissa, joiden yhdistelmien hyväksynnät ovat määrittäneet asianmukaiset turvallisuustahot. Asennuksen jälkeen huomioon otettavaa:

- Se on asennettava yhteensopivaan isäntälaitteeseen, joka täyttää UL/EN/IEC 62368-1 -standardin, mukaan lukien kotelon suunnittelua koskevan asetuksen 1.6.2 ja erityisesti kohdan 1.2.6.2 (palokotelo) vaatimukset.
- Laitteen toimittaa SELV-lähde, kun se on asennettu loppukäyttäjän laitteistoon.
- Lämmitystestiä harkitaan loppukäyttäjän tuotteeseen UL/EN/IEC 62368-1 -standardin vaatimusten täyttämiseksi.

### Alhainen halogeeni

Koskee vain lopullisten tuotteiden bromattuja ja kloorattuja paloa hidastavia aineita (BFR:t/CFR:t) ja PVC:itä. Lopullisen kokoonpanon Intel-komponentit sekä hankitut komponentit ovat JS-709-vaatimusten mukaisia, ja PCB/pohjalevy ovat IEC 61249-2-21 -vaatimusten mukaisia. Halogenoitujen paloa hidastavien aineiden ja/tai PVC:n vaihtaminen ei ole välttämättä parempi vaihtoehto ympäristölle.

### Japani

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Korea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### Meksiko

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Taiwanin alue

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

### Radiohyväksynnät

Voit määrittää, onko langattoman verkkolaitteen käyttäminen sallittua tietyssä maassa, tarkistamalla, että laitteen arvokilvessä oleva radiotyyppinumero sisältyy valmistajan OEM-säädösasiakirjaan (OEM Regulatory Guidance).

### Maakohtaiset moduulin sertifioinnin säädösmerkinnät

Luettelo säädösmerkintöjä edellyttävistä maista on saatavilla. Huomaa, että luetteloissa mainitaan merkintöjä edellyttävät maat mutta ei kaikkia sertifioituja maita. Tietoja sovittimen maakohtaisista säädösmerkinnöistä saat seuraavalla tavalla:

1. Avaa sivusto: http://www.intel.com/content/www/eu/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Napsauta sovittimesi linkkiä.
3. Valitse oman sovittimesi Regulatory Marking Document (säädösmerkintäasiakirja).

### TIETOJA OEM-VALMISTAJILLE ja ISÄNTIEN INTEGROIJILLE

Tässä asiakirjassa kuvatut vaatimukset annetaan OEM-integroijille, jotka asentavat langattomia Intel®-sovittimia kannettavien ja tablet-tietokoneiden isäntäkäyttöympäristöihin. Näitä vaatimuksia on seurattava, jotta FCC:n vaatimuksenmukaisuusehdot, mukaan lukien radiotaajuusaltistumisen rajat, täyttyvät. Kun kaikki tässä kuvatut antennin tyyppiä ja sijoittamista koskevat vaatimukset on täytetty, langattomat Intel®-sovittimet voidaan sisällyttää kannettavien ja tablet-tietokoneiden isäntäkäyttöympäristöihin ilman muita rajoituksia. Jos jotain tässä kuvattua vaatimusta ei täytetä, OEM-valmistajan tai integroijan on tarvittaessa huolehdittava lisätestauksesta ja/tai hankittava hyväksyntä. OEM-valmistaja tai integroija on vastuussa tarvittavien isäntätason hyväksyntätestien määrittämisestä ja/tai vaatimustenmukaisuushyväksyntien hankkimisesta.

- Langattomat Intel®-sovittimet on tarkoitettu vain OEM-valmistajille ja isäntien integroijille.
- FCC:n langattomalle Intel®-sovittimelle myöntämässä luvassa kuvataan moduulien hyväksynnän rajoitetut ehdot.
- Langattomia Intel®-sovittimia on käytettävä käyttömaassa hyväksytyn tukiaseman kanssa.
- OEM-valmistajat, integroijat tai muut kolmannet osapuolet eivät saa muuttaa tai muokata langattomia Intel®-sovittimia. Langattomien Intel®-sovittimien muuttaminen tai muokkaaminen mitätöi OEM-valmistajien, integroijien tai muiden kolmansien osapuolien valtuudet tuotteen käyttämiseen.
- Brasilia: OEM-valmistajien ja integroijien toimesta loppukäyttäjälle toimitettavat tiedot: "Sisällyttää Anatelin numerolla HHHH-AA-FFFFF hyväksymän tuotteen." (Intel-moduuli valmistettu Manner-Kiinassa / Taiwanin alueella / Brasiliassa.)

### Antennityypit ja vahvistukset

Langattomien Intel®-sovittimien kanssa saa käyttää vain samantyyppisiä antenneja, joiden vahvistusarvot ovat samansuuruisia tai pienempiä kuin 3 dBi 2,4 GHz:n ja 5 dBi 5 GHz:n ja 6–7 GHz:n kaistoilla. Muuntyyppiset antennit ja/tai antennit, joiden vahvistusarvot ovat suurempia, voivat vaatia laajempia käyttövaltuuksia. Testaustarkoituksessa käytettiin seuraavaa kaksikaistaista antennia, joka on hyvin lähellä edellä mainittuja rajoja:

Antennityyppi | Antennin sijainti (Main/Aux) | 2,4 GHz enimmäisvahvuus dBi* | 5,2 GHz enimmäisvahvuus dBi* | 5,5 GHz enimmäisvahvuus dBi* | 5,7 GHz enimmäisvahvuus dBi*
PIFA | Pää |  |  |  |
Aux | 3,24 | 3,73 | 4,77 | 4,77
MIMO |  |  |  |
*Kaikissa antennivahvistuksissa on huomioitu kaapelin aiheuttama signaalihäviö.

### Antennin sijainti isäntäkäyttöympäristössä

Radiotaajuusenergialle asetettujen altistumisrajojen noudattamiseksi langattomien Intel®-sovittimien kanssa käytettävät antennit on asennettava kannettavan tai tablet-tietokoneen isäntäjärjestelmään, jotta vähimmäisetäisyys kaikkiin henkilöihin kaikissa isäntäjärjestelmän käyttötiloissa ja -suunnissa on tarkasti alla olevan taulukon mukainen. Antennin etäisyys koskee isäntäjärjestelmään asennetun antennin vaaka- ja pystysuuntaa.

Langaton Intel®-sovitin | Antennin ja käyttäjän välinen vähimmäisetäisyys
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 | 18 mm
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6350 | 17 mm

### Langattomien Intel®-sovittimien ja muiden integroitujen tai liitettyjen lähettimien samanaikainen lähetys

FCC Knowledge Database -julkaisun numero 616217 mukaisesti, kun isäntälaitteeseen on asennettu useita lähetyslaitteita, radiotaajuudelle altistuminen on arvioitava, jotta voidaan määrittää tarvittavat käyttö- ja testausvaatimukset. OEM-integroijien on määritettävä kaikkien isäntäjärjestelmään asennettujen lähettimien ja antennien kaikki mahdolliset samanaikaisten lähetyskokoonpanojen yhdistelmät. Sellaisia ovat esimerkiksi lähettimet, jotka on asennettu isäntäjärjestelmään mobiililaitteina (>20 cm etäisyys käyttäjästä) ja kannettavina laitteina (<20 cm etäisyys käyttäjästä). OEM-integroijien on tarkistettava FCC KDB 616217 -asiakirjasta kaikki tässä määrityksessä tarvittavat tiedot ja selvitettävä, onko testauksessa tai FCC:n hyväksynnässä muita vaatimuksia.

### Tiedot, jotka OEM-valmistajan tai integroijan pitää toimittaa loppukäyttäjälle

Alla olevat tiedot säädöksistä ja käyttöturvallisuudesta täytyy julkaista langattoman Intel® -sovittimen sisältävän tuotteen tai järjestelmän mukana loppukäyttäjälle toimitetuissa käyttöoppaissa paikallisten säädösten mukaisesti. Isäntäjärjestelmä pitää varustaa "Contains FCC ID: XXXXXXXX" -merkinnällä, joka sisältää FCC-tunnuksen.

Langatonta Intel® -sovitinta asennettaessa ja käytettäessä on huolellisesti noudatettava valmistajan antamia ohjeita tuotteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Intel Corporation ei vastaa mistään radio- tai televisiovastaanottoon aiheutuvista häiriöistä, jotka johtuvat langattoman sovitinpakkauksen toimitukseen sisältyvien laitteiden luvattomasta muuttamisesta tai siitä, että tietokoneeseen on liitetty tai vaihdettu kytkentäkaapeleita tai laitteita, jotka eivät ole Intel Corporationin määritysten mukaisia. Käyttäjä on vastuussa tällaisen luvattoman muuttamisen, korjaamisen tai kytkemisen aiheuttamien häiriöiden korjaamisesta. Intel Corporation ja sen valtuutetut jälleenmyyjät tai maahantuojat eivät ole vastuussa mistään sellaisista vahingoista tai viranomaismääräysten rikkomisesta, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden laiminlyömisestä.

Manner-Kiina:

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n- ja 802.11e-radiokäyttöä koskevat paikalliset rajoitukset

Seuraava lauseke pitää julkaista osana kaikkien 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-tuotteiden yhteensopivuustietoja.

Varoitus: Koska 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n- ja 802.16e-standardin mukaisten langattomien lähiverkkolaitteiden käyttämiä taajuuksia ei vielä ole harmonisoitu kaikissa maissa, 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n- ja 802.16e-tuotteet on suunniteltu käytettäviksi vain tietyissä maissa, eikä niitä ole lupa käyttää muissa kuin määritetyissä maissa. Näiden tuotteiden käyttäjä on velvollinen varmistamaan, että tuotteita käytetään vain niille määritetyissä maissa, ja tarkistamaan, että niiden taajuusvalinta ja kanava on määritetty kyseisen maan määräysten mukaisesti. Maan lainsäädännössä määritetyistä luvallisista tehon ja taajuuden asetuksista poikkeaminen on rikkomus, josta voidaan rangaista.

## Intel WiFi-sovittimet - yhteensopivat mallien 802.11n, 802.11ac ja 802.11ax kanssa

Tämän kohdan tiedot koskevat seuraavia tuotteita:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE202

Täydelliset langattomia sovittimia koskevat tekniset tiedot ovat kohdassa Tekniset tiedot.

> HUOMAUTUS: Tässä kohdassa kaikilla viittauksilla "langattomaan sovittimeen" tarkoitetaan kaikkia yllä mainittuja sovittimia.

Seuraavat tiedot annetaan:

- Tietoja käyttäjälle
- Tietoja säädöksistä
- Säädöstenmukainen tunnus
- Tietoja OEM-valmistajille ja isäntien integroijille
- Euroopan vaatimustenmukaisuutta koskevat lausekkeet

### TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE

### Käyttöturvallisuustietoja

#### Yhdysvallat: FCC:n suositukset radiotaajuusenergialle altistumisesta

FCC määrittää julkaisussa ET Docket 96-8 turvallisuusstandardin ihmisen altistumiselle FCC:n hyväksymän laitteiston säteilemälle sähkömagneettiselle radiotaajuusenergialle. Langaton sovitin täyttää FCC-määräysten osissa 2, 15C ja 15E ja julkaisuissa KDB 447498, KDB 248227 ja KDB 616217 määritetyt ihmisen altistumiselle asetettuja rajoja koskevat vaatimukset. Kun tätä radiota käytetään käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti, käytöstä aiheutuva altistuminen on huomattavasti FCC:n suosittelemia raja-arvoja pienempi.

Noudata seuraavia käyttöturvallisuusohjeita:

- Älä koske antenniin tai siirrä sitä, kun laite lähettää tai vastaanottaa.
- Älä koske mihinkään radion sisältävään osaan niin, että laitteen lähettäessä antenni on hyvin lähellä elimistön paljasta osaa tai koskettaa sitä.
- Älä käytä radiota tai yritä lähettää dataa, kun antennia ei ole kytketty. Muussa tapauksessa radio voi vahingoittua.
- Käyttö erityisissä ympäristöissä:
  - Langattomien sovittimien käyttö vaarallisissa paikoissa on kyseisten ympäristöjen turvallisuudesta vastaavien tahojen asettamien määräysten rajoittamaa.
  - Langattomien sovittimien käyttö lentokoneissa on FAA:n (Federal Aviation Administration) määräysten alaista.
  - Langattomien sovittimien käyttö sairaaloissa on kunkin sairaalan asettamien rajoitusten alaista.

#### Räjähtävän laitteen läheisyyttä koskeva varoitus

Varoitus: Älä käytä kannettavaa lähetintä (kuten tätä langatonta sovitinta) lähellä suojaamattomia räjäytysnalleja tai räjähdysalttiissa ympäristössä, ellei lähetintä ole muunnettu sellaista käyttöä varten sopivaksi.

#### Antennivaroitukset

Varoitus: Langatonta sovitinta ei ole tarkoitettu käytettäväksi suunnattujen high-gain-antennien kanssa.

#### Käyttöä ilma-aluksessa koskeva varoitus

Varoitus: Lentoyhtiöiden säädökset voivat kieltää tiettyjen radiotaajuisten langattomien laitteiden (langattomien sovittimien) käytön lentokoneissa, koska niiden signaalit voivat häiritä lentokoneen tärkeiden hallintalaitteiden toimintaa.

Varoitus: 60 GHz/802.11ad -laitteistoja ei saa viedä lentokoneeseen FCC:n säädöksen §15.255 mukaisesti. OEM-valmistajien ja isäntien integroijien on otettava tämä FCC-sääntö huomioon isäntälaitteissa.

#### Muut langattomat laitteet

Käyttöturvallisuustietoja muille laitteille langattomassa verkossa: Katso tietoja langattomien sovittimien tai langattoman verkon muiden laitteiden mukana toimitetuista ohjeista.

#### 802.11a-, 802.11b, 802.11d, 802.11g-, 802.11n- ja 802.11ac-radiokäyttöä koskevat paikalliset rajoitukset

Varoitus: Koska 802.11a-, 802.11b-, 802.11d-, 802.11g-, 802.11n- ja 802.11ac-standardin mukaisten langattomien lähiverkkolaitteiden käyttämiä taajuuksia ei vielä ole harmonisoitu kaikissa maissa, 802.11a-, 802.11b-, 802.11d-, 802.11g-, 802.11n- ja 802.11ac-tuotteet on suunniteltu käytettäviksi vain tietyissä maissa, eikä niitä ole lupa käyttää muissa kuin määritetyissä maissa. Näiden tuotteiden käyttäjä on velvollinen varmistamaan, että tuotteita käytetään vain niille määritetyissä maissa, ja tarkistamaan, että niiden taajuusvalinta ja kanava on määritetty kyseisen maan määräysten mukaisesti. Laitteen lähetystehon hallinnan (TPC) rajapinta on osa Intel(R) PROSet/Wireless WiFi -ohjelmistoa. Ekvivalenttisen isotrooppisen säteilytehon (EIRP, Equivalent Isotropic Radiated Power) käyttörajoitukset ovat saatavilla järjestelmän valmistajalta. Maan lainsäädännössä määritetyistä luvallisista tehon ja taajuuden asetuksista poikkeaminen on rikkomus, josta voidaan rangaista.

#### Langaton yhteentoimivuus

Langaton sovitin on tarkoitettu toimimaan yhdessä muiden langattomien lähiverkkotuotteiden kanssa, jotka perustuvat DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) -radiotekniikkaan ja täyttävät seuraavien standardien vaatimukset:

- IEEE- 802.11b. Langattomien lähiverkkojen standardi.
- IEEE- 802.11g. Langattomien lähiverkkojen standardi.
- IEEE- 802.11a. Langattomien lähiverkkojen standardi.
- IEEE- 802.11n. Langattomien lähiverkkojen standardi.
- IEEE- 802.11ac -yhteensopiva standardi langattomassa verkossa
- Wi-Fi Alliancen määritysten mukainen Wireless Fidelity -sertifikaatti.

#### Langaton sovitin ja terveytesi

Langaton sovitin säteilee muiden radiolaitteiden tavoin radiotaajuista sähkömagneettista energiaa. Langattoman sovittimen säteilemän energian määrä on kuitenkin pienempi kuin muiden langattomien laitteiden, kuten matkapuhelinten, säteilemän energian määrä. Langaton sovitin vastaa radiolaitteita koskevia turvallisuusstandardien ja -suositusten vaatimuksia. Nämä standardit ja suoritukset perustuvat tiedeyhteisön yksimieliseen näkemykseen, ja ne on luotu sellaisten toimikuntien ja -elinten toimesta, joiden jäseninä toimivat tiedemiehet jatkuvasti seuraavat ja tulkitsevat aiheeseen liittyvää tieteellistä kirjallisuutta. Joissakin tilanteissa tai ympäristöissä kiinteistön omistaja tai asianmukaisen organisaation vastuuhenkilöt ovat voineet asettaa rajoituksia langattoman sovittimen käyttämiselle. Esimerkkejä tällaisista tilanteista:

- Langattoman sovittimen käyttäminen lentokoneissa tai
- langattoman sovittimen käyttäminen missä tahansa muussa ympäristössä, jossa mahdollisia häiriöitä muiden laitteiden toimintaan pidetään haitallisena.

Jos olet epävarma siitä, onko langattomien laitteiden käyttäminen sallittua tietyssä organisaatiossa tai ympäristössä (esimerkiksi lentokentällä), selvitä ennen langattoman laitteen käyttämistä, onko tämä sallittua.

### TIETOJA SÄÄDÖKSISTÄ

### Yhdysvallat - Federal Communications Commission (FCC)

Tämä langaton sovitin on rajattu sisäkäyttöön, koska se toimii 5,85–5,895 ja 5,925–7,125 GHz:n taajuusalueilla. Langattomien Intel®-sovitinten kokoonpanosäätöjä ei saa mitenkään muuttaa niin, että tällainen muutos muuttaisi toimintataajuutta FCC-säännöstön osan 15.407 mukaisesti myönnetyn alueen ulkopuolelle Yhdysvalloissa.

- Langattomat Intel®-sovittimet on tarkoitettu ainoastaan OEM-integroijille.
- Langattomia Intel®-sovittimia ei saa sijoittaa yhteen minkään muun lähettimen kanssa, ellei FCC ole erikseen tätä sallinut.

Tämä langaton sovitin täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Laitteen käyttö on seuraavien ehtojen alaista:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja
- tämän laitteen on siedettävä muualta tuleva häiriö, joka saattaa aiheuttaa asiaankuulumatonta toimintaa.

> HUOMAUTUS: Sovittimen säteilemä lähtöteho on huomattavasti FCC:n suosittelemia raja-arvoja pienempi. Tästä huolimatta sovitinta on käytettävä niin, että suora kosketus käyttäjään normaalin käytön aikana on mahdollisimman vähäinen. Jotta FCC:n suosittelemat radiotaajuiselle säteilylle altistumisen raja-arvot eivät missään tapauksessa ylittyisi, pysyttele (ja huolehdi siitä, että myös muut henkilöt pysyttelevät) vähintään 20 cm:n tai FCC:n lupaehdoissa määrittämän vähimmäisetäisyyden päässä tietokoneessa sijaitsevasta antennista. Saat yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista kokoonpanoista osoitteesta http://www.fcc.gov/oet/ea/ antamalla laitteen FCC ID -tunnuksen.

#### Luokan B laite, häiriöitä koskeva vakuutus

Tämä langaton sovitin on testattu ja sen on osoitettu täyttävän FCC-säännöstön osassa 15 luokan B digitaalilaitteille asetetut vaatimukset. Nämä raja-arvot on määritetty takaamaan riittävä suojaus haitallisilta häiriöiltä asuinhuoneistokäytössä. Tämä langaton sovitin kehittää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos langatonta sovitinta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, langaton sovitin voi ehkä aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteeseen. Tällaiset häiriöiden esiintyminen ei kuitenkaan ole varmaa kaikissa asennuskohteissa. Jos tämä langaton sovitin häiritsee haitallisesti radio- tai televisiovastaanottoa (mikä voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle), voit yrittää poistaa häiriöiden muodostumisen suorittamalla yhden tai useita seuraavista toimista:

- Muuta häiriöitä kokevan laitteen vastaanottoantennin suuntaa tai paikkaa.
- Lisää langattoman sovittimen ja häiriöitä kokevan laitteen välistä etäisyyttä.
- Kytke langattoman sovittimen tietokone pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin laite, jossa esiintyy häiriöitä.
- Kysy lisätietoja kokeneelta radio/TV-teknikolta.

> HUOMAUTUS: Sovitinta asennettaessa ja käytettäessä on huolellisesti noudatettava valmistajan antamia ohjeita tuotteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa asennus tai käyttö voi olla ristiriidassa FCC-määräysten osan 15 vaatimusten kanssa.

### Huomioon otettavia seikkoja turvallisuudesta

Tämä laite on turvahyväksytty komponenttina ja on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kokonaisissa laitteistoissa, joiden yhdistelmien hyväksynnät ovat määrittäneet asianmukaiset turvallisuustahot. Asennuksen jälkeen huomioon otettavaa:

- Se on asennettava yhteensopivaan isäntälaitteeseen, joka täyttää UL/EN/IEC 62368-1 -standardin, mukaan lukien kotelon suunnittelua koskevan asetuksen 1.6.2 ja erityisesti kohdan 1.2.6.2 (palokotelo) vaatimukset.
- Laitteen toimittaa SELV-lähde, kun se on asennettu loppukäyttäjän laitteistoon.
- Lämmitystestiä harkitaan loppukäyttäjän tuotteeseen UL/EN/IEC 62368-1 -standardin vaatimusten täyttämiseksi.

### Alhainen halogeeni

Koskee vain lopullisten tuotteiden bromattuja ja kloorattuja paloa hidastavia aineita (BFR:t/CFR:t) ja PVC:itä. Lopullisen kokoonpanon Intel-komponentit sekä hankitut komponentit ovat JS-709-vaatimusten mukaisia, ja PCB/pohjalevy ovat IEC 61249-2-21 -vaatimusten mukaisia. Halogenoitujen paloa hidastavien aineiden ja/tai PVC:n vaihtaminen ei ole välttämättä parempi vaihtoehto ympäristölle.

### Canada – Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter des interférences , y compris des interférences qui peuvent causer desopérations non désirées de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15GHz to 5.25GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut seulement fonctionner en utilisant une antenne du type et de gain maximum (ou moindre) que le gain approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire lesinterférences radio potentielles avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente(P.I.R.E.) ne soit pas supérieure à celle qui est nécessaire pour une communication réussie.

### Euroopan unioni

Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa.

6E-kaista 5,925 - 6,425GHz on tarkoitettu Low Power in-door käyttöön (LPI)

Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset. Katso Euroopan unionin vaatimustenmukaisuutta koskevia lausekkeita.

#### Euroopan unionin vaatimustenmukaisuusvakuutukset

Sovitintasi koskevat Euroopan unionin vaatimustenmukaisuusvakuutukset voit nähdä seuraavalla tavalla.

1. Avaa sivusto: http://www.intel.com/content/www/eu/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Valitse User Guide (Käyttöopas).
3. Etsi oma sovittimesi.

Lisätietoja sovittimen säädöksistä saat seuraavalla tavalla.

1. Avaa sivusto: http://www.intel.com/content/www/eu/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Napsauta sovittimesi linkkiä.
3. Valitse oman sovittimesi Regulatory Marking Document (säädösmerkintäasiakirja).

#### Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU-direktiivi (WEEE)

#### Vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan direktiivin (RoHS) mukainen

Kaikki tässä kuvatut tuotteet täyttävät Euroopan unionin RoHS-direktiivin vaatimukset..

Jos sinulla on kysyttävää langattoman sovittimen CE-merkinnästä, ota meihin yhteys:

Intel Corporation Attn: Corporate Quality 2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054-1549 USA

### Japani

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Korea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### Meksiko

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Marokko

Tämän tuotteen käyttö radiokanavalla 2 (2 417 MHz) ei ole luvallista seuraavissa kaupungeissa:

Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant,Taza.

Tämän tuotteen käyttö radiokanavilla 4, 5, 6 ja 7 (2 425 - 2 442 MHz) ei ole luvallista seuraavissa kaupungeissa:

Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Pakistan

"PTA:N HYVÄKSYMÄ MALLI"

### Taiwanin alue

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

### Singapore

### Radiohyväksynnät

Voit määrittää, onko langattoman verkkolaitteen käyttäminen sallittua tietyssä maassa, tarkistamalla, että laitteen arvokilvessä oleva radiotyyppinumero sisältyy valmistajan OEM-säädösasiakirjaan (OEM Regulatory Guidance).

### Maakohtaiset moduulin sertifioinnin säädösmerkinnät

Luettelo säädösmerkintöjä edellyttävistä maista on saatavilla. Huomaa, että luetteloissa mainitaan merkintöjä edellyttävät maat mutta ei kaikkia sertifioituja maita. Tietoja sovittimen maakohtaisista säädösmerkinnöistä saat seuraavalla tavalla:

1. Avaa sivusto: http://www.intel.com/content/www/eu/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Napsauta sovittimesi linkkiä.
3. Valitse oman sovittimesi Regulatory Marking Document (säädösmerkintäasiakirja).

## Säädöstenmukainen tunnus

Eurooppa: Mallit 3160HMW, 3160NGW, 3160SDW, 3165NGW, 7260SDW, 7260NGW, 7260HMW, 7265D2W, 7265NGW, 8260D2W, 8260NGW, 8260NGWH, 18260NGW

Ohjelmistoversio | Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmisto 20.x ja seuraavat versiot (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x ja aiemmat versiot (WiGig)
Enimmäislähtöteho
(2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n -tila | 20 dBm EIRP enint. (100 mW)
(2400 – 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10 dBm EIRP enint. (10 mW)
(5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 23 dBm EIRP enint. (200 mW) Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa
(5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 13.98 dBm EIRP enint. (25 mW) Standardin EN 300 440 osalta 5,8 GHz:n kaistalla toimivaa laitetta pidetään luokan 2 vastaanottimena. Tätä eivät tue mallit: 3160HMW, 3160NGW, 3160SDW, 3165NGW, 7265D2W, 7265NGW
(57 - 64 GHz) IEEE802.11 ad -tila | 25 dBm EIRP enint.

Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3165

3165D2W/3165NGW (12x16)laitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli 3165D2W

> FCC ID: PD93165D2

> Kanada:

> Malli 3165D2W

> IC: 1000M-3165D2

> Japani:

> Malli 3165D2W

> - RF: 003-150155
> - TEL: D150112003

> Malli 3165NGW

> - RF: 003-150009
> - TEL: D150008003

> Korea:

> Malli 3165D2W

> MSIP-CRM-INT-3165D2W

> Taiwanin alue:

> Malli 3165D2W

> Manner-Kiina:

> Malli 3165D2W

> CMIIT ID: 2015AJ3466 (M)

> Eurooppa:

> Malli 3165D2W

> Ohjelmistoversio | Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmisto 20.x ja seuraavat versiot
> Enimmäislähtöteho
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n -tila | 20 dBm EIRP enint. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10 dBm EIRP enint. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 23 dBm EIRP enint. (200 mW) Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 13.98 dBm EIRP enint. (25 mW) Standardin EN 300 440 osalta 5,8 GHz:n kaistalla toimivaa laitetta pidetään luokan 2 vastaanottimena.

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Australia:

> Malli 3165D2W

> Singapore:

> Malli 3165D2W

> Argentiina:

> Malli 3165D2W

> Malli 3165NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

3168NGW-laitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> Japani:

> Malli 3168NGW

> - RF: 003-160024
> - TEL: D160013003

> Eurooppa:

> Malli 3168NGW

> Ohjelmistoversio | Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmisto 20.x ja seuraavat versiot
> Enimmäislähtöteho
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n -tila | 20 dBm EIRP enint. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10 dBm EIRP enint. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 23 dBm EIRP enint. (200 mW) Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 13.98 dBm EIRP enint. (25 mW) Standardin EN 300 440 osalta 5,8 GHz:n kaistalla toimivaa laitetta pidetään luokan 2 vastaanottimena.

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Argentiina:

> Malli 3168NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

7265D2W/7265NGW-laitteen pienen koon (12x16) takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli 7265D2W

> FCC ID: PD97265D2

> Kanada:

> Malli 7265D2W

> IC: 1000M-7265D2

> Japani:

> Malli 7265D2W

> - RF: 003-140134
> - TEL: D140087003

> Malli 7265NGW

> - RF: 003-140018
> - TEL: D140017003

> Korea:

> Malli 7265D2W

> MSIP-CRM-INT-7265D2W

> Taiwanin alue:

> Malli 7265D2W

> Manner-Kiina:

> Malli 7265D2W

> CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Australia:

> Malli 7265D2W

> Argentiina:

> Malli 7265D2W

### Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

13100NGW-laitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> Eurooppa:

> Malli 13100NGW

> Ohjelmistoversio | Intel® Wireless Dock Manager 3.x ja aiemmat versiot
> Enimmäislähtöteho
> (57 - 64 GHz) IEEE802.11 ad -tila | 25 dBm EIRP enint.

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Singapore:

> Malli 13100NGW

### Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265

17265NGW-laitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> Eurooppa:

> Malli 17265NGW

> Ohjelmistoversio | Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmisto 20.x ja seuraavat versiot (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x ja aiemmat versiot (WiGig)
> Enimmäislähtöteho
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n -tila Bluetooth | 20 dBm EIRP enint. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP enint. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 23 dBm EIRP enint. (200 mW) Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 13.98 dBm EIRP enint. (25 mW) Standardin EN 300 440 osalta 5,8 GHz:n kaistalla toimivaa laitetta pidetään luokan 2 vastaanottimena.
> (57 - 64 GHz) IEEE802.11 ad -tila | 25 dBm EIRP enint.

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Singapore:

> Malli 17265NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

8260D2W-laitteen pienen koon (12x16) takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA: Malli 8260D2W, FCC-tunnus: PD98260D2 (FCC-tunnus ilman U-päätettä ilmaisee pelkän tehdasasennuksen);

> FCC-tunnus : PD98260D2U (FCC-tunnus, jossa on U-pääte, ilmaisee käyttäjän asennuksen tai BIOS-lukitustoiminnon salliman ja tukeman vaihdon)

> Kanada:

> Malli 8260D2W

> IC: 1000M-8260D2

> Japani:

> Malli 8260D2W

> - RF: 003-150094
> - TEL: D150070003

> Korea:

> Malli 8260D2W

> MSIP-CRM-INT-8260D2W

> Taiwanin alue:

> Malli 8260D2W

> Manner-Kiina:

> Malli 8260D2W

> CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Australia:

> Malli 8260D2W

> Argentiina:

> Malli 8260D2W

8260NGWH/8260NGW-laitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> Japani:

> Malli 8260NGW

> - RF: 003-150093
> - TEL: D150069003

> Malli 8260NGWH

> - RF: 003-150154
> - TEL: D150111003

> Argentiina:

> Malli 8260NGWH

> Argentiina:

> Malli 8260NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

8265NGW-laitteen pienen koon (22 x 30 x 2,4 mm) takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli 8265NGW

> - FCC-tunnus: PD98265NG (FCC-tunnus ilman U-päätettä ilmaisee pelkän tehdasasennuksen);

> - FCC-tunnus : PD98265NGU (FCC-tunnus, jossa on U-pääte, ilmaisee käyttäjän asennuksen tai BIOS-lukitustoiminnon salliman ja tukeman vaihdon)

> Kanada:

> Malli 8265NGW

> IC: 1000M-8265NG

> Japani:

> Malli 8265NGW

> - RF 003-160104
> - TEL D160055003

> Korea:

> Malli 8265NGW

> MSIP-CRM-INT-8265NGW

> Taiwanin alue:

> Malli 8265NGW

> Manner-Kiina:

> Malli 8265NGW

> Eurooppa:

> Malli 8265NGW/8265D2W

> Ohjelmistoversio | Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmisto 20.x ja seuraavat versiot
> Enimmäislähtöteho
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n -tila Bluetooth | 20 dBm EIRP enint. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP enint. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 23 dBm EIRP enint. (200 mW) Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 13.98 dBm EIRP enint. (25 mW) Standardin EN 300 440 osalta 5,8 GHz:n kaistalla toimivaa laitetta pidetään luokan 2 vastaanottimena.
> (57 - 64 GHz) IEEE802.11 ad -tila | 25 dBm EIRP enint.

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Australia:

> Malli 8265NGW

> Brasilia:

> Malli 8265NGW

> 03877-16-02198

> Argentiina:

> Malli 8265NGW

> Singapore:

> Malli 8265NGW

> Pakistan:

> Malli 8265NGW

> "PTA:N HYVÄKSYMÄ MALLI"

8265D2W-laitteen pienen koon (12 x 16 x 1,8 mm) takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli 8265D2W

> FCC ID: PD98265D2

> Kanada:

> Malli 8265D2W

> IC: 1000M-8265D2

> Japani:

> Malli 8265D2W

> - RF 003-160129
> - TEL D160076003

> Korea:

> Malli 8265D2W

> MSIP-CRM-INT-8265D2W

> Taiwanin alue:

> Malli 8265D2W

> Manner-Kiina:

> Malli 8265D2W

> Australia:

> Malli 8265D2W

> Brasilia:

> Malli 8265D2W

> 03878-16-02198

> Argentiina:

> Malli 8265D2W

> Singapore:

> Malli 8265D2W

> Pakistan:

> Malli 8265D2W

> "PTA:N HYVÄKSYMÄ MALLI"

### Intel® Wireless-AC 9260 (9260NGW)

9260NGW-laitteen pienen koon (22 x 30 x 2,4 mm) takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli 9260NGW

> FCC ID: PD99260NG

> Kanada:

> Malli 9260NGW

> IC: 1000M-9260NG

> Japani:

> Malli 9260NGW

> - RF 003-170125
> - TEL D170079003

> Korea:

> Malli 9260NGW

> MSIP-CRM-INT-9260NGW

> Taiwanin alue:

> Malli 9260NGW

> Manner-Kiina:

> Malli 9260NGW

> Eurooppa:

> Malli 9260NGW

> Ohjelmistoversio | Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmisto 20.x ja seuraavat versiot
> Enimmäislähtöteho
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n -tila Bluetooth | 20 dBm EIRP enint. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP enint. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 23 dBm EIRP enint. (200 mW) Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 13.98 dBm EIRP enint. (25 mW) Standardin EN 300 440 osalta 5,8 GHz:n kaistalla toimivaa laitetta pidetään luokan 2 vastaanottimena.

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Australia:

> Malli 9260NGW

> Singapore:

> Malli 9260NGW

> Paraguay:

> Malli 9260NGW

> NR 2017-09-I-0000330

> Indonesia:

> Malli 9260NGW

> | 70981/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9260 (9260D2WL)

9260D2WL-laitteen pienen koon (12 x 16 x 1,8mm) takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli 9260D2WL

> FCC ID: PD99260D2L

> Kanada:

> Malli 9260D2WL

> IC: 1000M-9260D2L

> Japani:

> Malli 9260D2WL

> - RF: 003-190024

> - PUH: D190023003

> Eurooppa:

> Malli 9260D2WL

> Ohjelmistoversio | Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmisto 20.x ja seuraavat versiot
> Enimmäislähtöteho
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n -tila Bluetooth | 20 dBm EIRP enint. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP enint. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 23 dBm EIRP enint. (200 mW) Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 13.98 dBm EIRP enint. (25 mW) Standardin EN 300 440 osalta 5,8 GHz:n kaistalla toimivaa laitetta pidetään luokan 2 vastaanottimena.

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Australia:

> Malli 9260D2WL

> Brasilia:

> Malli 9260D2WL

> ANATEL: 05831-17-04423

> Singapore:

> Malli 9260D2WL

> Argentiina:

> Malli 9260D2WL

> Pakistan:

> Malli 9260D2WL

> PTA:N HYVÄKSYMÄ: 9.9203/2019

> Paraguay:

> Malli 9260D2WL

> NR 2019-07-I-0381

### Intel® Wireless-AC 9461 (9461NGW)

9461NGW-laitteen pienen koon (22 x 30 x 2,4 mm) takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli 9461NGW

> FCC ID: PD99461NG

> Kanada:

> Malli 9461NGW

> IC: 1000M-9461NG

> Japani:

> Malli 9461NGW

> - RF 003-170204
> - TEL D170127003

> Korea:

> Malli 9461NGW

> MSIP-CRM-INT-9461NGW

> Taiwanin alue:

> Malli 9461NGW

> Manner-Kiina:

> Malli 9461NGW

> Eurooppa:

> Malli 9461NGW

> Ohjelmistoversio | Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmisto 20.x ja seuraavat versiot
> Enimmäislähtöteho
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n -tila Bluetooth | 20 dBm EIRP enint. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP enint. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 23 dBm EIRP enint. (200 mW) Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 13.98 dBm EIRP enint. (25 mW) Standardin EN 300 440 osalta 5,8 GHz:n kaistalla toimivaa laitetta pidetään luokan 2 vastaanottimena.

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Australia:

> Malli 9461NGW

> Singapore:

> Malli 9461NGW

### Intel® Wireless-AC 9461 (9461D2W)

9461D2W-laitteen pienen koon (12 x 16 x 1,8mm) takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli 9461D2W

> FCC ID: PD99461D2

> Kanada:

> Malli 9461D2W

> IC: 1000M-9461D2

> Japani:

> Malli 9461D2W

> - RF 003-170203
> - TEL D170126003

> Korea:

> Malli 9461D2W

> MSIP-CRM-INT-9461D2W

> Taiwanin alue:

> Malli 9461D2W

> Manner-Kiina:

> Malli 9461D2W

> Eurooppa:

> Malli 9461D2W

> Ohjelmistoversio | Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmisto 20.x ja seuraavat versiot
> Enimmäislähtöteho
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n -tila Bluetooth | 20 dBm EIRP enint. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP enint. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 23 dBm EIRP enint. (200 mW) Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 13.98 dBm EIRP enint. (25 mW) Standardin EN 300 440 osalta 5,8 GHz:n kaistalla toimivaa laitetta pidetään luokan 2 vastaanottimena.

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Australia:

> Malli 9461D2W

> Singapore:

> Malli 9461D2W

### Intel® Wireless-AC 9462 (9462NGW)

9462NGW-laitteen pienen koon (22 x 30 x 2,4 mm) takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli 9462NGW

> FCC ID: PD99462NG

> Kanada:

> Malli 9462NGW

> IC: 1000M-9462NG

> Japani:

> Malli 9462NGW

> - RF 003-170245
> - TEL D170151003

> Korea:

> Malli 9462NGW

> R-CRM-INT-9462NGW

> Taiwanin alue:

> Malli 9462NGW

> Manner-Kiina:

> Malli 9462NGW

> Eurooppa:

> Malli 9462NGW

> Ohjelmistoversio | Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmisto 20.x ja seuraavat versiot
> Enimmäislähtöteho
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n -tila Bluetooth | 20 dBm EIRP enint. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP enint. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 23 dBm EIRP enint. (200 mW) Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 13.98 dBm EIRP enint. (25 mW) Standardin EN 300 440 osalta 5,8 GHz:n kaistalla toimivaa laitetta pidetään luokan 2 vastaanottimena.

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Australia:

> Malli 9462NGW

> Singapore:

> Malli 9462NGW

### Intel® Wireless-AC 9462 (9462D2W)

9462D2W-laitteen pienen koon (12 x 16 x 1,8mm) takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli 9462D2W

> FCC ID: PD99462D2

> Kanada:

> Malli 9462D2W

> IC: 1000M-9462D2

> Japani:

> Malli 9462D2W

> - RF 003-170243
> - TEL D170149003

> Korea:

> Malli 9462D2W

> R-CRM-INT-9462D2W

> Taiwanin alue:

> Malli 9462D2W

> Manner-Kiina:

> Malli 9462D2W

> Eurooppa:

> Malli 9462D2W

> Ohjelmistoversio | Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmisto 20.x ja seuraavat versiot
> Enimmäislähtöteho
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n -tila Bluetooth | 20 dBm EIRP enint. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP enint. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 23 dBm EIRP enint. (200 mW) Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 13.98 dBm EIRP enint. (25 mW) Standardin EN 300 440 osalta 5,8 GHz:n kaistalla toimivaa laitetta pidetään luokan 2 vastaanottimena.

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Australia:

> Malli 9462D2W

> Singapore:

> Malli 9462D2W

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW)

9560NGW-laitteen pienen koon (22 x 30 x 2,4 mm) takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli 9560NGW

> FCC ID: PD99560NG

> Kanada:

> Malli 9560NGW

> IC: 1000M-9560NG

> Japani:

> Malli 9560NGW

> - RF 003-170126
> - TEL D170080003

> Korea:

> Malli 9560NGW

> MSIP-CRM-INT-9560NGW

> Taiwanin alue:

> Malli 9560NGW

> Malli 9560NGW R

> Manner-Kiina:

> Malli 9560NGW

> Eurooppa:

> Malli 9560NGW

> Ohjelmistoversio | Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmisto 20.x ja seuraavat versiot
> Enimmäislähtöteho
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n -tila Bluetooth | 20 dBm EIRP enint. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP enint. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 23 dBm EIRP enint. (200 mW) Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 13.98 dBm EIRP enint. (25 mW) Standardin EN 300 440 osalta 5,8 GHz:n kaistalla toimivaa laitetta pidetään luokan 2 vastaanottimena.

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Australia:

> Malli 9560NGW

> Singapore:

> Malli 9560NGW

> Paraguay:

> Malli 9560NGW

> NR 2017-09-I-0000331

> Indonesia:

> Malli 9560NGW

> | 70899/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W)

9560D2W-laitteen pienen koon (12 x 16 x 1,8mm) takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli 9560D2W

> FCC ID: PD99560D2

> Kanada:

> Malli 9560D2W

> IC: 1000M-9560D2

> Japani:

> Malli 9560D2W

> - RF 003-170244
> - TEL D170150003

> Korea:

> Malli 9560D2W

> R-CRM-INT-9560D2W

> Taiwanin alue:

> Malli 9560D2W

> Manner-Kiina:

> Malli 9560D2W

> Eurooppa:

> Malli 9560D2W

> Ohjelmistoversio | Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmisto 20.x ja seuraavat versiot
> Enimmäislähtöteho
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n -tila Bluetooth | 20 dBm EIRP enint. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP enint. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 23 dBm EIRP enint. (200 mW) Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 13.98 dBm EIRP enint. (25 mW) Standardin EN 300 440 osalta 5,8 GHz:n kaistalla toimivaa laitetta pidetään luokan 2 vastaanottimena.

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Australia:

> Malli 9560D2W

> Singapore:

> Malli 9560D2W

> Paraguay:

> Malli 9560D2W

> NR 2019-07-I-0382

> Indonesia:

> Malli 9560D2W

> | 72465/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL)

9560D2WL-laitteen pienen koon (12 x 16 x 1,8mm) takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli 9560D2WL

> FCC ID: PD99560D2L

> Kanada:

> Malli 9560D2WL

> IC: 1000M-9560D2L

> Japani:

> Malli 9560D2WL

> - RF 003-180060
> - TEL D180033003

> Korea:

> Malli 9560D2WL

> R-CRM-INT-9560D2WL

> Taiwanin alue:

> Malli 9560D2WL

> Manner-Kiina:

> Malli 9560D2WL

> Eurooppa:

> Malli 9560D2WL

> Ohjelmistoversio | Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmisto 20.x ja seuraavat versiot
> Enimmäislähtöteho
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n -tila Bluetooth | 20 dBm EIRP enint. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP enint. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 23 dBm EIRP enint. (200 mW) Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 13.98 dBm EIRP enint. (25 mW) Standardin EN 300 440 osalta 5,8 GHz:n kaistalla toimivaa laitetta pidetään luokan 2 vastaanottimena.

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Australia:

> Malli 9560D2WL

> Singapore:

> Malli 9560D2WL

### Intel® Tri-band Wireless AC 18265

18265NGW LC -moduulin pienen koon takia säädösmerkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA: Malli 18265NGW, FCC-tunnus: PD918265NG (Tämä moduuli on tarkoitettu ainoastaan tehdasasennukseen)

> Kanada:

> Malli 18265NGW

> IC : 1000M-18265NG

> Japani:

> Malli 18265NGW

> Korea:

> Malli 18265NGW

> MSIP-CRM-INT-18265NGW

> Taiwanin alue:

> Malli 18265NGW

> Manner-Kiina:

> Malli 18265NGW

> CMIIT ID: 2016AJ7066 (M)

> Eurooppa:

> Malli 18265NGW

> Ohjelmistoversio | Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmisto 20.x ja seuraavat versiot (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x ja aiemmat versiot (WiGig)
> Enimmäislähtöteho
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n -tila Bluetooth | 20 dBm EIRP enint. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP enint. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 23 dBm EIRP enint. (200 mW) Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac -tila | 13.98 dBm EIRP enint. (25 mW) Standardin EN 300 440 osalta 5,8 GHz:n kaistalla toimivaa laitetta pidetään luokan 2 vastaanottimena.
> (57 - 64 GHz) IEEE802.11 ad -tila | 25 dBm EIRP enint.

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Australia:

> Malli 18265NGW

> Brasilia:

> Malli 18265NGW/18265NGW LC

> 03022-17-04423

> Singapore:

> Malli 18265NGW

### Intel® Wireless Gigabit 11000

11000D2W/11000D2W LC -laitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli 11000D2W/11000D2W LC

> FCC ID: PD911000D2

> Kanada:

> Malli 11000D2W

> IC: 1000M-11000D2

> Japani:

> Malli 11000D2W

> Korea:

> Malli 11000D2W

> MSIP-CRM-INT-11000D2W

> Taiwanin alue:

> Malli 11000D2W

> Malli 11000D2W LC

> Manner-Kiina:

> Malli 11000D2W

> CMIIT ID: 2016DJ0267 (M)

> Malli 11000D2W LC

> CMIIT ID: 2016DJ0268 (M)

> Eurooppa:

> Malli 11000D2W

> Ohjelmistoversio | Intel® Wireless Dock Manager 3.x ja aiemmat versiot
> Enimmäislähtöteho
> (57 - 64 GHz) IEEE802.11 ad -tila | 25 dBm EIRP enint.

> Australia:

> Malli 11000D2W

> Singapore:

> Malli 11000D2W/11000D2W LC

### Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

13110NGW-laitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli 13110NGW

> FCC ID: PD913110NG

> Kanada:

> Malli 13110NGW

> IC: 1000M-13110NG

> Korea:

> Malli 13110NGW

> R-CRM-INT-13110NGW

> Taiwanin alue:

> Malli 13110NGW

> Eurooppa:

> Malli 13110NGW

> Ohjelmistoversio | Intel® Wireless VR -paneeli 4.x
> Enimmäislähtöteho
> (57 - 64 GHz) IEEE802.11 ad -tila | 25 dBm EIRP enint.

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Singapore:

> Malli 13110NGW

### Intel® Wireless Gigabit 11100VR

11100D2W-laitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli 11100D2W

> FCC ID: PD911100D2

> Kanada:

> Malli 11100D2W

> IC: 1000M-11100D2

> Korea:

> Malli 11100D2W

> R-CRM-INT-11100D2W

> Taiwanin alue:

> Malli 11100D2W

> Eurooppa:

> Malli 11100D2W

> Ohjelmistoversio | Intel® Wireless VR -paneeli 4.x
> Enimmäislähtöteho
> (57 - 64 GHz) IEEE802.11 ad -tila | 26 dBm EIRP enint.

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Australia:

> Malli 11100D2W

> Singapore:

> Malli 11100D2W

### Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW)

AX101NGWlaitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

Paraguay:

Malli AX101NGW

NR 2021-04-I-0183

Indonesia:

Malli AX101NGW

| 73505/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101D2W)

AX101D2Wlaitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

Paraguay:

Malli 101D2W

NR 2021-04-I-0184

Indonesia:

Malli AX101D2W

| 73531/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200D2WL)

AX200D2WLlaitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli AX200D2WL

> FCC ID: PD9AX200D2L

> Kanada:

> Malli AX200D2WL

> IC: 1000M-AX200D2L

> Japani:

> Malli AX200D2WL

> - RF: 003-190023
> - TEL: D190022003

> Korea:

> Malli AX200D2WL

> R-C-INT-AX200D2WL

> Taiwanin alue:

> Malli AX200D2WL

> Manner-Kiina:

> Malli AX200D2WL

> CMIIT ID: 2019AJ2493 (M)

> Eurooppa:

> Malli AX200D2WL

> Ohjelmistoversio | Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmisto 20.x ja seuraavat versiot
> Enimmäislähtöteho
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/n/ax -tila Bluetooth | 20 dBm EIRP enint. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP enint. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax -tila | 23 dBm EIRP enint. (200 mW) Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax -tila | 13.98 dBm EIRP enint. (25 mW) Standardin EN 300 440 osalta 5,8 GHz:n kaistalla toimivaa laitetta pidetään luokan 2 vastaanottimena.

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Australia:

> Malli AX200D2WL

> Brasilia:

> Malli AX200D2WL

> 04137-19-04423

> Singapore:

> Malli AX200D2WL

> Argentiina:

> Malli AX200D2WL

> Pakistan:

> Malli AX200D2WL

> PTA:N HYVÄKSYMÄ: 9.9202/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW)

AX200NGWlaitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli AX200NGW

> FCC ID: PD9AX200NG

> Kanada:

> Malli AX200NGW

> IC: 1000M-AX200NG

> Japani:

> Malli AX200NGW

> - RF: 003-190022
> - TEL: D190021003

> Korea:

> Malli AX200NGW

> R-C-INT-AX200NGW

> Taiwanin alue:

> Malli AX200NGW

> Manner-Kiina:

> Malli AX200NGW

> CMIIT ID: 2019AJ2274 (M)

> Eurooppa:

> Malli AX200NGW

> Ohjelmistoversio | Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmisto 20.x ja seuraavat versiot
> Enimmäislähtöteho
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/n/ax -tila Bluetooth | 20 dBm EIRP enint. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP enint. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax -tila | 23 dBm EIRP enint. (200 mW) Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax -tila | 13.98 dBm EIRP enint. (25 mW) Standardin EN 300 440 osalta 5,8 GHz:n kaistalla toimivaa laitetta pidetään luokan 2 vastaanottimena.

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Australia:

> Malli AX200NGW

> Brasilia:

> Malli AX200NGW

> 04136-19-04423

> Singapore:

> Malli AX200NGW

> Argentiina:

> Malli AX200NGW

> Pakistan:

> Malli AX200NGW

> PTA:N HYVÄKSYMÄ: 9.9211/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW)

AX201NGWlaitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli AX201NGW

> FCC ID: PD9AX201NG

> Kanada:

> Malli AX201NGW

> IC: 1000M-AX201NG

> Japani:

> Malli AX201NGW

> - RF: 003-180232
> - TEL: D180131003

> Korea:

> Malli AX201NGW

> R-C-INT-AX201NGW

> Taiwanin alue:

> Malli AX201NGW

> Manner-Kiina:

> Malli AX201NGW

> Eurooppa:

> Malli AX201NGW

> Ohjelmistoversio | Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmisto 20.x ja seuraavat versiot
> Enimmäislähtöteho
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/n/ax -tila Bluetooth | 20 dBm EIRP enint. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP enint. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax -tila | 23 dBm EIRP enint. (200 mW) Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax -tila | 13.98 dBm EIRP enint. (25 mW) Standardin EN 300 440 osalta 5,8 GHz:n kaistalla toimivaa laitetta pidetään luokan 2 vastaanottimena.

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Australia:

> Malli AX201NGW

> Brasilia:

> Malli AX201NGW

> ANATEL: 06970-18-04423

> Singapore:

> Malli AX201NGW

> Argentiina:

> Malli AX201NGW

> Pakistan:

> Malli AX201NGW

> PTA:N HYVÄKSYMÄ: 9.9116/2019

> Paraguay:

> Malli AX201NGW

> NR 2019-03-I-000167

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2W)

AX201D2Wlaitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli AX201D2W

> FCC ID: PD9AX201D2

> Kanada:

> Malli AX201D2W

> IC: 1000M-AX201D2

> Japani:

> Malli AX201D2W

> - RF: 003-180233
> - TEL: D180132003

> Korea:

> Malli AX201D2W

> R-C-INT-AX201D2W

> Taiwanin alue:

> Malli AX201D2W

> Manner-Kiina:

> Malli AX201D2W

> Eurooppa:

> Malli AX201D2W

> Ohjelmistoversio | Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmisto 20.x ja seuraavat versiot
> Enimmäislähtöteho
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/n/ax -tila Bluetooth | 20 dBm EIRP enint. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP enint. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax -tila | 23 dBm EIRP enint. (200 mW) Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax -tila | 13.98 dBm EIRP enint. (25 mW) Standardin EN 300 440 osalta 5,8 GHz:n kaistalla toimivaa laitetta pidetään luokan 2 vastaanottimena.

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Australia:

> Malli AX201D2W

> Brasilia:

> Malli AX201D2W

> ANATEL: 07039-18-04423

> Singapore:

> Malli AX201D2W

> Argentiina:

> Malli AX201D2W

> Pakistan:

> Malli AX201D2W

> PTA:N HYVÄKSYMÄ: 9.9115/2019

> Paraguay:

> Malli AX201D2W

> NR 2019-07-I-0380

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2WL)

AX201D2WLlaitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli AX201D2WL

> FCC ID: PD9AX201D2L

> Kanada:

> Malli AX201D2WL

> IC: 1000M-AX201D2L

> Japani:

> Malli AX201D2WL

> - RF: 003-180234
> - TEL: D180133003

> Korea:

> Malli AX201D2WL

> R-C-INT-AX201D2WL

> Taiwanin alue:

> Malli AX201D2WL

> Manner-Kiina:

> Malli AX201D2WL

> Eurooppa:

> Malli AX201D2WL

> Ohjelmistoversio | Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmisto 20.x ja seuraavat versiot
> Enimmäislähtöteho
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/n/ax -tila Bluetooth | 20 dBm EIRP enint. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP enint. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax -tila | 23 dBm EIRP enint. (200 mW) Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax -tila | 13.98 dBm EIRP enint. (25 mW) Standardin EN 300 440 osalta 5,8 GHz:n kaistalla toimivaa laitetta pidetään luokan 2 vastaanottimena.

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Australia:

> Malli AX201D2WL

> Brasilia:

> Malli AX201D2WL

> ANATEL: 07271-18-04423

> Singapore:

> Malli AX201D2WL

> Argentiina:

> Malli AX201D2WL

> Pakistan:

> Malli AX201D2WL

> PTA:N HYVÄKSYMÄ: 9.9110/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW)

AX203NGWlaitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli AX203NGW

> FCC ID: PD9AX203NG

> Kanada:

> Malli AX203NGW

> IC: 1000M-AX203NG

> Japani:

> Malli AX203NGW

> - RF: 003-200294

> - TEL: D200230003

> Korea:

> Malli AX203NGW

> R-C-INT-AX203NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX203NGW
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Taiwanin alue:

> Malli AX203NGW

> Manner-Kiina:

> Malli AX203NGW

> Eurooppa:

> Malli AX203NGW

> Ohjelmistoversio | Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmisto 22.x ja seuraavat versiot
> Enimmäislähtöteho
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/n/ax -tila Bluetooth | 20 dBm EIRP enint. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP enint. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax -tila | 23 dBm EIRP enint. (200 mW) Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax -tila | 13.98 dBm EIRP enint. (25 mW) Standardin EN 300 440 osalta 5,8 GHz:n kaistalla toimivaa laitetta pidetään luokan 2 vastaanottimena.

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Australia:

> Malli AX203NGW

> Brasilia:

> Malli AX203NGW

> Ilmoitetaan myöhemmin

> Singapore:

> Malli AX203NGW

> Argentiina:

> Malli AX203NGW

> C-25825

> Pakistan:

> Malli AX203NGW

> PTA:n HYVÄKSYMÄ: 9.162/2021

> Paraguay:

> Malli AX203NGW

> NR 2021-02-I-0091

> Indonesia:

> Malli AX203NGW

> | 72772/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203D2W)

AX203D2Wlaitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli AX203D2W

> FCC ID: PD9AX203D2

> Kanada:

> Malli AX203D2W

> IC: 1000M-AX203D2

> Japani:

> Malli AX203D2W

> - RF: 003-200295
> - TEL: D200231003

> Korea:

> Malli AX203D2W

> R-C-INT-AX203D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX203D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Taiwanin alue:

> Malli AX203D2W

> Manner-Kiina:

> Malli AX203D2W

> Eurooppa:

> Malli AX203D2W

> Ohjelmistoversio | Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmisto 22.x ja seuraavat versiot
> Enimmäislähtöteho
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/n/ax -tila Bluetooth | 20 dBm EIRP enint. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP enint. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax -tila | 23 dBm EIRP enint. (200 mW) Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax -tila | 13.98 dBm EIRP enint. (25 mW) Standardin EN 300 440 osalta 5,8 GHz:n kaistalla toimivaa laitetta pidetään luokan 2 vastaanottimena.

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Australia:

> Malli AX203D2W

> Brasilia:

> Malli AX203D2W

> Ilmoitetaan myöhemmin

> Singapore:

> Malli AX203D2W

> Argentiina:

> Malli AX203D2W

> C-25827

> Pakistan:

> Malli AX203D2W

> PTA:n HYVÄKSYMÄ: 9.158/2021

> Paraguay:

> Malli AX203D2W

> NR 2021-02-I-0090

> Indonesia:

> Malli AX203D2W

> | 72771/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW)

AX210NGWlaitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli AX210NGW

> FCC ID: PD9AX210NG

> Kanada:

> Malli AX210NGW

> IC: 1000M-AX210NG

> Japani:

> Malli AX210NGW

> - RF: 003-200209
> - TEL: D200188003

> 5.2 GHz 帯高出力データ通信システム基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く

> Korea:

> Malli AX210NGW

> R-C-INT-AX210NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX210NGW
> 3. 제조시기: 2020/09
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Taiwanin alue:

> Malli AX210NGW

> Manner-Kiina:

> Malli AX210NGW

> Eurooppa:

> Malli AX210NGW

> Ohjelmistoversio | Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmisto 22.x ja seuraavat versiot
> Enimmäislähtöteho
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/n/ax -tila Bluetooth | 20 dBm EIRP enint. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP enint. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax -tila | 23 dBm EIRP enint. (200 mW) Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax -tila | 13.98 dBm EIRP enint. (25 mW) Standardin EN 300 440 osalta 5,8 GHz:n kaistalla toimivaa laitetta pidetään luokan 1 vastaanottimena
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) Kaista 5,925 - 6,425GHz on tarkoitettu LPI-käyttöön (Low Power in-door)

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Australia:

> Malli AX210NGW

> Brasilia:

> Malli AX210NGW

> 14242-20-04423

> Singapore:

> Malli AX210NGW

> Argentiina:

> Malli AX210NGW

> C-25568

> Pakistan:

> Malli AX210NGW

> PTA:n HYVÄKSYMÄ: 9.1000/2020

> Paraguay:

> Malli AX210NGW

> NR 2020-11-I-0818

> Indonesia:

> Malli AX210NGW

> | 71459/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210D2W)

AX210D2Wlaitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli AX210D2W

> FCC ID: PD9AX210D2

> Kanada:

> Malli AX210D2W

> IC: 1000M-AX210D2

> Japani:

> Malli AX210D2W

> - RF: 003-200255
> - TEL: D200217003

> 5.2 GHz 帯高出力データ通信システム基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く

> Korea:

> Malli AX210D2W

> R-C-INT-AX210D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX210D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Taiwanin alue:

> Malli AX210D2W

> Manner-Kiina:

> Malli AX210D2W

> CMIIT ID: 2020AJ15108(M)

> Eurooppa:

> Malli AX210D2W

> Ohjelmistoversio | Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmisto 22.x ja seuraavat versiot
> Enimmäislähtöteho
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/n/ax -tila Bluetooth | 20 dBm EIRP enint. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP enint. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax -tila | 23 dBm EIRP enint. (200 mW) Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax -tila | 13.98 dBm EIRP enint. (25 mW) Standardin EN 300 440 osalta 5,8 GHz:n kaistalla toimivaa laitetta pidetään luokan 1 vastaanottimena
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) Kaista 5,925 - 6,425GHz on tarkoitettu LPI-käyttöön (Low Power in-door)

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Australia:

> Malli AX210D2W

> Brasilia:

> Malli AX210D2W

> Ilmoitetaan myöhemmin

> Singapore:

> Malli AX210D2W

> Argentiina:

> Malli AX210D2W

> C-25695

> Pakistan:

> Malli AX210D2W

> PTA:n HYVÄKSYMÄ: 9.1311/2020

> Paraguay:

> Malli AX210D2W

> NR 2020-12-I-0940

> Indonesia:

> Malli AX210D2W

> | 71966/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW)

AX211NGWlaitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli AX211NGW

> FCC ID: PD9AX211NG

> Kanada:

> Malli AX211NGW

> IC: 1000M-AX211NG

> Japani:

> Malli AX211NGW

> - RF: 003-210035
> - TEL: D210019003

> Korea:

> Malli AX211NGW

> R-C-INT-AX211NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX211NGW
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Taiwanin alue:

> Malli AX211NGW

> Manner-Kiina:

> Malli AX211NGW

> CMIIT ID: 2021AJ3091 (M)

> Eurooppa:

> Malli AX211NGW

> Ohjelmistoversio | Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmisto 22.x ja seuraavat versiot
> Enimmäislähtöteho
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/n/ax -tila Bluetooth | 20 dBm EIRP enint. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP enint. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax -tila | 23 dBm EIRP enint. (200 mW) Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax -tila | 13.98 dBm EIRP enint. (25 mW) Standardin EN 300 440 osalta 5,8 GHz:n kaistalla toimivaa laitetta pidetään luokan 1 vastaanottimena
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) Kaista 5,925 - 6,425GHz on tarkoitettu LPI-käyttöön (Low Power in-door)

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Australia:

> Malli AX211NGW

> Singapore:

> Malli AX211NGW

> Brasilia:

> Malli AX211NGW

> 12069-21-04423

> Argentiina:

> Malli AX211NGW

> C-26079

> Pakistan:

> Malli AX211NGW

> PTA:n HYVÄKSYMÄ: 9.308/2021

> Paraguay:

> Malli AX211NGW

> NR 2021-03-I-0117

> Indonesia:

> Malli AX211NGW

> | 73851/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2W)

AX211D2Wlaitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli AX211D2W

> FCC ID: PD9AX211D2

> Kanada:

> Malli AX211D2W

> IC: 1000M-AX211D2

> Japani:

> Malli AX211D2W

> - RF: 003-210037

> - TEL: D210021003

> Korea:

> Malli AX211D2W

> R-C-INT-AX211D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX211D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Taiwanin alue:

> Malli AX211D2W

> Manner-Kiina:

> Malli AX211D2W

> CMIIT ID: 2021AJ2801 (M)

> Eurooppa:

> Malli AX211D2W

> Ohjelmistoversio | Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmisto 22.x ja seuraavat versiot
> Enimmäislähtöteho
> (2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/n/ax -tila Bluetooth | 20 dBm EIRP enint. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP enint. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax -tila | 23 dBm EIRP enint. (200 mW) Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax -tila | 13.98 dBm EIRP enint. (25 mW) Standardin EN 300 440 osalta 5,8 GHz:n kaistalla toimivaa laitetta pidetään luokan 1 vastaanottimena
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) Kaista 5,925 - 6,425GHz on tarkoitettu LPI-käyttöön (Low Power in-door)

> Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

> Yhdistynyt kuningaskunta (UK):

> Australia:

> Malli AX211D2W

> Singapore:

> Malli AX211D2W

> Brasilia:

> Malli AX211D2W

> 12073-21-04423

> Argentiina:

> Malli AX211D2W

> C-26080

> Pakistan:

> Malli AX211D2W

> PTA:n HYVÄKSYMÄ: 9.309/2021

> Paraguay:

> Malli AX211D2W

> NR 2021-03-I-0137

> Indonesia:

> Malli AX211D2W

> | 73853/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2WL)

AX211D2WLlaitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli AX211D2WL

> FCC ID: PD9AX211D2L

> Kanada:

> Malli AX211D2WL

> IC: 1000M-AX211D2L

> Japani:

> Malli AX211D2WL

> - RF: 003-210039

> - TEL: D210022003

> Korea:

> Malli AX211D2L

> R-C-INT-AX211D2WL

> Taiwan Region:

> Model AX211D2WL

> China Mainland:

> Model AX211D2WL

> CMIIT ID: 2021AJ8266 (M)

> Europe:

> Model AX211D2WL

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Australia:

> Model AX211D2WL

> Singapore:

> Model AX211D2WL

> Brazil:

> Model AX211D2WL

> 14386-21-04423

> Pakistan:

> Model AX211D2WL

> APPROVED BY PTA: 9.452/2021

> Paraguay:

> Model AX211D2WL

> NR 2021-04-I-0192

> Indonesia:

> Model AX211D2WL

> | 73852/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW)

AX411NGWlaitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli AX411NGW

> FCC ID: PD9AX411NG

> Kanada:

> Malli AX411NGW

> IC: 1000M-AX411NG

> Japani:

> Malli AX411NGW

> - RF: 003-210221

> - TEL: D210157003

> Korea:

> Malli AX411NGW

> R-C-INT-AX411NGW

> Taiwan Region:

> Model AX411NGW

> China Mainland:

> Model AX411NGW

> CMIIT ID: 2022AJ1573 (M)

> Europe:

> Model AX411NGW

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Brazil:

> Model AX411NGW

> 12070-21-04423

> Argentina:

> Model AX411NGW

> C-26952

> Pakistan:

> Model AX411NGW

> APPROVED BY PTA: 9.1077/2021

> Paraguay:

> Model AX411NGW

> NR 2021-10-I-0612

> Indonesia:

> Model AX411NGW

> | 77535/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411E2W)

AX411E2Wlaitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> USA:

> Malli AX411E2W

> FCC ID: PD9AX411E2

> Kanada:

> Malli AX411E2W

> IC: 1000M-AX411E2

> Japani:

> Malli AX411E2W

> - RF: 003-210222

> - TEL: D210158003

> Korea:

> Malli AX411E2W

> R-C-INT-AX411E2W

> Taiwan Region:

> Model AX411E2W

> China Mainland:

> Model AX411E2W

> CMIIT ID: 2022AJ1526 (M)

> Europe:

> Model AX411E2W

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Brazil:

> Model AX411E2W

> 13291-21-04423

> Argentina:

> Model AX411E2W

> C-26953

> Pakistan:

> Model AX411E2W

> APPROVED BY PTA: 9.1092/2021

> Paraguay:

> Model AX411E2W

> NR 2021-10-I-0643

> Indonesia:

> Model AX411E2W

> | 77788/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW)

BE200NGWlaitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> Ilmoitetaan myöhemmin

### Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200D2W)

BE200D2Wlaitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> Ilmoitetaan myöhemmin

### Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M)

BE200NGW Mlaitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> Ilmoitetaan myöhemmin

### Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200D2W M)

BE200D2W Mlaitteen pienen koon takia merkintä on sijoitettu tähän käyttöoppaaseen, sillä laitteen tuotetarra olisi liian pieni ja vaikeasti luettava.

> Ilmoitetaan myöhemmin

### TIETOJA OEM-VALMISTAJILLE ja ISÄNTIEN INTEGROIJILLE

Tässä asiakirjassa kuvatut vaatimukset annetaan OEM-integroijille, jotka asentavat langattomia Intel®-sovittimia kannettavien ja tablet-tietokoneiden isäntäkäyttöympäristöihin. Näitä vaatimuksia on seurattava, jotta FCC:n vaatimuksenmukaisuusehdot, mukaan lukien radiotaajuusaltistumisen rajat, täyttyvät. Kun kaikki tässä kuvatut antennin tyyppiä ja sijoittamista koskevat vaatimukset on täytetty, langattomat Intel®-sovittimet voidaan sisällyttää kannettavien ja tablet-tietokoneiden isäntäkäyttöympäristöihin ilman muita rajoituksia. Jos jotain tässä kuvattua vaatimusta ei täytetä, OEM-valmistajan tai integroijan on tarvittaessa huolehdittava lisätestauksesta ja/tai hankittava hyväksyntä. OEM-valmistaja tai integroija on vastuussa tarvittavien isäntätason hyväksyntätestien määrittämisestä ja/tai vaatimustenmukaisuushyväksyntien hankkimisesta. Ota tarvittaessa yhteyttä hakijaan/myöntäjään (Intel) saadaksesi lisätietoja laitteen määrittämisestä sellaista vaatimustenmukaisuustestausta varten, josta OEM-valmistaja on vastuussa KDB 996369 D04 -standardin mukaisesti.

- Langattomat Intel®-sovittimet on tarkoitettu vain OEM-valmistajille ja isäntien integroijille.
- FCC:n langattomalle Intel®-sovittimelle myöntämässä luvassa kuvataan moduulien hyväksynnän rajoitetut ehdot.
- Langattomia Intel®-sovittimia on käytettävä käyttömaassa hyväksytyn tukiaseman kanssa.
- OEM-valmistajat, integroijat tai muut kolmannet osapuolet eivät saa muuttaa tai muokata langattomia Intel®-sovittimia. Langattomien Intel®-sovittimien muuttaminen tai muokkaaminen mitätöi OEM-valmistajien, integroijien tai muiden kolmansien osapuolien valtuudet tuotteen käyttämiseen.
- Brasilia: OEM-valmistajien ja integroijien toimesta loppukäyttäjälle toimitettavat tiedot: "Sisällyttää Anatelin numerolla HHHH-AA-FFFFF hyväksymän tuotteen." (Intel-moduuli valmistettu Manner-Kiinassa / Taiwanin alueella / Brasiliassa.)

### Antennityypit ja vahvistukset

Langattomien Intel®-sovittimien kanssa saa käyttää vain samantyyppisiä antenneja, joiden vahvistusarvot ovat samansuuruisia tai pienempiä kuin 3 dBi 2,4 GHz:n ja 5 dBi 5 GHz:n ja 6–7 GHz:n kaistoilla. Muuntyyppiset antennit ja/tai antennit, joiden vahvistusarvot ovat suurempia, voivat vaatia laajempia käyttövaltuuksia. Testaustarkoituksessa käytettiin seuraavaa kaksikaistaista antennia, joka on hyvin lähellä edellä mainittuja rajoja:

Antennityyppi | Antennin sijainti (Main/Aux) | 2,4 GHz enimmäis-vahvuus dBi* | 5,2 GHz enimmäis-vahvuus dBi* | 5,5 GHz enimmäis-vahvuus dBi* | 5,7 GHz enimmäis-vahvuus dBi* | 5,9 GHz enimmäis-vahvuus dBi* | 6,2GHz enimmäis-vahvuus dBi* | 6,5GHz enimmäis-vahvuus dBi* | 6,7 GHz enimmäis-vahvuus dBi* | 7GHz enimmäis-vahvuus dBi*
PIFA | Pää |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aux | 3,24 | 3,73 | 4,77 | 4,77 | 4,97** | 4,83 | 4,30 | 5,37 | 5,59
MIMO |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Kaikissa antennivahvistuksissa on huomioitu kaapelin aiheuttama signaalihäviö.

**Antennin enimmäisvahvuus on 4,72 dBi 5,9 GHz:ssä seuraaville langattomille sovittimille:

- Intel® Wi-Fi 6E AX101
- Intel® Wi-Fi 6E AX203

Yli 6 GHz. Isännässä testatun antennin 3D-enimmäisvahvuuden tulisi olla yhtä suuri tai suurempi kuin -2 dBi. Jos isännän antennin suunnittelu samassa tyypissä mitatun antennin enimmäisvahvuuden kanssa saavuttaa alle -2 dBi, CBP(FCC)/EDT(EU)-testaus on suoritettava moduulin ollessa asennettuna isäntään.

### Langattomien Intel®-sovittimien ja muiden integroitujen tai liitettyjen lähettimien samanaikainen lähetys

FCC Knowledge Database -julkaisun numero 616217 mukaisesti, kun isäntälaitteeseen on asennettu useita lähetyslaitteita, radiotaajuudelle altistuminen on arvioitava, jotta voidaan määrittää tarvittavat käyttö- ja testausvaatimukset. OEM-integroijien on määritettävä kaikkien isäntäjärjestelmään asennettujen lähettimien ja antennien kaikki mahdolliset samanaikaisten lähetyskokoonpanojen yhdistelmät. Sellaisia ovat esimerkiksi lähettimet, jotka on asennettu isäntäjärjestelmään mobiililaitteina (>20 cm etäisyys käyttäjästä) ja kannettavina laitteina (<20 cm etäisyys käyttäjästä). OEM-integroijien on tarkistettava FCC KDB 616217 -asiakirjasta kaikki tässä määrityksessä tarvittavat tiedot ja selvitettävä, onko testauksessa tai FCC:n hyväksynnässä muita vaatimuksia.

### Antennin sijainti isäntäkäyttöympäristössä

Radiotaajuusenergialle asetettujen altistumisrajojen noudattamiseksi langattomien Intel®-sovittimien kanssa käytettävät antennit on asennettava kannettavan tai tablet-tietokoneen isäntäjärjestelmään, jotta vähimmäisetäisyys kaikkiin henkilöihin kaikissa isäntäjärjestelmän käyttötiloissa ja -suunnissa on tarkasti alla olevan taulukon mukainen. Antennin etäisyys koskee isäntäjärjestelmään asennetun antennin vaaka- ja pystysuuntaa.

Kaikki esitettyä pienemmät etäisyydet vaativat lisäarvioinnin ja FCC-luvan.

Suosittelemme, että isäntäjärjestelmässä WiFi/Bluetooth-yhdistelmäsovittimen ja lähettävien antennien väliin jää 5 cm, jotta samanaikaiset WiFi- ja Bluetooth-lähetykset eivät ota häiriötä toisistaan. Mikäli väliksi jää alle 5 cm, toimivuus on varmistettava kyseistä sovitinta koskevan FCC-julkaisun KDB 447498 mukaisesti.

Langaton sovitin | Antennin ja käyttäjän välinen vähimmäisetäisyys
Intel® Centrino® Wireless-N 100 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 105 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 130 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 135 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1000* | 20 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2230 | 6 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6200* | 20 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6205 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6230 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6235 | 8 mm
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 | 13 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel® Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7265 | 8 mm
Intel® Wireless-N 7265 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 | 8 mm
Intel® Wireless-AC 9260 | 14 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161NGW) | 19 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161D2W) | 12 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162NGW) | 14 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162D2W) | 15 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW) | 18 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W) | 15 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL) | 15 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 | 8 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 | 8 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit Sink W13100 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit 11000 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit 11100VR | 8 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX101 (AX101NGW) | 18 mm (30 mm UNII-4-kaistalla)
Intel® Wi-Fi 6E AX101 (AX101D2WL) | 13 mm (27 mm UNII-4-kaistalla)
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW) | 18 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200D2WL) | 19 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2W) | 12 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2WL) | 15 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW) | 17 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX203 (AX203NGW) | 18 mm (28 mm UNII-4-kaistalla)
Intel® Wi-Fi 6E AX203 (AX203D2W) | 16 mm (30 mm UNII-4-kaistalla)
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW) | 13 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210D2W) | 17 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW) | 14 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2W) | 14 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2WL) | 15 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW) | 15 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411E2W) | 15 mm
* Tämän langattoman laitteen voi asentaa vain mobiililaitteisiin (>20 cm etäisyys käyttäjästä).

Säädöstenmukaisia lisäoikeuksia voidaan vaatia, jos 60 GHz/802.11ad RFEM (antenniryhmä) halutaan sijoittaa alle 20 cm:n päähän käyttäjästä.

### Tiedot, jotka OEM-valmistajan tai integroijan pitää toimittaa loppukäyttäjälle

Alla olevat tiedot säädöksistä ja käyttöturvallisuudesta täytyy julkaista langattoman Intel® -sovittimen sisältävän tuotteen tai järjestelmän mukana loppukäyttäjälle toimitetuissa käyttöoppaissa paikallisten säädösten mukaisesti. Isäntäjärjestelmä pitää varustaa "Contains FCC ID: XXXXXXXX" -merkinnällä, joka sisältää FCC-tunnuksen.

Langatonta sovitinta asennettaessa ja käytettäessä on huolellisesti noudatettava valmistajan antamia ohjeita tuotteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Katso maakohtaiset hyväksynnät kohdasta Radiohyväksynnät. Intel Corporation ei vastaa mistään radio- tai televisiovastaanottoon aiheutuvista häiriöistä, jotka johtuvat langattoman sovitinpakkauksen toimitukseen sisältyvien laitteiden luvattomasta muuttamisesta tai siitä, että tietokoneeseen on liitetty tai vaihdettu kytkentäkaapeleita tai laitteita, jotka eivät ole Intel Corporationin määritysten mukaisia. Käyttäjä on vastuussa tällaisen luvattoman muuttamisen, korjaamisen tai kytkemisen aiheuttamien häiriöiden korjaamisesta. Intel Corporation ja sen valtuutetut jälleenmyyjät tai maahantuojat eivät ole vastuussa mistään sellaisista vahingoista tai viranomaismääräysten rikkomisesta, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden laiminlyömisestä.

Manner-Kiina:

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n- ja 802.11ad-radiokäyttöä koskevat paikalliset rajoitukset

Seuraava lauseke pitää julkaista osana kaikkien 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n-, ja 802.11ad-tuotteiden yhteensopivuustietoja.

Varoitus: Koska 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n- ja 802.11ad-standardin mukaisten langattomien lähiverkkolaitteiden käyttämiä taajuuksia ei vielä ole harmonisoitu kaikissa maissa, 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n- ja 802.11ac-tuotteet on suunniteltu käytettäviksi vain tietyissä maissa, eikä niitä ole lupa käyttää muissa kuin määritetyissä maissa. Näiden tuotteiden käyttäjä on velvollinen varmistamaan, että tuotteita käytetään vain niille määritetyissä maissa, ja tarkistamaan, että niiden taajuusvalinta ja kanava on määritetty kyseisen maan määräysten mukaisesti. Maan luvallisista asetuksista ja rajoituksista poikkeaminen on maan lain rikkomus, josta voidaan rangaista.

## Euroopan vaatimustenmukaisuutta koskevat lausekkeet

Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 2014/53/EU asianmukaiset vaatimukset.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411

Takaisin alkuun

Takaisin Sisällys-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet