Informace o předpisech

Zpět na obsah

# Informace o předpisech

V tomto oddílu jsou uvedeny informace o předpisech, které se vztahují na následující bezdrátové adaptéry:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE202

> POZNÁMKA: Vzhledem k vývoji předpisů a standardů v oblasti bezdrátových sítí LAN (IEEE 802.11 a podobné standardy) mohou informace uvedené v tomto dokumentu podléhat změnám. Společnost Intel nenese odpovědnost za chyby nebo chybějící informace v tomto dokumentu.

## Bezdrátové adaptéry Intel WiFi/WiMAX

Informace v tomto oddílu se vztahují na následující bezdrátové adaptéry:

- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Úplné specifikace bezdrátových adaptérů najdete v části Specifikace.

> POZNÁMKA: Označení „bezdrátový adaptér“ v tomto oddílu se vztahuje na všechny výše uvedené adaptéry.

Poskytnuty jsou následující informace:

- Informace pro uživatele
- Informace o předpisech
- ID předpisů
- Informace pro výrobce OEM a hostitelské integrátory

### INFORMACE PRO UŽIVATELE

### Bezpečnostní upozornění

#### Vystavení vysokofrekvenčnímu záření podle komise FCC v USA

Opatřením ET Docket 96-8 přijala Federální komise pro komunikace (FCC) bezpečnostní standard, který stanoví limity vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF, Radio Frequency) elektromagnetickému záření vytvářenému zařízením s certifikací FCC. Bezdrátový adaptér splňuje požadavky pro vystavení lidského organismu podle dokumentu FCC, část 2, 15C a 15E a také zásady KDB 447498, KDB 248227 a KDB 616217. Při správném používání tohoto rádiového zařízení v souladu s pokyny uvedenými v této příručce bude vystavení výrazně pod limitními hodnotami doporučenými ze strany FCC.

Je třeba dodržovat následující bezpečnostní zásady:

- Během vysílání nebo přijímání se nedotýkejte antény ani ji nepřemisťujte.
- Během vysílání nepřibližujte žádnou součást pro rádiový přenos, například anténu, do bezprostřední blízkosti nebo přímého kontaktu s nechráněnými částmi těla, zejména s obličejem nebo očima.
- Není-li připojena anténa, nepoužívejte funkci bezdrátového přenosu ani nezkoušejte odesílat data; mohlo by tak dojít k poškození zařízení.
- Používání ve specifickém prostředí:
  - Používání bezdrátových adaptérů v nebezpečném prostředí je omezeno ustanovením bezpečnostního pracovníka daného prostředí.
  - Používání elektronických zařízení vybavených bezdrátovým adaptéry v letadlech podléhá pravidlům stanovených pro každého komerčního leteckého dopravce.
  - Používání bezdrátových adaptérů v nemocnicích stanoví konkrétní nemocniční zařízení.

#### Upozornění na provoz zařízení v blízkosti výbušnin

Upozornění: Nepoužívejte přenosný vysílač (včetně tohoto bezdrátového adaptéru) v blízkosti nezajištěných rozbušek nebo v prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu, nebyl-li vysílač upraven pro takový způsob používání.

#### Upozornění týkající se antény

Upozornění: Bezdrátový adaptér není určen k použití se směrovými anténami s vysokým zesílením.

#### Upozornění na používání v letadle

Upozornění: Vyhlášky komerčních leteckých dopravců mohou zakazovat používání určitých elektronických zařízení vybavených vysokofrekvenčními bezdrátovými zařízeními (bezdrátové adaptéry) za letu v letadle, protože jejich signál by mohl rušit provoz důležitých palubních přístrojů.

Upozornění: Vybavení využívající frekvenci 60 GHz / 802.11ad není v souladu s nařízením FCC §15.255 povoleno používat v letadlech. Výrobci OEM a hostitelští integrátoři musí v hostitelských zařízeních zohlednit předpisy FCC.

#### Další zařízení pro bezdrátový přenos

Bezpečnostní zásady pro další zařízení v bezdrátové síti: Viz dokumentaci dodanou k bezdrátovým adaptérům nebo k jiným zařízením v bezdrátové síti.

#### Místní omezení pro používání standardů 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, a 802.16e pro bezdrátový přenos

Upozornění: Vzhledem k tomu, že ve všech zemích dosud nedošlo ke sjednocení kmitočtů, které využívají zařízení pro bezdrátový síťový přenos pracující podle standardů 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac a 802.16e, jsou takové produkty určeny pouze k používání v konkrétních zemích a jejich používání v jiných než určených zemích je zakázáno. Uživatel těchto produktů je odpovědný za to, že budou používány pouze v zemích, pro které jsou určeny. Dále je uživatel povinen ověřit, zda jsou tyto produkty nakonfigurovány na správný kmitočet a kanál pro zemi, ve které jsou používány. Rozhraní pro nastavení výkonu signálu zařízení TPC (transmit power control) je součástí Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi. Omezení používání pro ekvivalentní izotropický vysílací výkon (EIRP, Equivalent Isotropic Radiated Power) poskytuje výrobce. Jakékoli odchylky od povoleného nastavení výkonu signálu a kmitočtu pro zemi, ve které je produkt používán, budou považovány za porušení mezinárodního práva a v tomto smyslu postihovány.

#### Spolupráce s bezdrátovými zařízeními

Bezdrátový adaptér je navržen tak, aby spolupracoval s dalšími produkty bezdrátových sítí LAN založenými na rádiové technologii přímo rozprostřeného spektra (Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS) a aby splňoval následující standardy:

- Standard IEEE Standard 802.11b pro provoz bezdrátových sítí LAN
- Standard IEEE Standard 802.11g pro provoz bezdrátových sítí LAN
- Standard IEEE Standard 802.11a pro provoz bezdrátových sítí LAN
- Standard IEEE Standard 802.11n návrh 2.0 pro provoz bezdrátových sítí LAN
- Standard IEEE 802.16e-2005 Wave 2
- Certifikace Wireless Fidelity podle definice Aliance Wi-Fi
- Certifikace WiMAX podle definice Fóra WiMAX

#### Bezdrátový adaptér a vaše zdraví

Tento bezdrátový adaptér, podobně jako jiná rádiová zařízení, vydává vysokofrekvenční elektromagnetické záření. Hladina energie vyzařované tímto bezdrátovým adaptérem je však nižší než elektromagnetická energie vyzařovaná jinými bezdrátovými zařízeními, jako například mobilními telefony. Bezdrátový adaptér pracuje podle pokynů uvedených v normách a doporučeních bezpečnosti vysokofrekvenčního záření. Tyto normy a doporučení jsou odrazem shody vědecké komunity a výsledkem diskusí v panelech a vědeckých komisích, které neustále přezkoumávají a interpretují rozsáhlou výzkumnou literaturu. V některých situacích nebo prostředích může být použití bezdrátového adaptéru omezeno vlastníkem budovy nebo odpovědným zástupcem příslušné organizace. K těmto situacím patří například:

- Použití bezdrátového adaptéru na palubě letadel, nebo
- Použití bezdrátového adaptéru v jiném prostředí, kde je vnímáno nebo rozpoznáno nebezpečí škodlivé interference s jinými zařízeními nebo službami.

Pokud si nejste jisti, jaké zásady platí pro používání bezdrátových adaptérů v konkrétní organizaci nebo prostředí (například na letišti), je doporučeno, abyste před zapnutím adaptéru požádali o svolení.

### INFORMACE O PŘEDPISECH

### USA – Federální komise pro komunikace (FCC)

K bezdrátovým adaptérům Intel® nejsou poskytovány žádné konfigurační ovládací prvky umožňující změnu operační frekvence mimo rozsah povolený komisí FCC pro provoz v USA podle části 15.407 pravidel FCC.

- Bezdrátové adaptéry Intel® jsou určeny pouze pro integrátory OEM.
- Bezdrátové adaptéry Intel® nesmí být umístěny společně s jiným vysílačem bez schválení FCC.

Tento bezdrátový adaptér splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz zařízení je vázán následujícími dvěma podmínkami:

- Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- Zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost.

#### Prohlášení k interferenčnímu rušení zařízení třídy B

Tento bezdrátový adaptér byl testován podle požadavků na digitální zařízení třídy B, jejichž limity splňuje v rámci předpisů FCC, část 15. Tyto limity zabezpečují odpovídající ochranu před škodlivým rušením při umístění uvnitř budov. Tento bezdrátový adaptér vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu rádiových vln. Pokud tento bezdrátový adaptér není instalován a používán v souladu s pokyny, může být příčinou nežádoucího rušení rádiového spojení. Nelze však zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud skutečně dojde k rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání tímto bezdrátovým adaptérem, což lze zjistit jeho vypnutím a zapnutím, je třeba pokusit se rušení odstranit některým z následujících způsobů:

- Přesměrování nebo přemístění přijímací antény zařízení, u kterého dochází k rušení.
- Zvětšení vzdálenosti mezi bezdrátovým adaptérem a zařízením, u kterého dochází k rušení.
- Zapojení počítače s bezdrátovým adaptérem do zásuvky jiného elektrického okruhu, než ve kterém je zapojeno zařízení, u kterého dochází k rušení.
- Konzultace s prodejcem nebo kvalifikovaným technikem radiových a televizních přijímačů.

> POZNÁMKA: Adaptér je třeba nainstalovat a používat přesně podle pokynů výrobce uvedených v uživatelské dokumentaci dodané s produktem. Jakákoli jiná instalace nebo použití bude porušením předpisů FCC, část 15.

### Důležité informace ohledně schválení bezpečnosti

Bezpečnost tohoto zařízení byla schválena pro případ, kdy je zařízení používáno jako součást pouze v kompletní sestavě, u které byla kompatibilita kombinace ověřena příslušnými bezpečnostními agenturami. Při instalaci je zapotřebí vzít v úvahu následující skutečnosti:

- Adaptér je třeba nainstalovat na vyhovující hostitelské zřízení, které splňuje požadavky směrnice UL/EN/IEC 62368-1 včetně obecných ustanovení uvedených v příloze návrhu 1.6.2 a specificky v odstavci 1.2.6.2 (protipožární zásady).
- Při instalaci do koncového vybavení bude zařízení napájeno zdrojem SELV.
- U koncového produktu by měl být proveden test odolnosti při vysokých teplotách, aby produkt splňoval požadavky směrnice UL/EN/IEC 62368-1.

### Nízký obsah halových prvků

Platí pouze pro samozhášecí přísady na bázi brómu a chlóru (BFR/CFR) a PVC v konečném produktu. Komponenty Intel i komponenty zakoupené s kompletními sestavami splňují požadavky JS-709 a deska s tištěnými spoji / substrát splňuje požadavky IEC 61249-2-21. Náhrada halových retardérů hoření a/nebo PVC nemusí být šetrná k životnímu prostředí.

### Japonsko

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Korea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### Mexiko

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Tchaj-wan

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

### Schválení rádiové komunikace

Chcete-li zjistit, zda smíte bezdrátové síťové zařízení používat v určité zemi, ověřte, zda je číslo typu rádia, které je vytištěno na identifikačním štítku zařízení, uvedeno v dokumentu Regulatory Guidance výrobce OEM.

### Modulární regulační certifikační označení v určitých zemích

K dispozici je seznam zemí, ve kterých jsou vyžadována regulační označení. Upozorňujeme, že tento seznam obsahuje pouze země vyžadující regulační označení, nikoliv všechny certifikované země. Chcete-li pro váš adaptér vyhledat informace o regulačním označení v určité zemi, postupujte následovně:

1. Otevřete tuto webovou stránku: http://www.intel.com/content/www/eu/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Klikněte na odkaz pro váš adaptér.
3. Klikněte na Dokument s regulačními značkami pro váš adaptér.

### INFORMACE PRO VÝROBCE OEM a HOSTITELSKÉ INTEGRÁTORY

Pokyny popsané v tomto dokumentu byly poskytnuty integrátory OEM, kteří se zabývají instalací bezdrátových adaptérů Intel® do hostitelských platforem, jako jsou například notebooky a tablety. Tyto požadavky musí být dodržovány, aby byly zajištěny vhodné podmínky, které budou odpovídat směrnicím FCC včetně limitů pro vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření. Pokud budou všechny zde popsané pokyny týkající se typu antény a umístění zařízení splněny, mohou být bezdrátové adaptéry Intel® nainstalovány do hostitelských platforem, jako jsou například notebooky a tablety, bez dalších omezení. Pokud některé ze zde popsaných pokynů nebudou splněny, může být nutné, aby výrobce OEM nebo integrátor provedl dodatečné testy a/nebo zajistil dodatečná schválení. Výrobce OEM nebo integrátor zodpovídá za určení požadovaných předepsaných testů a/nebo za zajištění požadovaných schválení určených směrnicemi.

- Bezdrátové adaptéry Intel® jsou určeny pouze pro výrobce OEM a hostitelské integrátory.
- Povolení komise FCC udělené pro provoz bezdrátových adaptérů Intel® popisuje všechny omezené podmínky modulárního schválení.
- Bezdrátové adaptéry Intel® musí být provozovány v blízkosti přístupových bodů, které byly schváleny pro zemi, kde je adaptér používán.
- Změny nebo úpravy bezdrátových adaptérů Intel® ze strany výrobců OEM, integrátorů nebo jiných třetích stran nejsou povoleny. Jakékoli změny nebo úpravy bezdrátových adaptérů Intel® ze strany výrobců OEM, integrátorů nebo jiných třetích stran povedou ke zrušení povolení k provozu adaptéru.
- Brazílie: Informace, kterou koncovému uživateli poskytnou OEM výrobci a integrátoři: „Obsahuje produkt schválený Brazilskou národní telekomunikační agenturou (ANATEL) pod číslem HHHH-AA-FFFFF.“ (Intel modul vyrobený v Číně/Tchaj-wanu/Brazílii).

### Typ a zisky antény

S bezdrátovými adaptéry Intel® mohou být použity pouze antény stejného typu a se stejným nebo nižším ziskem než 3 dBi pro pásmo 2,4 GHz a 5 dBi pro pásma 5 GHz a 6-7 GHz. Jiné typy antén a/nebo antény s vyšším ziskem mohou k provozu vyžadovat dodatečné povolení. Pro účely testování byla použita následující dvoupásmová anténa, která přibližně odpovídá výše uvedeným limitům:

Typ antény | Umístění antény (hlavní / přídavná) | Maximální zisk v pásmu 2,4 GHz v dBi* | Maximální zisk v pásmu 5,2 GHz v dBi* | Maximální zisk v pásmu 5,5 GHz v dBi* | Maximální zisk v pásmu 5,7 GHz v dBi*
PIFA | Hlavní |  |  |  |
Přídavná | 3,24 | 3,73 | 4,77 | 4,77
MIMO |  |  |  |
*Do všech hodnot zisků antény je započítána ztráta kabelu.

### Umístění antény v hostitelské platformě

Aby byly dodrženy limity pro vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření, musí být antény používané s bezdrátovými adaptéry Intel® nainstalovány do hostitelských platforem, jako jsou například notebooky nebo tablety, takovým způsobem, aby byla zajištěna minimální vzdálenost od všech osob, a to ve všech provozních režimech a pro každou orientaci hostitelské platformy. Současně musí být striktně dodržovány podmínky stanovené v níže uvedené tabulce. Minimální vzdálenost antény platí pro horizontální i vertikální orientaci antény instalované do hostitelského systému.

Bezdrátový adaptér Intel® | Minimální požadovaná vzdálenost antény od uživatele
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 | 18 mm
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6350 | 17 mm

### Simultánní přenos mezi bezdrátovými adaptéry Intel® a dalšími integrovanými nebo připojenými vysílači

Dokument znalostní databáze FCC Knowledge Database číslo 616217 uvádí, že pokud je na hostitelském zařízení nainstalováno více vysílacích zařízení, je zapotřebí provést posudek limitů pro vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření vysílajícího zařízení. Na základě tohoto posudku bude rozhodnuto o požadavcích na použití a testování. Integrátoři OEM musí identifikovat všechny možné kombinace konfigurací simultánních přenosů pro všechny vysílače a antény instalované na hostitelském systému. Mezi takové vysílače patří i vysílače instalované v mobilních zařízeních (vzdálenost od uživatele > 20 cm) a přenosných zařízeních (vzdálenost od uživatele < 20 cm) používaných jako hostitelská zařízení. Integrátoři OEM by si měli v dokumentu znalostní databáze FCC Knowledge Database číslo 616217 prostudovat veškeré podrobnosti týkající se tohoto posouzení, zda jsou nutné další požadavky na testování nebo schválení FCC.

### Informace poskytované výrobcem OEM nebo integrátorem koncovým uživatelům

Dokumentace k produktu nebo systému obsahujícímu bezdrátový adaptér Intel® dodávaná koncovým uživatelům musí v souladu s místními předpisy obsahovat následující informace o bezpečnosti a předpisech. Hostitelský systém musí být označen nápisem „Obsahuje FCC ID: XXXXXXXX“ s ID FCC na štítku.

Bezdrátový adaptér Intel® je třeba nainstalovat a používat přesně podle pokynů výrobce uvedených v uživatelské dokumentaci dodané s produktem. Společnost Intel Corporation neodpovídá za jakékoli rušení příjmu rozhlasu nebo televize neoprávněnými úpravami zařízení obsažených v sadě bezdrátového adaptéru nebo náhradou či připojením spojovacích kabelů a zařízení, která nejsou specifikována společností Intel Corporation. Za opravu rušení způsobeného těmito neoprávněnými úpravami, náhradou nebo připojením odpovídá uživatel. Společnost Intel Corporation a její autorizovaní prodejci a distributoři nenesou odpovědnost za škody nebo porušení vládních předpisů, ke kterým může dojít, pokud uživatel nedodrží tyto pokyny.

Kontinentální Čína:

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### Místní omezení pro používání standardů 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n a 802.11e pro bezdrátový přenos

Následující prohlášení o místních omezeních musí být zveřejněno jako součást dokumentace týkající se splňovaných předpisů pro všechny produkty 802.11a, 802.11b, 802.11g a 802.11n.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že ve všech zemích dosud nedošlo ke sjednocení kmitočtů, které využívají zařízení pro bezdrátový síťový přenos pracující podle standardů 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n a 802.16e, jsou takové produkty určeny pouze k používání v konkrétních zemích a jejich používání v jiných než určených zemích je zakázáno. Uživatel těchto produktů je odpovědný za to, že budou používány pouze v zemích, pro které jsou určeny. Dále je uživatel povinen ověřit, zda jsou tyto produkty nakonfigurovány na správný kmitočet a kanál pro zemi, ve které jsou používány. Jakékoli odchylky od povoleného nastavení výkonu signálu a kmitočtu pro zemi, ve které je produkt používán, budou považovány za porušení mezinárodního práva a v tomto smyslu postihovány.

## Adaptéry Intel WiFi – kompatibilní se standardy 802.11n, 802.11ac a 802.11ax

Informace v tomto oddílu se vztahují na následující produkty:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE202

Úplné specifikace bezdrátových adaptérů najdete v části Specifikace.

> POZNÁMKA: Označení „bezdrátový adaptér“ v tomto oddílu se vztahuje na všechny výše uvedené adaptéry.

Poskytnuty jsou následující informace:

- Informace pro uživatele
- Informace o předpisech
- ID předpisů
- Informace pro výrobce OEM a hostitelské integrátory
- Evropská prohlášení o shodě

### INFORMACE PRO UŽIVATELE

### Bezpečnostní upozornění

#### Vystavení vysokofrekvenčnímu záření podle komise FCC v USA

Opatřením ET Docket 96-8 přijala Federální komise pro komunikace (FCC) bezpečnostní standard, který stanoví limity vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF, Radio Frequency) elektromagnetickému záření vytvářenému zařízením s certifikací FCC. Bezdrátový adaptér splňuje požadavky pro vystavení lidského organismu podle dokumentu FCC, část 2, 15C a 15E a také zásady KDB 447498, KDB 248227 a KDB 616217. Při správném používání tohoto rádiového zařízení v souladu s pokyny uvedenými v této příručce bude vystavení výrazně pod limitními hodnotami doporučenými ze strany FCC.

Je třeba dodržovat následující bezpečnostní zásady:

- Během vysílání nebo přijímání se nedotýkejte antény ani ji nepřemisťujte.
- Během vysílání nepřibližujte žádnou součást pro rádiový přenos, například anténu, do bezprostřední blízkosti nebo přímého kontaktu s nechráněnými částmi těla, zejména s obličejem nebo očima.
- Není-li připojena anténa, nepoužívejte funkci bezdrátového přenosu ani nezkoušejte odesílat data; mohlo by tak dojít k poškození zařízení.
- Používání ve specifickém prostředí:
  - Používání bezdrátových adaptérů v nebezpečném prostředí je omezeno ustanovením bezpečnostního pracovníka daného prostředí.
  - Používání bezdrátových adaptérů v letadle stanoví Federální úřad pro letectví (FAA, Federal Aviation Administration).
  - Používání bezdrátových adaptérů v nemocnicích stanoví konkrétní nemocniční zařízení.

#### Upozornění na provoz zařízení v blízkosti výbušnin

Upozornění: Nepoužívejte přenosný vysílač (včetně tohoto bezdrátového adaptéru) v blízkosti nezajištěných rozbušek nebo v prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu, nebyl-li vysílač upraven pro takový způsob používání.

#### Upozornění týkající se antény

Upozornění: Bezdrátový adaptér není určen k použití se směrovými anténami s vysokým zesílením.

#### Upozornění na používání v letadle

Upozornění: Vyhlášky komerčních leteckých dopravců mohou zakazovat používání určitých elektronických zařízení vybavených vysokofrekvenčními bezdrátovými zařízeními (bezdrátové adaptéry) za letu v letadle, protože jejich signál by mohl rušit provoz důležitých palubních přístrojů.

Upozornění: Vybavení využívající frekvenci 60 GHz / 802.11ad není v souladu s nařízením FCC §15.255 povoleno používat v letadlech. Výrobci OEM a hostitelští integrátoři musí v hostitelských zařízeních zohlednit předpisy FCC.

#### Další zařízení pro bezdrátový přenos

Bezpečnostní zásady pro další zařízení v bezdrátové síti: Viz dokumentaci dodanou k bezdrátovým adaptérům nebo k jiným zařízením v bezdrátové síti.

#### Místní omezení pro používání standardů 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, a 802.11ac pro bezdrátový přenos

Upozornění: Vzhledem k tomu, že ve všech zemích dosud nedošlo ke sjednocení kmitočtů, které využívají zařízení pro bezdrátový síťový přenos pracující podle standardů 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n a 802.11ac, jsou takové produkty určeny pouze k používání v konkrétních zemích a jejich používání v jiných než určených zemích je zakázáno. Uživatel těchto produktů je odpovědný za to, že budou používány pouze v zemích, pro které jsou určeny. Dále je uživatel povinen ověřit, zda jsou tyto produkty nakonfigurovány na správný kmitočet a kanál pro zemi, ve které jsou používány. Rozhraní pro nastavení výkonu signálu zařízení TPC (transmit power control) je součástí Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi. Omezení používání pro ekvivalentní izotropický vysílací výkon (EIRP, Equivalent Isotropic Radiated Power) poskytuje výrobce. Jakékoli odchylky od povoleného nastavení výkonu signálu a kmitočtu pro zemi, ve které je produkt používán, budou považovány za porušení mezinárodního práva a v tomto smyslu postihovány.

#### Spolupráce s bezdrátovými zařízeními

Bezdrátový adaptér je navržen tak, aby spolupracoval s dalšími produkty bezdrátových sítí LAN založenými na rádiové technologii přímo rozprostřeného spektra (Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS) a aby splňoval následující standardy:

- Standard IEEE Standard 802.11b pro provoz bezdrátových sítí LAN
- Standard IEEE Standard 802.11g pro provoz bezdrátových sítí LAN
- Standard IEEE Standard 802.11a pro provoz bezdrátových sítí LAN
- Standard IEEE 802.11n pro provoz bezdrátových sítí LAN
- Standard IEEE 802.11ac návrh pro provoz bezdrátových sítí LAN
- Certifikace Wireless Fidelity podle definice Aliance Wi-Fi

#### Bezdrátový adaptér a vaše zdraví

Tento bezdrátový adaptér, podobně jako jiná rádiová zařízení, vydává vysokofrekvenční elektromagnetické záření. Hladina energie vyzařované tímto bezdrátovým adaptérem je však nižší než elektromagnetická energie vyzařovaná jinými bezdrátovými zařízeními, jako například mobilními telefony. Bezdrátový adaptér pracuje podle pokynů uvedených v normách a doporučeních bezpečnosti vysokofrekvenčního záření. Tyto normy a doporučení jsou odrazem shody vědecké komunity a výsledkem diskusí v panelech a vědeckých komisích, které neustále přezkoumávají a interpretují rozsáhlou výzkumnou literaturu. V některých situacích nebo prostředích může být použití bezdrátového adaptéru omezeno vlastníkem budovy nebo odpovědným zástupcem příslušné organizace. K těmto situacím patří například:

- Použití bezdrátového adaptéru na palubě letadel, nebo
- Použití bezdrátového adaptéru v jiném prostředí, kde je vnímáno nebo rozpoznáno nebezpečí škodlivé interference s jinými zařízeními nebo službami.

Pokud si nejste jisti, jaké zásady platí pro používání bezdrátových adaptérů v konkrétní organizaci nebo prostředí (například na letišti), je doporučeno, abyste před zapnutím adaptéru požádali o svolení.

### INFORMACE O PŘEDPISECH

### USA – Federální komise pro komunikace (FCC)

Tento bezdrátový adaptér lze používat pouze ve vnitřních prostorách, protože operuje ve frekvenčních rozsazích 5,85 až 5,895 a 5,925 až 7,125 GHz. K bezdrátovým adaptérům Intel® nejsou poskytovány žádné konfigurační ovládací prvky umožňující změnu operační frekvence mimo rozsah povolený komisí FCC pro provoz v USA podle části 15.407 pravidel FCC.

- Bezdrátové adaptéry Intel® jsou určeny pouze pro integrátory OEM.
- Bezdrátové adaptéry Intel® nesmí být umístěny společně s jiným vysílačem bez schválení FCC.

Tento bezdrátový adaptér splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz zařízení je vázán následujícími dvěma podmínkami:

- Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- Zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost.

> POZNÁMKA: Vyzařovaný výstupní výkon adaptéru je výrazně nižší než mezní hodnoty vysokofrekvenčního záření podle výboru FCC. Nicméně adaptér je nutné používat tak, aby potenciální kontakt uživatelů s tímto zářením při běžné práci byl minimální. Aby nedošlo k překročení limitů vysokofrekvenčního záření stanovených komisí FCC, je třeba, aby uživatel (a všechny další osoby v blízkosti) dodržoval odstup minimálně 20 cm (nebo minimální vzdálenost specifikovanou komisí FCC) od antény zabudované do počítače. Podrobné údaje o schválených konfiguracích jsou k dispozici na adrese http://www.fcc.gov/oet/ea/ po zadání identifikačního čísla FCC zařízení.

#### Prohlášení k interferenčnímu rušení zařízení třídy B

Tento bezdrátový adaptér byl testován podle požadavků na digitální zařízení třídy B, jejichž limity splňuje v rámci předpisů FCC, část 15. Tyto limity zabezpečují odpovídající ochranu před škodlivým rušením při umístění uvnitř budov. Tento bezdrátový adaptér vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu rádiových vln. Pokud tento bezdrátový adaptér není instalován a používán v souladu s pokyny, může být příčinou nežádoucího rušení rádiového spojení. Nelze však zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud skutečně dojde k rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání tímto bezdrátovým adaptérem, což lze zjistit jeho vypnutím a zapnutím, je třeba pokusit se rušení odstranit některým z následujících způsobů:

- Přesměrování nebo přemístění přijímací antény zařízení, u kterého dochází k rušení.
- Zvětšení vzdálenosti mezi bezdrátovým adaptérem a zařízením, u kterého dochází k rušení.
- Zapojení počítače s bezdrátovým adaptérem do zásuvky jiného elektrického okruhu, než ve kterém je zapojeno zařízení, u kterého dochází k rušení.
- Konzultace s prodejcem nebo kvalifikovaným technikem radiových a televizních přijímačů.

> POZNÁMKA: Adaptér je třeba nainstalovat a používat přesně podle pokynů výrobce uvedených v uživatelské dokumentaci dodané s produktem. Jakákoli jiná instalace nebo použití bude porušením předpisů FCC, část 15.

### Důležité informace ohledně schválení bezpečnosti

Bezpečnost tohoto zařízení byla schválena pro případ, kdy je zařízení používáno jako součást pouze v kompletní sestavě, u které byla kompatibilita kombinace ověřena příslušnými bezpečnostními agenturami. Při instalaci je zapotřebí vzít v úvahu následující skutečnosti:

- Adaptér je třeba nainstalovat na vyhovující hostitelské zřízení, které splňuje požadavky směrnice UL/EN/IEC 62368-1 včetně obecných ustanovení uvedených v příloze návrhu 1.6.2 a specificky v odstavci 1.2.6.2 (protipožární zásady).
- Při instalaci do koncového vybavení bude zařízení napájeno zdrojem SELV.
- U koncového produktu by měl být proveden test odolnosti při vysokých teplotách, aby produkt splňoval požadavky směrnice UL/EN/IEC 62368-1.

### Nízký obsah halových prvků

Platí pouze pro samozhášecí přísady na bázi brómu a chlóru (BFR/CFR) a PVC v konečném produktu. Komponenty Intel i komponenty zakoupené s kompletními sestavami splňují požadavky JS-709 a deska s tištěnými spoji / substrát splňuje požadavky IEC 61249-2-21. Náhrada halových retardérů hoření a/nebo PVC nemusí být šetrná k životnímu prostředí.

### Canada – Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter des interférences , y compris des interférences qui peuvent causer desopérations non désirées de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15GHz to 5.25GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut seulement fonctionner en utilisant une antenne du type et de gain maximum (ou moindre) que le gain approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire lesinterférences radio potentielles avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente(P.I.R.E.) ne soit pas supérieure à celle qui est nécessaire pour une communication réussie.

### Evropská unie

Dolní pásmo 5,15–5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorách.

Pásmo 6E 5,925–6,425 GHz je určeno pro nízký výkon a vnitřní prostory (LPI)

Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU. Viz ES prohlášení o shodě.

#### ES prohlášení o shodě

Chcete-li zobrazit ES prohlášení o shodě pro váš adaptér, postupujte následovně.

1. Otevřete tuto webovou stránku: http://www.intel.com/content/www/eu/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Klikněte na položku „Uživatelská příručka“.
3. Vyhledejte svůj adaptér.

Chcete-li si přečíst dodatečné informace o předpisech pro váš adaptér, postupujte následovně:

1. Otevřete tuto webovou stránku: http://www.intel.com/content/www/eu/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Klikněte na odkaz pro váš adaptér.
3. Klikněte na Dokument s regulačními značkami pro váš adaptér.

#### Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

#### Splňuje směrnici Omezené používání nebezpečných látek (RoHS)

Všechny zde popsané produkty splňují směrnici RoHS Evropské unie.

Dotazy týkající se značky CE a bezdrátového adaptéru směřujte na:

Intel Corporation Attn: Corporate Quality 2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054-1549 USA

### Japonsko

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Korea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### Mexiko

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Maroko

Provoz tohoto produktu v rozhlase na kanálu 2 (2417 MHz) není povolen v těchto městech:

Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant,Taza.

Provoz tohoto produktu v rozhlase na kanálech 4, 5, 6 a 7 (2425 - 2442 MHz) není povolen v těchto městech:

Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Pákistán

"MODEL SCHVÁLENÝ ÚŘADEM PTA"

### Tchaj-wan

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

### Singapur

### Schválení rádiové komunikace

Chcete-li zjistit, zda smíte bezdrátové síťové zařízení používat v určité zemi, ověřte, zda je číslo typu rádia, které je vytištěno na identifikačním štítku zařízení, uvedeno v dokumentu Regulatory Guidance výrobce OEM.

### Modulární regulační certifikační označení v určitých zemích

K dispozici je seznam zemí, ve kterých jsou vyžadována regulační označení. Upozorňujeme, že tento seznam obsahuje pouze země vyžadující regulační označení, nikoliv všechny certifikované země. Chcete-li pro váš adaptér vyhledat informace o regulačním označení v určité zemi, postupujte následovně:

1. Otevřete tuto webovou stránku: http://www.intel.com/content/www/eu/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Klikněte na odkaz pro váš adaptér.
3. Klikněte na Dokument s regulačními značkami pro váš adaptér.

## ID předpisů

Evropa: modely 3160HMW, 3160NGW, 3160SDW, 3165NGW, 7260SDW, 7260NGW, 7260HMW, 7265D2W, 7265NGW, 8260D2W, 8260NGW, 8260NGWH, 18260NGW

Verze softwaru | Software Intel® PROSet / Wireless WiFi 20.x a následující verze (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.a starší verze (WiGig)
Maximální výkon
(2400–2483,5 MHz) Režim IEEE802.11 b/g/n | Max. 20 dBm EIRP (100 mW)
(2400–2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | Max. 10 dBm EIRP (10 mW)
(5150–5725 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.
(5725–5875 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 13,98 dBm EIRP (25 mW) V normě EN 300 440 je zařízení pracující v pásmu 5,8 GHz považováno za přijímač kategorie 2. Není podporováno modely: 3160HMW, 3160NGW, 3160sDW, 3165NGW, 7265D2W, 7265NGW
(57–64 GHz) Režim IEEE802.11 ad | Max. 25 dBm EIRP

Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

Spojené království (UK):

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3165

Kvůli malé velikosti modelu 3165D2W/3165NGW (12x16) bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model 3165D2W

> FCC ID: PD93165D2

> Kanada:

> Model 3165D2W

> IC: 1000M-3165D2

> Japonsko:

> Model 3165D2W

> - RF: 003-150155
> - TEL: D150112003

> Model 3165NGW

> - RF: 003-150009
> - TEL: D150008003

> Korea:

> Model 3165D2W

> MSIP-CRM-INT-3165D2W

> Tchaj-wan:

> Model 3165D2W

> Kontinentální Čína:

> Model 3165D2W

> CMIIT ID: 2015AJ3466 (M)

> Evropa:

> Model 3165D2W

> Verze softwaru | Software Intel® PROSet / Wireless WiFi 20.x a následující verze
> Maximální výkon
> (2400–2483,5 MHz) Režim IEEE802.11 b/g/n | Max. 20 dBm EIRP (100 mW)
> (2400–2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | Max. 10 dBm EIRP (10 mW)
> (5150–5725 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.
> (5725–5875 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 13,98 dBm EIRP (25 mW) V normě EN 300 440 je zařízení pracující v pásmu 5,8 GHz považováno za přijímač kategorie 2

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Austrálie:

> Model 3165D2W

> Singapur:

> Model 3165D2W

> Argentina:

> Model 3165D2W

> Model 3165NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Kvůli malé velikosti modelu 3168NGW bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> Japonsko:

> Model 3168NGW

> - RF: 003-160024
> - TEL: D160013003

> Evropa:

> Model 3168NGW

> Verze softwaru | Software Intel® PROSet / Wireless WiFi 20.x a následující verze
> Maximální výkon
> (2400–2483,5 MHz) Režim IEEE802.11 b/g/n | Max. 20 dBm EIRP (100 mW)
> (2400–2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | Max. 10 dBm EIRP (10 mW)
> (5150–5725 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.
> (5725–5875 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 13,98 dBm EIRP (25 mW) V normě EN 300 440 je zařízení pracující v pásmu 5,8 GHz považováno za přijímač kategorie 2

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Argentina:

> Model 3168NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

Kvůli malé velikosti modelu 7265D2W/7265NGW (12 x 16) bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model 7265D2W

> FCC ID: PD97265D2

> Kanada:

> Model 7265D2W

> IC: 1000M-7265D2

> Japonsko:

> Model 7265D2W

> - RF: 003-140134
> - TEL: D140087003

> Model 7265NGW

> - RF: 003-140018
> - TEL: D140017003

> Korea:

> Model 7265D2W

> MSIP-CRM-INT-7265D2W

> Tchaj-wan:

> Model 7265D2W

> Kontinentální Čína:

> Model 7265D2W

> CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Austrálie:

> Model 7265D2W

> Argentina:

> Model 7265D2W

### Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Kvůli malé velikosti modelu 13100NGW bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> Evropa:

> Model 13100NGW

> Verze softwaru | Intel® Wireless Dock Manager 3.a starší verze
> Maximální výkon
> (57–64 GHz) Režim IEEE802.11 ad | Max. 25 dBm EIRP

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Singapur:

> Model 13100NGW

### Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265

Kvůli malé velikosti modelu 17265NGW bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> Evropa:

> Model 17265NGW

> Verze softwaru | Software Intel® PROSet / Wireless WiFi 20.x a následující verze (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.a starší verze (WiGig)
> Maximální výkon
> (2400–2483,5 MHz) Režim IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | Max. 20 dBm EIRP (100 mW)
> (2400–2483,5 MHz) BLE | Max. 10 dBm EIRP (10 mW)
> (5150–5725 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.
> (5725–5875 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 13,98 dBm EIRP (25 mW) V normě EN 300 440 je zařízení pracující v pásmu 5,8 GHz považováno za přijímač kategorie 2
> (57–64 GHz) Režim IEEE802.11 ad | Max. 25 dBm EIRP

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Singapur:

> Model 17265NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Kvůli malé velikosti modelu 8260D2W (12 x 16) bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA: Model 8260D2W, FCC ID: PD98260D2 (FCC ID bez přípony „U“ označuje instalaci pouze v továrně);

> FCC ID: PD98260D2U (FCC ID bez přípony „U“ označuje svolení k instalaci nebo výměně uživatelem a podporu ze strany funkce blokování systému BIOS)

> Kanada:

> Model 8260D2W

> IC: 1000M-8260D2

> Japonsko:

> Model 8260D2W

> - RF: 003-150094
> - TEL: D150070003

> Korea:

> Model 8260D2W

> MSIP-CRM-INT-8260D2W

> Tchaj-wan:

> Model 8260D2W

> Kontinentální Čína:

> Model 8260D2W

> CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Austrálie:

> Model 8260D2W

> Argentina:

> Model 8260D2W

Kvůli malé velikosti modelu 8260NGWH / 8260NGW bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> Japonsko:

> Model 8260NGW

> - RF: 003-150093
> - TEL: D150069003

> Model 8260NGWH

> - RF: 003-150154
> - TEL: D150111003

> Argentina:

> Model 8260NGWH

> Argentina:

> Model 8260NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

Kvůli malé velikosti modelu 8265NGW (22 x 30 x 2,4 mm) bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model 8265NGW

> - FCC ID: PD98265NG (FCC ID bez přípony „U“ označuje instalaci pouze v továrně)

> - FCC ID: PD98265NGU (FCC ID bez přípony „U“ označuje svolení k instalaci nebo výměně uživatelem a podporu ze strany funkce blokování systému BIOS)

> Kanada:

> Model 8265NGW

> IC: 1000M-8265NG

> Japonsko:

> Model 8265NGW

> - RF 003-160104
> - TEL D160055003

> Korea:

> Model 8265NGW

> MSIP-CRM-INT-8265NGW

> Tchaj-wan:

> Model 8265NGW

> Kontinentální Čína:

> Model 8265NGW

> Evropa:

> Model 8265NGW/8265D2W

> Verze softwaru | Software Intel® PROSet / Wireless WiFi 20.x a následující verze
> Maximální výkon
> (2400–2483,5 MHz) Režim IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | Max. 20 dBm EIRP (100 mW)
> (2400–2483,5 MHz) BLE | Max. 10 dBm EIRP (10 mW)
> (5150–5725 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.
> (5725–5875 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 13,98 dBm EIRP (25 mW) V normě EN 300 440 je zařízení pracující v pásmu 5,8 GHz považováno za přijímač kategorie 2
> (57–64 GHz) Režim IEEE802.11 ad | Max. 25 dBm EIRP

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Austrálie:

> Model 8265NGW

> Brazílie:

> Model 8265NGW

> 03877-16-02198

> Argentina:

> Model 8265NGW

> Singapur:

> Model 8265NGW

> Pákistán:

> Model 8265NGW

> "MODEL SCHVÁLENÝ ÚŘADEM PTA"

Kvůli malé velikosti modelu 8265D2W (12 x 16 x 1,8 mm) bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model 8265D2W

> FCC ID: PD98265D2

> Kanada:

> Model 8265D2W

> IC: 1000M-8265D2

> Japonsko:

> Model 8265D2W

> - RF 003-160129
> - TEL D160076003

> Korea:

> Model 8265D2W

> MSIP-CRM-INT-8265D2W

> Tchaj-wan:

> Model 8265D2W

> Kontinentální Čína:

> Model 8265D2W

> Austrálie:

> Model 8265D2W

> Brazílie:

> Model 8265D2W

> 03878-16-02198

> Argentina:

> Model 8265D2W

> Singapur:

> Model 8265D2W

> Pákistán:

> Model 8265D2W

> "MODEL SCHVÁLENÝ ÚŘADEM PTA"

### Intel® Wireless-AC 9260 (9260NGW)

Kvůli malé velikosti modelu 9260NGW (22 x 30 x 2,4 mm) bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model 9260NGW

> FCC ID: PD99260NG

> Kanada:

> Model 9260NGW

> IC: 1000M-9260NG

> Japonsko:

> Model 9260NGW

> - RF 003-170125
> - TEL D170079003

> Korea:

> Model 9260NGW

> MSIP-CRM-INT-9260NGW

> Tchaj-wan:

> Model 9260NGW

> Kontinentální Čína:

> Model 9260NGW

> Evropa:

> Model 9260NGW

> Verze softwaru | Software Intel® PROSet / Wireless WiFi 20.x a následující verze
> Maximální výkon
> (2400–2483,5 MHz) Režim IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | Max. 20 dBm EIRP (100 mW)
> (2400–2483,5 MHz) BLE | Max. 10 dBm EIRP (10 mW)
> (5150–5725 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.
> (5725–5875 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 13,98 dBm EIRP (25 mW) V normě EN 300 440 je zařízení pracující v pásmu 5,8 GHz považováno za přijímač kategorie 2

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Austrálie:

> Model 9260NGW

> Singapur:

> Model 9260NGW

> Paraguay:

> Model 9260NGW

> NR 2017-09-I-0000330

> Indonésie:

> Model 9260NGW

> | 70981/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9260 (9260D2WL)

Kvůli malé velikosti modelu 9260D2WL (12 x 16 x 1,8 mm) bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model 9260D2WL

> FCC ID: PD99260D2L

> Kanada:

> Model 9260D2WL

> IC: 1000M-9260D2L

> Japonsko:

> Model 9260D2WL

> - RF: 003-190024

> - TEL: D190023003

> Evropa:

> Model 9260D2WL

> Verze softwaru | Software Intel® PROSet / Wireless WiFi 20.x a následující verze
> Maximální výkon
> (2400–2483,5 MHz) Režim IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | Max. 20 dBm EIRP (100 mW)
> (2400–2483,5 MHz) BLE | Max. 10 dBm EIRP (10 mW)
> (5150–5725 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.
> (5725–5875 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 13,98 dBm EIRP (25 mW) V normě EN 300 440 je zařízení pracující v pásmu 5,8 GHz považováno za přijímač kategorie 2

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Austrálie:

> Model 9260D2WL

> Brazílie:

> Model 9260D2WL

> ANATEL: 05831-17-04423

> Singapur:

> Model 9260D2WL

> Argentina:

> Model 9260D2WL

> Pákistán:

> Model 9260D2WL

> SCHVÁLENO ÚŘADEM PTA: 9.9203/2019

> Paraguay:

> Model 9260D2WL

> NR 2019-07-I-0381

### Intel® Wireless-AC 9461 (9461NGW)

Kvůli malé velikosti modelu 9461NGW (22 x 30 x 2,4 mm) bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model 9461NGW

> FCC ID: PD99461NG

> Kanada:

> Model 9461NGW

> IC: 1000M-9461NG

> Japonsko:

> Model 9461NGW

> - RF 003-170204
> - TEL D170127003

> Korea:

> Model 9461NGW

> MSIP-CRM-INT-9461NGW

> Tchaj-wan:

> Model 9461NGW

> Kontinentální Čína:

> Model 9461NGW

> Evropa:

> Model 9461NGW

> Verze softwaru | Software Intel® PROSet / Wireless WiFi 20.x a následující verze
> Maximální výkon
> (2400–2483,5 MHz) Režim IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | Max. 20 dBm EIRP (100 mW)
> (2400–2483,5 MHz) BLE | Max. 10 dBm EIRP (10 mW)
> (5150–5725 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.
> (5725–5875 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 13,98 dBm EIRP (25 mW) V normě EN 300 440 je zařízení pracující v pásmu 5,8 GHz považováno za přijímač kategorie 2

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Austrálie:

> Model 9461NGW

> Singapur:

> Model 9461NGW

### Intel® Wireless-AC 9461 (9461D2W)

Kvůli malé velikosti modelu 9461D2W (12 x 16 x 1,8 mm) bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model 9461D2W

> FCC ID: PD99461D2

> Kanada:

> Model 9461D2W

> IC: 1000M-9461D2

> Japonsko:

> Model 9461D2W

> - RF 003-170203
> - TEL D170126003

> Korea:

> Model 9461D2W

> MSIP-CRM-INT-9461D2W

> Tchaj-wan:

> Model 9461D2W

> Kontinentální Čína:

> Model 9461D2W

> Evropa:

> Model 9461D2W

> Verze softwaru | Software Intel® PROSet / Wireless WiFi 20.x a následující verze
> Maximální výkon
> (2400–2483,5 MHz) Režim IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | Max. 20 dBm EIRP (100 mW)
> (2400–2483,5 MHz) BLE | Max. 10 dBm EIRP (10 mW)
> (5150–5725 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.
> (5725–5875 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 13,98 dBm EIRP (25 mW) V normě EN 300 440 je zařízení pracující v pásmu 5,8 GHz považováno za přijímač kategorie 2

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Austrálie:

> Model 9461D2W

> Singapur:

> Model 9461D2W

### Intel® Wireless-AC 9462 (9462NGW)

Kvůli malé velikosti modelu 9462NGW (22 x 30 x 2,4 mm) bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model 9462NGW

> FCC ID: PD99462NG

> Kanada:

> Model 9462NGW

> IC: 1000M-9462NG

> Japonsko:

> Model 9462NGW

> - RF 003-170245
> - TEL D170151003

> Korea:

> Model 9462NGW

> R-CRM-INT-9462NGW

> Tchaj-wan:

> Model 9462NGW

> Kontinentální Čína:

> Model 9462NGW

> Evropa:

> Model 9462NGW

> Verze softwaru | Software Intel® PROSet / Wireless WiFi 20.x a následující verze
> Maximální výkon
> (2400–2483,5 MHz) Režim IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | Max. 20 dBm EIRP (100 mW)
> (2400–2483,5 MHz) BLE | Max. 10 dBm EIRP (10 mW)
> (5150–5725 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.
> (5725–5875 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 13,98 dBm EIRP (25 mW) V normě EN 300 440 je zařízení pracující v pásmu 5,8 GHz považováno za přijímač kategorie 2

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Austrálie:

> Model 9462NGW

> Singapur:

> Model 9462NGW

### Intel® Wireless-AC 9462 (9462D2W)

Kvůli malé velikosti modelu 9462D2W (12 x 16 x 1,8 mm) bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model 9462D2W

> FCC ID: PD99462D2

> Kanada:

> Model 9462D2W

> IC: 1000M-9462D2

> Japonsko:

> Model 9462D2W

> - RF 003-170243
> - TEL D170149003

> Korea:

> Model 9462D2W

> R-CRM-INT-9462D2W

> Tchaj-wan:

> Model 9462D2W

> Kontinentální Čína:

> Model 9462D2W

> Evropa:

> Model 9462D2W

> Verze softwaru | Software Intel® PROSet / Wireless WiFi 20.x a následující verze
> Maximální výkon
> (2400–2483,5 MHz) Režim IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | Max. 20 dBm EIRP (100 mW)
> (2400–2483,5 MHz) BLE | Max. 10 dBm EIRP (10 mW)
> (5150–5725 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.
> (5725–5875 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 13,98 dBm EIRP (25 mW) V normě EN 300 440 je zařízení pracující v pásmu 5,8 GHz považováno za přijímač kategorie 2

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Austrálie:

> Model 9462D2W

> Singapur:

> Model 9462D2W

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW)

Kvůli malé velikosti modelu 9560NGW (22 x 30 x 2,4 mm) bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model 9560NGW

> FCC ID: PD99560NG

> Kanada:

> Model 9560NGW

> IC: 1000M-9560NG

> Japonsko:

> Model 9560NGW

> - RF 003-170126
> - TEL D170080003

> Korea:

> Model 9560NGW

> MSIP-CRM-INT-9560NGW

> Tchaj-wan:

> Model 9560NGW

> Model 9560NGW R

> Kontinentální Čína:

> Model 9560NGW

> Evropa:

> Model 9560NGW

> Verze softwaru | Software Intel® PROSet / Wireless WiFi 20.x a následující verze
> Maximální výkon
> (2400–2483,5 MHz) Režim IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | Max. 20 dBm EIRP (100 mW)
> (2400–2483,5 MHz) BLE | Max. 10 dBm EIRP (10 mW)
> (5150–5725 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.
> (5725–5875 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 13,98 dBm EIRP (25 mW) V normě EN 300 440 je zařízení pracující v pásmu 5,8 GHz považováno za přijímač kategorie 2

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Austrálie:

> Model 9560NGW

> Singapur:

> Model 9560NGW

> Paraguay:

> Model 9560NGW

> NR 2017-09-I-0000331

> Indonésie:

> Model 9560NGW

> | 70899/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W)

Kvůli malé velikosti modelu 9560D2W (12 x 16 x 1,8 mm) bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model 9560D2W

> FCC ID: PD99560D2

> Kanada:

> Model 9560D2W

> IC: 1000M-9560D2

> Japonsko:

> Model 9560D2W

> - RF 003-170244
> - TEL D170150003

> Korea:

> Model 9560D2W

> R-CRM-INT-9560D2W

> Tchaj-wan:

> Model 9560D2W

> Kontinentální Čína:

> Model 9560D2W

> Evropa:

> Model 9560D2W

> Verze softwaru | Software Intel® PROSet / Wireless WiFi 20.x a následující verze
> Maximální výkon
> (2400–2483,5 MHz) Režim IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | Max. 20 dBm EIRP (100 mW)
> (2400–2483,5 MHz) BLE | Max. 10 dBm EIRP (10 mW)
> (5150–5725 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.
> (5725–5875 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 13,98 dBm EIRP (25 mW) V normě EN 300 440 je zařízení pracující v pásmu 5,8 GHz považováno za přijímač kategorie 2

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Austrálie:

> Model 9560D2W

> Singapur:

> Model 9560D2W

> Paraguay:

> Model 9560D2W

> NR 2019-07-I-0382

> Indonésie:

> Model 9560D2W

> | 72465/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL)

Kvůli malé velikosti modelu 9560D2WL (12 x 16 x 1,8 mm) bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model 9560D2WL

> FCC ID: PD99560D2L

> Kanada:

> Model 9560D2WL

> IC: 1000M-9560D2L

> Japonsko:

> Model 9560D2WL

> - RF 003-180060
> - TEL D180033003

> Korea:

> Model 9560D2WL

> R-CRM-INT-9560D2WL

> Tchaj-wan:

> Model 9560D2WL

> Kontinentální Čína:

> Model 9560D2WL

> Evropa:

> Model 9560D2WL

> Verze softwaru | Software Intel® PROSet / Wireless WiFi 20.x a následující verze
> Maximální výkon
> (2400–2483,5 MHz) Režim IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | Max. 20 dBm EIRP (100 mW)
> (2400–2483,5 MHz) BLE | Max. 10 dBm EIRP (10 mW)
> (5150–5725 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.
> (5725–5875 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 13,98 dBm EIRP (25 mW) V normě EN 300 440 je zařízení pracující v pásmu 5,8 GHz považováno za přijímač kategorie 2

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Austrálie:

> Model 9560D2WL

> Singapur:

> Model 9560D2WL

### Intel® Tri-band Wireless AC 18265

Kvůli malé velikosti modelu 18265NGW bylo regulační označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA: Model 18265NGW, FCC ID: PD918265NG (Tento modul je určený pouze k tovární instalaci.)

> Kanada:

> Model 18265NGW

> IC : 1000M-18265NG

> Japonsko:

> Model 18265NGW

> Korea:

> Model 18265NGW

> MSIP-CRM-INT-18265NGW

> Tchaj-wan:

> Model 18265NGW

> Kontinentální Čína:

> Model 18265NGW

> CMIIT ID: 2016AJ7066 (M)

> Evropa:

> Model 18265NGW

> Verze softwaru | Software Intel® PROSet / Wireless WiFi 20.x a následující verze (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.a starší verze (WiGig)
> Maximální výkon
> (2400–2483,5 MHz) Režim IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | Max. 20 dBm EIRP (100 mW)
> (2400–2483,5 MHz) BLE | Max. 10 dBm EIRP (10 mW)
> (5150–5725 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.
> (5725–5875 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac | Max. 13,98 dBm EIRP (25 mW) V normě EN 300 440 je zařízení pracující v pásmu 5,8 GHz považováno za přijímač kategorie 2
> (57–64 GHz) Režim IEEE802.11 ad | Max. 25 dBm EIRP

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Austrálie:

> Model 18265NGW

> Brazílie:

> Model 18265NGW/18265NGW LC

> 03022-17-04423

> Singapur:

> Model 18265NGW

### Intel® Wireless Gigabit 11000

Kvůli malé velikosti modelu 11000D2W / 11000D2W LC bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model 11000D2W/11000D2W LC

> FCC ID: PD911000D2

> Kanada:

> Model 11000D2W

> IC: 1000M-11000D2

> Japonsko:

> Model 11000D2W

> Korea:

> Model 11000D2W

> MSIP-CRM-INT-11000D2W

> Tchaj-wan:

> Model 11000D2W

> Model 11000D2W LC

> Kontinentální Čína:

> Model 11000D2W

> CMIIT ID: 2016DJ0267 (M)

> Model 11000D2W LC

> CMIIT ID: 2016DJ0268 (M)

> Evropa:

> Model 11000D2W

> Verze softwaru | Intel® Wireless Dock Manager 3.a starší verze
> Maximální výkon
> (57–64 GHz) Režim IEEE802.11 ad | Max. 25 dBm EIRP

> Austrálie:

> Model 11000D2W

> Singapur:

> Model 11000D2W/11000D2W LC

### Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

Kvůli malé velikosti modelu 13110NGW bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model 13110NGW

> FCC ID: PD913110NG

> Kanada:

> Model 13110NGW

> IC: 1000M-13110NG

> Korea:

> Model 13110NGW

> R-CRM-INT-13110NGW

> Tchaj-wan:

> Model 13110NGW

> Evropa:

> Model 13110NGW

> Verze softwaru | Ovládací panel bezdrátové VR Intel® 4.x
> Maximální výkon
> (57–64 GHz) Režim IEEE802.11 ad | Max. 25 dBm EIRP

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Singapur:

> Model 13110NGW

### Intel® Wireless Gigabit 11100VR

Kvůli malé velikosti modelu 11100D2W bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model 11100D2W

> FCC ID: PD911100D2

> Kanada:

> Model 11100D2W

> IC: 1000M-11100D2

> Korea:

> Model 11100D2W

> R-CRM-INT-11100D2W

> Tchaj-wan:

> Model 11100D2W

> Evropa:

> Model 11100D2W

> Verze softwaru | Ovládací panel bezdrátové VR Intel® 4.x
> Maximální výkon
> (57–64 GHz) Režim IEEE802.11 ad | Max. 26 dBm EIRP

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Austrálie:

> Model 11100D2W

> Singapur:

> Model 11100D2W

### Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW)

Kvůli malé velikosti modelu AX101NGW bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

Paraguay:

Model AX101NGW

NR 2021-04-I-0183

Indonésie:

Model AX101NGW

| 73505/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101D2W)

Kvůli malé velikosti modelu AX101D2W bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

Paraguay:

Model 101D2W

NR 2021-04-I-0184

Indonésie:

Model AX101D2W

| 73531/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200D2WL)

Kvůli malé velikosti modelu AX200D2WL bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model AX200D2WL

> FCC ID: PD9AX200D2L

> Kanada:

> Model AX200D2WL

> IC: 1000M-AX200D2L

> Japonsko:

> Model AX200D2WL

> - RF: 003-190023
> - TEL: D190022003

> Korea:

> Model AX200D2WL

> R-C-INT-AX200D2WL

> Tchaj-wan:

> Model AX200D2WL

> Kontinentální Čína:

> Model AX200D2WL

> CMIIT ID: 2019AJ2493 (M)

> Evropa:

> Model AX200D2WL

> Verze softwaru | Software Intel® PROSet / Wireless WiFi 20.x a následující verze
> Maximální výkon
> (2400–2483,5 MHz) Režim IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | Max. 20 dBm EIRP (100 mW)
> (2400–2483,5 MHz) BLE | Max. 10 dBm EIRP (10 mW)
> (5150–5725 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac/ax | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.
> (5725–5875 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac/ax | Max. 13,98 dBm EIRP (25 mW) V normě EN 300 440 je zařízení pracující v pásmu 5,8 GHz považováno za přijímač kategorie 2

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Austrálie:

> Model AX200D2WL

> Brazílie:

> Model AX200D2WL

> 04137-19-04423

> Singapur:

> Model AX200D2WL

> Argentina:

> Model AX200D2WL

> Pákistán:

> Model AX200D2WL

> SCHVÁLENO ÚŘADEM PTA: 9.9202/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW)

Kvůli malé velikosti modelu AX200NGW bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model AX200NGW

> FCC ID: PD9AX200NG

> Kanada:

> Model AX200NGW

> IC: 1000M-AX200NG

> Japonsko:

> Model AX200NGW

> - RF: 003-190022
> - TEL: D190021003

> Korea:

> Model AX200NGW

> R-C-INT-AX200NGW

> Tchaj-wan:

> Model AX200NGW

> Kontinentální Čína:

> Model AX200NGW

> CMIIT ID: 2019AJ2274 (M)

> Evropa:

> Model AX200NGW

> Verze softwaru | Software Intel® PROSet / Wireless WiFi 20.x a následující verze
> Maximální výkon
> (2400–2483,5 MHz) Režim IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | Max. 20 dBm EIRP (100 mW)
> (2400–2483,5 MHz) BLE | Max. 10 dBm EIRP (10 mW)
> (5150–5725 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac/ax | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.
> (5725–5875 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac/ax | Max. 13,98 dBm EIRP (25 mW) V normě EN 300 440 je zařízení pracující v pásmu 5,8 GHz považováno za přijímač kategorie 2

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Austrálie:

> Model AX200NGW

> Brazílie:

> Model AX200NGW

> 04136-19-04423

> Singapur:

> Model AX200NGW

> Argentina:

> Model AX200NGW

> Pákistán:

> Model AX200NGW

> SCHVÁLENO ÚŘADEM PTA: 9.9211/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW)

Kvůli malé velikosti modelu AX201NGW bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model AX201NGW

> FCC ID: PD9AX201NG

> Kanada:

> Model AX201NGW

> IC: 1000M-AX201NG

> Japonsko:

> Model AX201NGW

> - RF: 003-180232
> - TEL: D180131003

> Korea:

> Model AX201NGW

> R-C-INT-AX201NGW

> Tchaj-wan:

> Model AX201NGW

> Kontinentální Čína:

> Model AX201NGW

> Evropa:

> Model AX201NGW

> Verze softwaru | Software Intel® PROSet / Wireless WiFi 20.x a následující verze
> Maximální výkon
> (2400–2483,5 MHz) Režim IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | Max. 20 dBm EIRP (100 mW)
> (2400–2483,5 MHz) BLE | Max. 10 dBm EIRP (10 mW)
> (5150–5725 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac/ax | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.
> (5725–5875 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac/ax | Max. 13,98 dBm EIRP (25 mW) V normě EN 300 440 je zařízení pracující v pásmu 5,8 GHz považováno za přijímač kategorie 2

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Austrálie:

> Model AX201NGW

> Brazílie:

> Model AX201NGW

> ANATEL: 06970-18-04423

> Singapur:

> Model AX201NGW

> Argentina:

> Model AX201NGW

> Pákistán:

> Model AX201NGW

> SCHVÁLENO ÚŘADEM PTA: 9.9116/2019

> Paraguay:

> Model AX201NGW

> NR 2019-03-I-000167

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2W)

Kvůli malé velikosti modelu AX201D2W bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model AX201D2W

> FCC ID: PD9AX201D2

> Kanada:

> Model AX201D2W

> IC: 1000M-AX201D2

> Japonsko:

> Model AX201D2W

> - RF: 003-180233
> - TEL: D180132003

> Korea:

> Model AX201D2W

> R-C-INT-AX201D2W

> Tchaj-wan:

> Model AX201D2W

> Kontinentální Čína:

> Model AX201D2W

> Evropa:

> Model AX201D2W

> Verze softwaru | Software Intel® PROSet / Wireless WiFi 20.x a následující verze
> Maximální výkon
> (2400–2483,5 MHz) Režim IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | Max. 20 dBm EIRP (100 mW)
> (2400–2483,5 MHz) BLE | Max. 10 dBm EIRP (10 mW)
> (5150–5725 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac/ax | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.
> (5725–5875 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac/ax | Max. 13,98 dBm EIRP (25 mW) V normě EN 300 440 je zařízení pracující v pásmu 5,8 GHz považováno za přijímač kategorie 2

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Austrálie:

> Model AX201D2W

> Brazílie:

> Model AX201D2W

> ANATEL: 07039-18-04423

> Singapur:

> Model AX201D2W

> Argentina:

> Model AX201D2W

> Pákistán:

> Model AX201D2W

> SCHVÁLENO ÚŘADEM PTA: 9.9115/2019

> Paraguay:

> Model AX201D2W

> NR 2019-07-I-0380

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2WL)

Kvůli malé velikosti modelu AX201D2WL bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model AX201D2WL

> FCC ID: PD9AX201D2L

> Kanada:

> Model AX201D2WL

> IC: 1000M-AX201D2L

> Japonsko:

> Model AX201D2WL

> - RF: 003-180234
> - TEL: D180133003

> Korea:

> Model AX201D2WL

> R-C-INT-AX201D2WL

> Tchaj-wan:

> Model AX201D2WL

> Kontinentální Čína:

> Model AX201D2WL

> Evropa:

> Model AX201D2WL

> Verze softwaru | Software Intel® PROSet / Wireless WiFi 20.x a následující verze
> Maximální výkon
> (2400–2483,5 MHz) Režim IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | Max. 20 dBm EIRP (100 mW)
> (2400–2483,5 MHz) BLE | Max. 10 dBm EIRP (10 mW)
> (5150–5725 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac/ax | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.
> (5725–5875 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac/ax | Max. 13,98 dBm EIRP (25 mW) V normě EN 300 440 je zařízení pracující v pásmu 5,8 GHz považováno za přijímač kategorie 2

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Austrálie:

> Model AX201D2WL

> Brazílie:

> Model AX201D2WL

> ANATEL: 07271-18-04423

> Singapur:

> Model AX201D2WL

> Argentina:

> Model AX201D2WL

> Pákistán:

> Model AX201D2WL

> SCHVÁLENO ÚŘADEM PTA: 9.9110/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW)

Kvůli malé velikosti modelu AX203NGW bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model AX203NGW

> FCC ID: PD9AX203NG

> Kanada:

> Model AX203NGW

> IC: 1000M-AX203NG

> Japonsko:

> Model AX203NGW

> - RF: 003-200294

> - TEL: D200230003

> Korea:

> Model AX203NGW

> R-C-INT-AX203NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX203NGW
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Tchaj-wan:

> Model AX203NGW

> Kontinentální Čína:

> Model AX203NGW

> Evropa:

> Model AX203NGW

> Verze softwaru | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 22.x a následující verze
> Maximální výkon
> (2400–2483,5 MHz) Režim IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | Max. 20 dBm EIRP (100 mW)
> (2400–2483,5 MHz) BLE | Max. 10 dBm EIRP (10 mW)
> (5150–5725 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac/ax | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.
> (5725–5875 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac/ax | Max. 13,98 dBm EIRP (25 mW) V normě EN 300 440 je zařízení pracující v pásmu 5,8 GHz považováno za přijímač kategorie 2

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Austrálie:

> Model AX203NGW

> Brazílie:

> Model AX203NGW

> bude upřesněno

> Singapur:

> Model AX203NGW

> Argentina:

> Model AX203NGW

> C-25825

> Pákistán:

> Model AX203NGW

> SCHVÁLENO ÚŘADEM PTA: 9.162/2021

> Paraguay:

> Model AX203NGW

> NR 2021-02-I-0091

> Indonésie:

> Model AX203NGW

> | 72772/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203D2W)

Kvůli malé velikosti modelu AX203D2W bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model AX203D2W

> FCC ID: PD9AX203D2

> Kanada:

> Model AX203D2W

> IC: 1000M-AX203D2

> Japonsko:

> Model AX203D2W

> - RF: 003-200295
> - TEL: D200231003

> Korea:

> Model AX203D2W

> R-C-INT-AX203D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX203D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Tchaj-wan:

> Model AX203D2W

> Kontinentální Čína:

> Model AX203D2W

> Evropa:

> Model AX203D2W

> Verze softwaru | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 22.x a následující verze
> Maximální výkon
> (2400–2483,5 MHz) Režim IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | Max. 20 dBm EIRP (100 mW)
> (2400–2483,5 MHz) BLE | Max. 10 dBm EIRP (10 mW)
> (5150–5725 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac/ax | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.
> (5725–5875 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac/ax | Max. 13,98 dBm EIRP (25 mW) V normě EN 300 440 je zařízení pracující v pásmu 5,8 GHz považováno za přijímač kategorie 2

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Austrálie:

> Model AX203D2W

> Brazílie:

> Model AX203D2W

> bude upřesněno

> Singapur:

> Model AX203D2W

> Argentina:

> Model AX203D2W

> C-25827

> Pákistán:

> Model AX203D2W

> SCHVÁLENO ÚŘADEM PTA: 9.158/2021

> Paraguay:

> Model AX203D2W

> NR 2021-02-I-0090

> Indonésie:

> Model AX203D2W

> | 72771/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW)

Kvůli malé velikosti modelu AX210NGW bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model AX210NGW

> FCC ID: PD9AX210NG

> Kanada:

> Model AX210NGW

> IC: 1000M-AX210NG

> Japonsko:

> Model AX210NGW

> - RF: 003-200209
> - TEL: D200188003

> 5.2 GHz 帯高出力データ通信システム基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く

> Korea:

> Model AX210NGW

> R-C-INT-AX210NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX210NGW
> 3. 제조시기: 2020/09
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Tchaj-wan:

> Model AX210NGW

> Kontinentální Čína:

> Model AX210NGW

> Evropa:

> Model AX210NGW

> Verze softwaru | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 22.x a následující verze
> Maximální výkon
> (2400–2483,5 MHz) Režim IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | Max. 20 dBm EIRP (100 mW)
> (2400–2483,5 MHz) BLE | Max. 10 dBm EIRP (10 mW)
> (5150–5725 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac/ax | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.
> (5725–5875 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac/ax | Max. 13,98 dBm EIRP (25 mW) V normě EN 300 440 je zařízení pracující v pásmu 5,8 GHz považováno za přijímač kategorie 1
> (5925–6425 MHz) IEEE802.11ax | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Pásmo 5,925–6,425 GHz je určeno pro nízký výkon a vnitřní prostory (LPI)

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Austrálie:

> Model AX210NGW

> Brazílie:

> Model AX210NGW

> 14242-20-04423

> Singapur:

> Model AX210NGW

> Argentina:

> Model AX210NGW

> C-25568

> Pákistán:

> Model AX210NGW

> SCHVÁLENO ÚŘADEM PTA: 9.1000/2020

> Paraguay:

> Model AX210NGW

> NR 2020-11-I-0818

> Indonésie:

> Model AX210NGW

> | 71459/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210D2W)

Kvůli malé velikosti modelu AX210D2W bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model AX210D2W

> FCC ID: PD9AX210D2

> Kanada:

> Model AX210D2W

> IC: 1000M-AX210D2

> Japonsko:

> Model AX210D2W

> - RF: 003-200255
> - TEL: D200217003

> 5.2 GHz 帯高出力データ通信システム基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く

> Korea:

> Model AX210D2W

> R-C-INT-AX210D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX210D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Tchaj-wan:

> Model AX210D2W

> Kontinentální Čína:

> Model AX210D2W

> CMIIT ID: 2020AJ15108(M)

> Evropa:

> Model AX210D2W

> Verze softwaru | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 22.x a následující verze
> Maximální výkon
> (2400–2483,5 MHz) Režim IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | Max. 20 dBm EIRP (100 mW)
> (2400–2483,5 MHz) BLE | Max. 10 dBm EIRP (10 mW)
> (5150–5725 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac/ax | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.
> (5725–5875 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac/ax | Max. 13,98 dBm EIRP (25 mW) V normě EN 300 440 je zařízení pracující v pásmu 5,8 GHz považováno za přijímač kategorie 1
> (5925–6425 MHz) IEEE802.11ax | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Pásmo 5,925–6,425 GHz je určeno pro nízký výkon a vnitřní prostory (LPI)

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Austrálie:

> Model AX210D2W

> Brazílie:

> Model AX210D2W

> bude upřesněno

> Singapur:

> Model AX210D2W

> Argentina:

> Model AX210D2W

> C-25695

> Pákistán:

> Model AX210D2W

> SCHVÁLENO ÚŘADEM PTA: 9.1311/2020

> Paraguay:

> Model AX210D2W

> NR 2020-12-I-0940

> Indonésie:

> Model AX210D2W

> | 71966/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW)

Kvůli malé velikosti modelu AX211NGW bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model AX211NGW

> FCC ID: PD9AX211NG

> Kanada:

> Model AX211NGW

> IC: 1000M-AX211NG

> Japonsko:

> Model AX211NGW

> - RF: 003-210035
> - TEL: D210019003

> Korea:

> Model AX211NGW

> R-C-INT-AX211NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX211NGW
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Tchaj-wan:

> Model AX211NGW

> Kontinentální Čína:

> Model AX211NGW

> CMIIT ID: 2021AJ3091 (M)

> Evropa:

> Model AX211NGW

> Verze softwaru | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 22.x a následující verze
> Maximální výkon
> (2400–2483,5 MHz) Režim IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | Max. 20 dBm EIRP (100 mW)
> (2400–2483,5 MHz) BLE | Max. 10 dBm EIRP (10 mW)
> (5150–5725 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac/ax | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.
> (5725–5875 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac/ax | Max. 13,98 dBm EIRP (25 mW) V normě EN 300 440 je zařízení pracující v pásmu 5,8 GHz považováno za přijímač kategorie 1
> (5925–6425 MHz) IEEE802.11ax | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Pásmo 5,925–6,425 GHz je určeno pro nízký výkon a vnitřní prostory (LPI)

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Austrálie:

> Model AX211NGW

> Singapur:

> Model AX211NGW

> Brazílie:

> Model AX211NGW

> 12069-21-04423

> Argentina:

> Model AX211NGW

> C-26079

> Pákistán:

> Model AX211NGW

> SCHVÁLENO ÚŘADEM PTA: 9.308/2021

> Paraguay:

> Model AX211NGW

> NR 2021-03-I-0117

> Indonésie:

> Model AX211NGW

> | 73851/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2W)

Kvůli malé velikosti modelu AX211D2W bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model AX211D2W

> FCC ID: PD9AX211D2

> Kanada:

> Model AX211D2W

> IC: 1000M-AX211D2

> Japonsko:

> Model AX211D2W

> - RF: 003-210037

> - TEL: D210021003

> Korea:

> Model AX211D2W

> R-C-INT-AX211D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX211D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Tchaj-wan:

> Model AX211D2W

> Kontinentální Čína:

> Model AX211D2W

> CMIIT ID: 2021AJ2801 (M)

> Evropa:

> Model AX211D2W

> Verze softwaru | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 22.x a následující verze
> Maximální výkon
> (2400–2483,5 MHz) Režim IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | Max. 20 dBm EIRP (100 mW)
> (2400–2483,5 MHz) BLE | Max. 10 dBm EIRP (10 mW)
> (5150–5725 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac/ax | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.
> (5725–5875 MHz) Režim IEEE802.11 a/n/ac/ax | Max. 13,98 dBm EIRP (25 mW) V normě EN 300 440 je zařízení pracující v pásmu 5,8 GHz považováno za přijímač kategorie 1
> (5925–6425 MHz) IEEE802.11ax | Max. 23 dBm EIRP (200 mW) Pásmo 5,925–6,425 GHz je určeno pro nízký výkon a vnitřní prostory (LPI)

> Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

> Spojené království (UK):

> Austrálie:

> Model AX211D2W

> Singapur:

> Model AX211D2W

> Brazílie:

> Model AX211D2W

> 12073-21-04423

> Argentina:

> Model AX211D2W

> C-26080

> Pákistán:

> Model AX211D2W

> SCHVÁLENO ÚŘADEM PTA: 9.309/2021

> Paraguay:

> Model AX211D2W

> NR 2021-03-I-0137

> Indonésie:

> Model AX211D2W

> | 73853/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2WL)

Kvůli malé velikosti modelu AX211D2WL bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model AX211D2WL

> FCC ID: PD9AX211D2L

> Kanada:

> Model AX211D2WL

> IC: 1000M-AX211D2L

> Japonsko:

> Model AX211D2WL

> - RF: 003-210039

> - TEL: D210022003

> Korea:

> Model AX211D2L

> R-C-INT-AX211D2WL

> Taiwan Region:

> Model AX211D2WL

> China Mainland:

> Model AX211D2WL

> CMIIT ID: 2021AJ8266 (M)

> Europe:

> Model AX211D2WL

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Australia:

> Model AX211D2WL

> Singapore:

> Model AX211D2WL

> Brazil:

> Model AX211D2WL

> 14386-21-04423

> Pakistan:

> Model AX211D2WL

> APPROVED BY PTA: 9.452/2021

> Paraguay:

> Model AX211D2WL

> NR 2021-04-I-0192

> Indonesia:

> Model AX211D2WL

> | 73852/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW)

Kvůli malé velikosti modelu AX411NGW bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model AX411NGW

> FCC ID: PD9AX411NG

> Kanada:

> Model AX411NGW

> IC: 1000M-AX411NG

> Japonsko:

> Model AX411NGW

> - RF: 003-210221

> - TEL: D210157003

> Korea:

> Model AX411NGW

> R-C-INT-AX411NGW

> Taiwan Region:

> Model AX411NGW

> China Mainland:

> Model AX411NGW

> CMIIT ID: 2022AJ1573 (M)

> Europe:

> Model AX411NGW

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Brazil:

> Model AX411NGW

> 12070-21-04423

> Argentina:

> Model AX411NGW

> C-26952

> Pakistan:

> Model AX411NGW

> APPROVED BY PTA: 9.1077/2021

> Paraguay:

> Model AX411NGW

> NR 2021-10-I-0612

> Indonesia:

> Model AX411NGW

> | 77535/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411E2W)

Kvůli malé velikosti modelu AX411E2W bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> USA:

> Model AX411E2W

> FCC ID: PD9AX411E2

> Kanada:

> Model AX411E2W

> IC: 1000M-AX411E2

> Japonsko:

> Model AX411E2W

> - RF: 003-210222

> - TEL: D210158003

> Korea:

> Model AX411E2W

> R-C-INT-AX411E2W

> Taiwan Region:

> Model AX411E2W

> China Mainland:

> Model AX411E2W

> CMIIT ID: 2022AJ1526 (M)

> Europe:

> Model AX411E2W

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Brazil:

> Model AX411E2W

> 13291-21-04423

> Argentina:

> Model AX411E2W

> C-26953

> Pakistan:

> Model AX411E2W

> APPROVED BY PTA: 9.1092/2021

> Paraguay:

> Model AX411E2W

> NR 2021-10-I-0643

> Indonesia:

> Model AX411E2W

> | 77788/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW)

Kvůli malé velikosti modelu BE200NGW bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> bude upřesněno

### Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200D2W)

Kvůli malé velikosti modelu BE200D2W bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> bude upřesněno

### Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M)

Kvůli malé velikosti modelu BE200NGW M bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> bude upřesněno

### Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200D2W M)

Kvůli malé velikosti modelu BE200D2W M bylo označení umístěno do této uživatelské příručky, protože produktový štítek na zařízení je příliš malý, aby byl čitelný.

> bude upřesněno

### INFORMACE PRO VÝROBCE OEM a HOSTITELSKÉ INTEGRÁTORY

Pokyny popsané v tomto dokumentu byly poskytnuty integrátory OEM, kteří se zabývají instalací bezdrátových adaptérů Intel® do hostitelských platforem, jako jsou například notebooky a tablety. Tyto požadavky musí být dodržovány, aby byly zajištěny vhodné podmínky, které budou odpovídat směrnicím FCC včetně limitů pro vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření. Pokud budou všechny zde popsané pokyny týkající se typu antény a umístění zařízení splněny, mohou být bezdrátové adaptéry Intel® nainstalovány do hostitelských platforem, jako jsou například notebooky a tablety, bez dalších omezení. Pokud některé ze zde popsaných pokynů nebudou splněny, může být nutné, aby výrobce OEM nebo integrátor provedl dodatečné testy a/nebo zajistil dodatečná schválení. Výrobce OEM nebo integrátor zodpovídá za určení požadovaných předepsaných testů a/nebo za zajištění požadovaných schválení určených směrnicemi. Pro detailní informace o nastavení zařízení pro jakékoli testy shody, za které odpovídá integrátor OEM podle KDB 996369 D04, se prosím obraťte na žadatele o grant (Intel).

- Bezdrátové adaptéry Intel® jsou určeny pouze pro výrobce OEM a hostitelské integrátory.
- Povolení komise FCC udělené pro provoz bezdrátových adaptérů Intel® popisuje všechny omezené podmínky modulárního schválení.
- Bezdrátové adaptéry Intel® musí být provozovány v blízkosti přístupových bodů, které byly schváleny pro zemi, kde je adaptér používán.
- Změny nebo úpravy bezdrátových adaptérů Intel® ze strany výrobců OEM, integrátorů nebo jiných třetích stran nejsou povoleny. Jakékoli změny nebo úpravy bezdrátových adaptérů Intel® ze strany výrobců OEM, integrátorů nebo jiných třetích stran povedou ke zrušení povolení k provozu adaptéru.
- Brazílie: Informace, kterou koncovému uživateli poskytnou OEM výrobci a integrátoři: „Obsahuje produkt schválený Brazilskou národní telekomunikační agenturou (ANATEL) pod číslem HHHH-AA-FFFFF.“ (Intel modul vyrobený v Číně/Tchaj-wanu/Brazílii).

### Typ a zisky antény

S bezdrátovými adaptéry Intel® mohou být použity pouze antény stejného typu a se stejným nebo nižším ziskem než 3 dBi pro pásmo 2,4 GHz a 5 dBi pro pásma 5 GHz a 6-7 GHz. Jiné typy antén a/nebo antény s vyšším ziskem mohou k provozu vyžadovat dodatečné povolení. Pro účely testování byla použita následující dvoupásmová anténa, která přibližně odpovídá výše uvedeným limitům:

Typ antény | Umístění antény (hlavní / přídavná) | Maximální zisk v pásmu 2,4 GHz v dBi* | Maximální zisk v pásmu 5,2 GHz v dBi* | Maximální zisk v pásmu 5,5 GHz v dBi* | Maximální zisk v pásmu 5,7 GHz v dBi* | Maximální zisk v pásmu 5,9 GHz v dBi* | Maximální zisk v pásmu 6,2 GHz v dBi* | Maximální zisk v pásmu 6,5 GHz v dBi* | Maximální zisk v pásmu 6,7 GHz v dBi* | Maximální zisk v pásmu 7 GHz v dBi*
PIFA | Hlavní |  |  |  |  |  |  |  |  |
Přídavná | 3,24 | 3,73 | 4,77 | 4,77 | 4,97** | 4,83 | 4,30 | 5,37 | 5,59
MIMO |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Do všech hodnot zisků antény je započítána ztráta kabelu.

Maximální zisk antény je 4,72 dBi v pásmu 5,9 GHz pro následující bezdrátové adaptéry:

- Intel® Wi-Fi 6E AX101
- Intel® Wi-Fi 6E AX203

Nad 6 GHz. Maximální 3D zisk antény testovaný v rámci hostitele by měl být vyšší nebo roven -2 dBi. Pokud je design hostitelské antény stejného typu nižší než -2 dBi, musí být během instalace modulu v hostiteli provedeno testování CBP(FCC)/EDT(EU).

### Simultánní přenos mezi bezdrátovými adaptéry Intel® a dalšími integrovanými nebo připojenými vysílači

Dokument znalostní databáze FCC Knowledge Database číslo 616217 uvádí, že pokud je na hostitelském zařízení nainstalováno více vysílacích zařízení, je zapotřebí provést posudek limitů pro vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření vysílajícího zařízení. Na základě tohoto posudku bude rozhodnuto o požadavcích na použití a testování. Integrátoři OEM musí identifikovat všechny možné kombinace konfigurací simultánních přenosů pro všechny vysílače a antény instalované na hostitelském systému. Mezi takové vysílače patří i vysílače instalované v mobilních zařízeních (vzdálenost od uživatele > 20 cm) a přenosných zařízeních (vzdálenost od uživatele < 20 cm) používaných jako hostitelská zařízení. Integrátoři OEM by si měli v dokumentu znalostní databáze FCC Knowledge Database číslo 616217 prostudovat veškeré podrobnosti týkající se tohoto posouzení, zda jsou nutné další požadavky na testování nebo schválení FCC.

### Umístění antény v hostitelské platformě

Aby byly dodrženy limity pro vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření, musí být antény používané s bezdrátovými adaptéry Intel® nainstalovány do hostitelských platforem, jako jsou například notebooky nebo tablety, takovým způsobem, aby byla zajištěna minimální vzdálenost od všech osob, a to ve všech provozních režimech a pro každou orientaci hostitelské platformy. Současně musí být striktně dodržovány podmínky stanovené v níže uvedené tabulce. Minimální vzdálenost antény platí pro horizontální i vertikální orientaci antény instalované do hostitelského systému.

Jakékoli jiné vzdálenosti menší než ty ukázané vyžadují dodatečné zhodnocení a schválení FCC.

Pro kombinace adaptérů WiFi/Bluetooth se doporučuje udržet mezi anténami vysílačů v hostitelském systému vzdálenost 5 cm, aby byl zaručen dostatečný odstup pro simultánní přenosy WiFi a Bluetooth. U vzdáleností menších než 5 cm musí být odstup pro daný adaptér ověřen podle publikace znalostní databáze FCC Knowledge Database číslo 447498.

Bezdrátový adaptér | Minimální požadovaná vzdálenost antény od uživatele
Intel® Centrino® Wireless-N 100 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 105 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 130 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 135 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1000* | 20 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2230 | 6 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6200* | 20 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6205 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6230 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6235 | 8 mm
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 | 13 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel® Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7265 | 8 mm
Intel® Wireless-N 7265 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 | 8 mm
Intel® Wireless-AC 9260 | 14 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161NGW) | 19 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161D2W) | 12 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162NGW) | 14 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162D2W) | 15 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW) | 18 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W) | 15 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL) | 15 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 | 8 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 | 8 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit Sink W13100 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit 11000 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit 11100VR | 8 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX101 (AX101NGW) | 18 mm (30 mm za použití pásma UNII-4)
Intel® Wi-Fi 6E AX101 (AX101D2WL) | 13 mm (27 mm za použití pásma UNII-4)
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW) | 18 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200D2WL) | 19 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2W) | 12 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2WL) | 15 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW) | 17 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX203 (AX203NGW) | 18 mm (28 mm za použití pásma UNII-4)
Intel® Wi-Fi 6E AX203 (AX203D2W) | 16 mm (30 mm za použití pásma UNII-4)
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW) | 13 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210D2W) | 17 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW) | 14 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2W) | 14 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2WL) | 15 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW) | 15 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411E2W) | 15 mm
* Tento bezdrátový adaptér se smí instalovat pouze do mobilních zařízení (anténa musí být od těla uživatele vzdálená více než 20 cm).

Pokud chcete umístit anténní sestavu 60 GHz / 802.11ad RFEM do vzdálenosti menší než 20 cm od uživatele, je třeba podstoupit dodatečný schvalovací proces.

### Informace poskytované výrobcem OEM nebo integrátorem koncovým uživatelům

Dokumentace k produktu nebo systému obsahujícímu bezdrátový adaptér Intel® dodávaná koncovým uživatelům musí v souladu s místními předpisy obsahovat následující informace o bezpečnosti a předpisech. Hostitelský systém musí být označen nápisem „Obsahuje FCC ID: XXXXXXXX“ s ID FCC na štítku.

Bezdrátový adaptér je třeba nainstalovat a používat přesně podle pokynů výrobce uvedených v uživatelské dokumentaci dodané s produktem. Informace o schváleních pro konkrétní země jsou uvedeny v části Schválení rádiové komunikace. Společnost Intel Corporation neodpovídá za jakékoli rušení příjmu rozhlasu nebo televize neoprávněnými úpravami zařízení obsažených v sadě bezdrátového adaptéru nebo náhradou či připojením spojovacích kabelů a zařízení, která nejsou specifikována společností Intel Corporation. Za opravu rušení způsobeného těmito neoprávněnými úpravami, náhradou nebo připojením odpovídá uživatel. Společnost Intel Corporation a její autorizovaní prodejci a distributoři nenesou odpovědnost za škody nebo porušení vládních předpisů, ke kterým může dojít, pokud uživatel nedodrží tyto pokyny.

Kontinentální Čína:

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### Místní omezení pro používání standardů 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n a 802.11ad pro bezdrátový přenos

Následující prohlášení o místních omezeních musí být zveřejněno jako součást dokumentace týkající se splňovaných předpisů pro všechny produkty 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n a 802.11ad.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že ve všech zemích dosud nedošlo ke sjednocení kmitočtů, které využívají zařízení pro bezdrátový síťový přenos se standardy 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n a 802.11ad, jsou takové produkty určeny pouze k používání v konkrétních zemích a jejich používání v jiných než určených zemích je zakázáno. Uživatel těchto produktů je odpovědný za to, že budou používány pouze v zemích, pro které jsou určeny. Dále je uživatel povinen ověřit, zda jsou tyto produkty nakonfigurovány na správný kmitočet a kanál pro zemi, ve které jsou používány. Jakékoli odchylky od povoleného nastavení a omezení platných v zemi, ve které je produkt používán, budou považovány za porušení mezinárodního práva a v tomto smyslu postihovány.

## Evropská prohlášení o shodě

Každý z níže uvedených adaptérů je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 2014/53/EU.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky