Spesifikasjoner

Tilbake til innhold

# Spesifikasjoner

Dette avsnittet inneholder spesifikasjonsinformasjon for Intel®-trådløskort. Følgende liste inkluderer kanskje ikke alt.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE202

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 og Intel® Centrino® Wireless-N 135

Formfaktor | PCI Express* halvminikort
Dimensjoner | Halvminikort: Bredde 1,049 tommer x Lengde 1,18 tommer x Høyde 0,18 tommer (26,64 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
Kontaktgrensesnitt | 52-pinners kontakt på minikort
Spenning | 3,3 V
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 95 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
WiFi
Frekvensmodulasjon | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 2,400 - 2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
IEEE 802.11n Datahastigheter | MIMO-konfigurasjon: 1X1 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

Bluetooth-støtte

- Intel® Centrino® Wireless-N 100: Ingen
- Intel® Centrino® Wireless-N 105: Ingen
- Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS
- Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy og Bluetooth 3.0 +HS)

Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-biters og 64-biters), Windows* 8 (32-biters og 64-biters), Windows* 8.1 (32-biters og 64-biters)
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi*-sertifisering for 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Personlig, WPA2-Foretak, WMM, WPS
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-funksjonssett | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Arkitektur | Driftsmodusene Infrastruktur eller Ad hoc (enhet-til-enhet)
Sikkerhet | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Foretak, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

Formfaktor | PCI Express* minikort og halvminikort
SKU | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
Dimensjoner | Minikort: Bredde 2,0 tommer x lengde 1,18 tommer x høyde 0,18 tommer (50,80 mm x 30 mm x 4,5 mm) Halvminikort: Bredde 1,049 tommer x Lengde 1,18 tommer x Høyde 0,18 tommer (26,64 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
Kontaktgrensesnitt | 52-pinners kontakt på minikort
Spenning | 3,3 V
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 90 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
WiFi
Frekvensmodulasjon | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 2,41 - 2,474 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
IEEE 802.11n Datahastigheter | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows* XP (32- og 64-bit) og Windows Vista* (32- og 64-bit), Ubuntu Linux*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi*-sertifisering for 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Personlig, WPA2-Foretak, WMM, WPS
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Arkitektur | Driftsmodusene Infrastruktur eller Ad hoc (enhet-til-enhet)
Sikkerhet | WPA-personlig, WPA2-personlig, WPA-foretak, WPA2-foretak, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Kryptering | AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit og 64 bit, CKIP, TKIP
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 og Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Formfaktor | PCI Express* halvminikort
Dimensjoner | Halvminikort: Bredde 1,049 tommer x Lengde 1,18 tommer x Høyde 0,18 tommer (26,64 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
Kontaktgrensesnitt | 52-pinners kontakt på minikort
Spenning | 3,3 V
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 95 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
WiFi
Frekvensmodulasjon | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 2,400 - 2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
IEEE 802.11n Datahastigheter | MIMO-konfigurasjon: 2X2 Tx/Rx: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

Bluetooth-støtte

- Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Ingen
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy og Bluetooth 3.0 +HS)

Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-biters og 64-biters), Windows* 8 (32-biters og 64-biters), Windows* 8.1 (32-biters og 64-biters)
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi*-sertifisering for 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Personlig, WPA2-Foretak, WMM, WPS
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-funksjonssett | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Arkitektur | Driftsmodusene Infrastruktur eller Ad hoc (enhet-til-enhet)
Sikkerhet | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Foretak, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 og Intel® Centrino® Wireless-N 6230

Formfaktor | PCI Express* halvminikort
Dimensjoner | Halvminikort: Bredde 1,049 tommer x Lengde 1,18 tommer x Høyde 0,18 tommer (26,64 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
Nettverksstandarder | 802.11a/b/g/n (forskjellig på ulike kort) og Bluetooth 3.0 + HS
Kontaktgrensesnitt | 52-pinners kontakt på minikort
Spenning | 3,3 V
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 95 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
WiFi-nettverksstandarder | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15 GHz - 5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400 - 2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 180 Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth versjon 3.0 + HS
Generelt

Operativsystemer

- Microsoft Windows* XP (32-bit og 64-bit)
- Windows Vista* (32-bit og 64-bit)
- Windows* 7 (32-bit og 64-bit)
- Windows* 8 (32-bit og 64-bit)
- Windows* 8.1 (32-bit og 64-bit)

Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi*-sertifisering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Personlig, WPA2-Foretak, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Driftsmodusene Infrastruktur eller Ad hoc (enhet-til-enhet)
Sikkerhet | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Foretak, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Formfaktor | PCI Express* halvminikort
Dimensjoner | Halvminikort: Bredde 1,049 tommer x Lengde 1,18 tommer x Høyde 0,18 tommer (26,64 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
Nettverksstandarder | 802.11a/b/g/n og Bluetooth 4.0
Kontaktgrensesnitt | 52-pinners kontakt på minikort
Spenning | 3,3 V
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 95 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15 GHz - 5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400 - 2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth versjon 4.0 (3.0 +HS )
Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-biters og 64-biters), Windows* 8 (32-biters og 64-biters), Windows* 8.1 (32-biters og 64-biters)
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi*-sertifisering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Personlig, WPA2-Foretak, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Driftsmodusene Infrastruktur eller Ad hoc (enhet-til-enhet)
Sikkerhet | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Foretak, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 og Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Formfaktor | PCI Express* halvminikort
Dimensjoner | Halvminikort: Bredde 1,049 tommer x Lengde 1,18 tommer x Høyde 0,18 tommer (26,64 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
Kontaktgrensesnitt | 52-pinners kontakt på minikort
Spenning | 3,3 V
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 95 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
WiFi
Frekvensmodulasjon | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15 GHz - 5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400 - 2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 MIMO-konfigurasjon: 1X2 Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Mbps Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 MIMO-konfigurasjon: 2X2 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Generelt

Operativsystemer

- Microsoft Windows* XP (32-bit og 64-bit)
- Windows Vista* (32-bit og 64-bit)
- Windows* 7 (32-bit og 64-bit)
- Windows* 8 (32-bit og 64-bit)
- Windows* 8.1 (32-bit og 64-bit)

Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi*-sertifisering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Personlig, WPA2-Foretak, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-funksjonssett | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Arkitektur | Driftsmodusene Infrastruktur eller Ad hoc (enhet-til-enhet)
Sikkerhet | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Foretak, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
WiMAX generelt

Operativsystemer

- Microsoft Windows* XP (32-bit og 64-bit)
- Windows Vista* (32-bit og 64-bit)
- Windows* 7 (32-bit og 64-bit)
- Windows* 8 (32-bit og 64-bit)
- Windows* 8.1 (32-bit og 64-bit)

Etterfølgelse av standarder | 802.16e-2005 rettelser 2 (D4)
Funksjonssett for WiMAX systemprofil | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobil WiMAX utgave 1, Wave II. Støtter 3A- og 1A/B-profiler Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobil WiMAX utgave 1, Wave II. Støtter 3A-, 5A/C-, 1A/B- og 5BL-profiler
Sikkerhet | Nøkkeladministrasjonsprotokoll (PKMv2)
Kryptering | 128 bit CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) basert på AES-kryptering
WiMAX
Frekvensbånd | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Modulasjon | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Trådløst medium | Dupleksmodus: TDD-operasjoner | Skalerbar OFDMA (SOFDMA): 512 og 1024 FFT
hjelpebærerpermutasjon: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Kanalbåndbredder: 5 og 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Kanalbåndbredder: 5, 7, 8,75 og 10 MHz
Funksjonssett for WiMAX Network-utgave | SPWG/NWG utgave 1.5

Hastighetsytelse

Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150:
Opptil 10 Mbps DL og 4 Mbps UL ved topphastighet
(OTA-ytelse, 10MHz-kanal)

Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250:
Opptil 20 Mbps DL og 6 Mbps UL ved topphastighet
(OTA-ytelse, 10MHz-kanal)

Utgangsstyrke for RF-sender | Etterfølgelse av strømklasse 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 og Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Formfaktor | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: PCI Express*-fullminikort og -halvminikort. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: PCI Express*-halvminikort.
Dimensjoner | Full-minikort: Bredde 2,00 tommer x Lengde 1,18 tommer x Høyde 0,18 tommer (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm) Halvminikort: Bredde 1,049 tommer x Lengde 1,18 tommer x Høyde 0,18 tommer (26,64 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
Kontaktgrensesnitt | 52-pinners kontakt på minikort
Spenning | 3,3 V
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 95 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15 GHz - 5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400 - 2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Generelt

Operativsystemer

- Microsoft Windows* XP (32-bit og 64-bit)
- Windows Vista* (32-bit og 64-bit)
- Windows* 7 (32-bit og 64-bit)
- Windows* 8 (32-bit og 64-bit)
- Windows* 8.1 (32-bit og 64-bit)

Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi*-sertifisering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Personlig, WPA2-Foretak, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Driftsmodusene Infrastruktur eller Ad hoc (enhet-til-enhet)
Sikkerhet | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Foretak, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Formfaktorer | Halvminikort og M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektriske grensesnitt | PCIe og USB 2.0 for begge formfaktorer
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity

IEEE 802.11-nettverksstandarder

Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

- Modell 7260HMW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC

- Modell 7260NGW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 95 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: Opptil 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

Bluetooth

Dobbeltmodus-Bluetooth* 2,1, 2,1+EDR, 3,0, 3,0+HS, 4,0 (BLE) støttes av følgende kort

- Modell 7260HMW

- Modell 7260NGW

Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-biters og 64-biters), Windows* 8 (32-biters og 64-biters), Windows* 8.1 (64-biters)
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* for 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* og WPS, WPS 2.0, Beskyttede administrasjonsrammer. Wi-Fi Direct* for node-til-node-enhetstilkobling.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP: støtter samtidig klient- og SoftAP-modi
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sikkerhet
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Formfaktorer | Halvminikort, M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektriske grensesnitt | PCIe, USB 2.0 for begge formfaktorer
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity

IEEE 802.11-nettverksstandarder

Intel® Dual Band Wireless-N 7260

- Modell 7260HMW AN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC
- Modell 7260NGW AN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
- Modell 7260HMW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC
- Modell 7260NGW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2

Intel® Wireless-N 7260

- Modell 7260HMW BN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
- Modell 7260NGW BN – 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 95 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon (Se ovenfor. Ikke alle bånd støttes for alle kort.) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
802.11n – spatiale strømmer | Alle kort: 2 x 2 spatiale strømmer
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

Bluetooth

Dobbeltmodus-Bluetooth* 2,1, 2,1+EDR, 3,0, 3,0+HS, 4,0 (BLE) støttes av følgende kort

- Modell 7260HMW AN

- Modell 7260NGW AN

- Modell 7260HMW BN

- Modell 7260NGW BN

Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-biters og 64-biters), Windows 8 (32-biters og 64-biters), Windows* 8.1 (64-biters)
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* for 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* og WPS, WPS 2.0, Beskyttede administrasjonsrammer. Wi-Fi Direct* for node-til-node-enhetstilkobling.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP: støtter samtidig klient- og SoftAP-modi
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sikkerhet
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Formfaktorer | Halvminikort og M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektriske grensesnitt | PCIe og USB 2.0 for begge formfaktorer
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity

IEEE 802.11-nettverksstandarder

Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

- Modell 3160HMW – 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC
- Modell 3160NGW – 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 90 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: Opptil 433 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

Bluetooth

Dobbeltmodus-Bluetooth* 2,1, 2,1+EDR, 3,0, 3,0+HS, 4,0 (BLE) støttes av følgende kort

- Modell 3160HMW
- Modell 3160NGW

Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-biters og 64-biters), Windows 8 (32-biters og 64-biters), Windows* 8.1 (64-biters)
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* for 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* og WPS, WPS 2.0, Beskyttede administrasjonsrammer. Wi-Fi Direct* for node-til-node-enhetstilkobling.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP: støtter samtidig klient- og SoftAP-modi
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sikkerhet
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (modell 3165NGW)

Formfaktorer | M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektriske grensesnitt | PCIe og USB 2.0
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
IEEE 802.11-nettverksstandarder | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: Opptil 433 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dobbeltmodus-Bluetooth* 2,1, 2,1+EDR, 3,0, 3,0+HS, 4,0 (BLE)
Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-biters og 64-biters), Windows* 8 (32-biters og 64-biters), Windows* 8.1 (64-biters)
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* for 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* og WPS, WPS 2.0, Beskyttede administrasjonsrammer. Wi-Fi Direct* for node-til-node-enhetstilkobling.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP: støtter samtidig klient- og SoftAP-modi
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sikkerhet
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Formfaktorer | M.2 2230 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektriske grensesnitt | PCIe og USB 2.0
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
IEEE 802.11-nettverksstandarder | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: Opptil 433 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dobbeltmodus-Bluetooth* 2,1, 2,1+EDR, 3,0, 3,0+HS, 4,2 (BLE)
Generelt
Operativsystemer | Linux, Windows* 8.1 (64-biters), Windows* 10 (64-biters)
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* for 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* og WPS, WPS 2.0, Beskyttede administrasjonsrammer. Wi-Fi Direct* for node-til-node-enhetstilkobling.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP: støtter samtidig klient- og SoftAP-modi
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sikkerhet
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Modell 7265NGW)

Formfaktorer | M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektriske grensesnitt | PCIe og USB 2.0
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity

IEEE 802.11-nettverksstandarder

Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

- Modell 7265NGW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Opptil 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

Bluetooth

Dobbeltmodus-Bluetooth* 2,1, 2,1+EDR, 3,0, 3,0+HS, 4,0 (BLE) støttes av følgende kort

- Modell 7265NGW

Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-biters og 64-biters), Windows* 8 (32-biters og 64-biters), Windows* 8.1 (64-biters)
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* for 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* og WPS, WPS 2.0, Beskyttede administrasjonsrammer. Wi-Fi Direct* for node-til-node-enhetstilkobling.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP: støtter samtidig klient- og SoftAP-modi
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sikkerhet
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Modeller 7265NGW AN og 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Modell 7265NGW BN)

Formfaktorer | M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektriske grensesnitt | PCIe, USB 2.0
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity

IEEE 802.11-nettverksstandarder

Intel® Dual Band Wireless-N 7265

- Modell 7265NGW AN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
- Modell 7265NGW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2

Intel® Wireless-N 7265

- Modell 7265NGW BN – 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 90 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon (Se ovenfor. Ikke alle bånd støttes for alle kort.) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
802.11n – spatiale strømmer | Alle kort: 2 x 2 spatiale strømmer
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

Bluetooth

Dobbeltmodus-Bluetooth* 2,1, 2,1+EDR, 3,0, 3,0+HS, 4,0 (BLE) støttes av følgende kort

- Modell 7265NGW AN
- Modell 7265NGW NB
- Modell 7265NGW BN

Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-biters og 64-biters), Windows 8 (32-biters og 64-biters), Windows* 8.1 (64-biters)
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* for 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* og WPS, WPS 2.0, Beskyttede administrasjonsrammer. Wi-Fi Direct* for node-til-node-enhetstilkobling.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP: støtter samtidig klient- og SoftAP-modi
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sikkerhet
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Formfaktorer | Halvminikort og M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektriske grensesnitt | PCIe og USB 2.0 for begge formfaktorer
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity

IEEE 802.11-nettverksstandarder

Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

- Modell 8260NGW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 95 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: Opptil 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

Bluetooth

Dobbeltmodus-Bluetooth* 2,1, 2,1+EDR, 3,0, 3,0+HS, 4,0 (BLE) støttes av følgende kort

- Modell 8260NGW

Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-biters og 64-biters), Windows* 8 (32-biters og 64-biters), Windows* 8.1 (64-biters)
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* for 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* og WPS, WPS 2.0, Beskyttede administrasjonsrammer. Wi-Fi Direct* for node-til-node-enhetstilkobling.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP: støtter samtidig klient- og SoftAP-modi
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sikkerhet
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (modellene 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Generelt

Dimensjoner (H x B x D)

- M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm

- M.2 1216: 12 x 16 x 1,8 mm

Vekt

- M.2 2230: 2,6 g

- M.2 1216: 0,6 g

Antennespredning | Støttet
Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: PCIe, USB eller UART (kun M.2 1216)
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (begrenset funksjonsstøtte), Android
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, beskyttede administrasjonsrammer, Wi-Fi Direct* for node-til-node-enhetstilkobling, Wi-Fi Miracast* som kilde.
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v avventer OS-støtte, Fine Timing Measurement basert på 802.11REVmc
Streifing | Støtter sømløs streifing mellom tilgangspunkter
Bluetooth | Dobbeltmodus-Bluetooth* 4.2, BLE
Sikkerhet
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, 128-biters AES-CCMP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2-PSK, AES-CCMP
Samsvar
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | Modell 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, LTE-sameksistens, eFEM, M.2 2230 HE
Modell 8265NGW | 802,11ac, 2x2, Bluetooth* 4,2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Modell 8265D2W | 802,11ac, 2x2, Bluetooth* 4,2, PCIe, LTE-sameksistens, M.2 1216 SD
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: Opptil 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9260 (modell 9260NGW og 9260D2WL)

Generelt

Dimensjoner (H x B x D)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm maks (toppen) / 0,1 mm maks (bunnen)]

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,67 (±0,08) mm

Vekt

- M.2 2230: 2,9 ±0,3 g

- M.2 1216: 0,61 ±0,1 g

Antennespredning | Støttet
Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: PCIe, USB
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux* (begrenset funksjonsstøtte), Chrome*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac med Wave 2-funksjoner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, beskyttede administrasjonsrammer, Wi-Fi Miracast* som kilde samt Wi-Fi Direct*.
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v avventer OS-støtte, Fine Timing Measurement basert på 802.11REVmc
Streifing | Støtter sømløs streifing mellom tilgangspunkter
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sikkerhet
Godkjenning | WPA* og WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, 128-biters AES-CCMP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2-PSK, AES-CCMP
Samsvar
US Government | FIPS, FISMA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | 9260NGW | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, LTE-sameksistens
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | 1,73 Gbps ved bruk av 160 MHz kanaler
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9461 (modell 9461NGW/9461D2W)

Generelt

Dimensjoner (H x B x D)

- M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (±0,08) mm

Vekt

- M.2 2230: 2,7g

- M.2 1216: 0,7g

Antennespredning | Støttet
Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: CNVio
Driftstemperatur (kortdeksel) | Fra 0 ºC til +80 ºC
Fuktighet | 50 til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux* (begrenset funksjonsstøtte), Chrome
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac med wave 2-funksjoner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, beskyttede administrasjonsrammer, Wi-Fi Miracast* som kilde samt Wi-Fi Direct
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v avventer OS-støtte, Fine Timing Measurement basert på 802.11REVmc
Streifing | Støtter sømløs streifing mellom tilgangspunkter
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sikkerhet
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, 128-biters AES-CCMP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2-PSK, AES-CCMP
Samsvar
Juridisk | Ta kontakt med Intels representanter lokalt hvis du vil ha en liste over landsspesifikke godkjenninger.
US Government | FIPS, FISMA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | 9461NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, enkeltantenne
9461D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, enkeltantenne
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | 433 Mbps ved bruk av 80 MHz kanaler
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9462 (modell 9462NGW/9462D2W)

Generelt

Dimensjoner (H x B x D)

- M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (±0,08) mm

Vekt

- M.2 2230: 2,7g

- M.2 1216: 0,7g

Antennespredning | Støttet
Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: CNVio
Driftstemperatur (kortdeksel) | Fra 0 ºC til +80 ºC
Fuktighet | 50 til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux* (begrenset funksjonsstøtte), Chrome
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac med wave 2-funksjoner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, beskyttede administrasjonsrammer, Wi-Fi Miracast* som kilde samt Wi-Fi Direct
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v avventer OS-støtte, Fine Timing Measurement basert på 802.11REVmc
Streifing | Støtter sømløs streifing mellom tilgangspunkter
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sikkerhet
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, 128-biters AES-CCMP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2-PSK, AES-CCMP
Samsvar
Juridisk | Ta kontakt med Intels representanter lokalt hvis du vil ha en liste over landsspesifikke godkjenninger.
US Government | FIPS, FISMA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | 9462NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, spredningsantenne
9462D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, spredningsantenne
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | 433 Mbps ved bruk av 80 MHz kanaler
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9560 (modell 9560NGW/9560D2W)

Generelt

Dimensjoner (H x B x D)

- M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm

- M.2 1216: 12 x 16 x 1,8 mm

Vekt

- M.2 2230: 2,6 g

- M.2 1216: 0,6 g

Antennespredning | Støttet
Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: CNVio
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux* (begrenset funksjonsstøtte), Chrome*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac med Wave 2-funksjoner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, beskyttede administrasjonsrammer, Wi-Fi Miracast* som kilde samt Wi-Fi Direct* (kun for Microsoft Windows*).
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v avventer OS-støtte, Fine Timing Measurement basert på 802.11-2016
Streifing | Støtter sømløs streifing mellom tilgangspunkter
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sikkerhet
Godkjenning | WPA* og WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, 128-biters AES-CCMP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2-PSK, AES-CCMP
Samsvar
US Government | FIPS, FISMA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | 9560NGW | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | 1,73 Gbps ved bruk av 160 MHz kanaler
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW / 17265NGW LC)

Formfaktorer | M.2 type 3030
Elektriske grensesnitt | M.2 nøkkel 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Grensesnittet til Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041-modulen som bruker X-FL, og én dedikert til Bluetooth
Antennegrensesnittkontakt | X.FL: Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
IEEE 802.11-nettverksstandarder | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 57GHz - 64GHz (landsavhengig) | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | DMG-kontroll PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | 1, 2 og 3, underlagt nasjonale regelverk | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | N/A | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: opptil 867 Mbps
Datahastigheter for IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dobbeltmodus-Bluetooth* 2,1, 2,1+EDR, 3,0, 3,0+HS, 4,0 (BLE)
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8,1* med tilkoblet ventemodus
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* for 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* og WPS, WPS 2.0, Beskyttede administrasjonsrammer. Wi-Fi Direct* for node-til-node-enhetstilkobling.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP: støtter samtidig klient- og SoftAP-modi
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sikkerhet
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW / 17265NGW LC)

Formfaktorer | M.2 type 3030
Elektriske grensesnitt | M.2 nøkkel 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Grensesnittet til Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041-modulen som bruker X-FL, og én dedikert til Bluetooth
Antennegrensesnittkontakt | X.FL: Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
IEEE 802.11-nettverksstandarder | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 57GHz - 64GHz (landsavhengig) | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | DMG-kontroll PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | 1, 2 og 3, underlagt nasjonale regelverk | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | N/A | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: opptil 867 Mbps
Datahastigheter for IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dobbeltmodus-Bluetooth* 2,1, 2,1+EDR, 3,0, 3,0+HS, 4,0 (BLE)
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8,1* med tilkoblet ventemodus
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* for 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* og WPS, WPS 2.0, Beskyttede administrasjonsrammer. Wi-Fi Direct* for node-til-node-enhetstilkobling.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP: støtter samtidig klient- og SoftAP-modi
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sikkerhet
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 (18260NGW)

Formfaktorer | M.2 type 2230
Elektriske grensesnitt | M.2 nøkkel 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Grensesnitt til Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041- eller M10042-modul ved hjelp av X-FL (en enkel koaksialkabel til strøm, IF og styring)
Dimensjoner | 22 mm x 30 mm x S3 [1,5 mm maks (toppen) / 0,1 mm maks (bunnen)]
Antennegrensesnittkontakt | X.FL: Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
IEEE 802.11-nettverksstandarder | IEEE 802.11abgn, 802.11ac, 802.11ad, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 57GHz - 64GHz (landsavhengig) | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | DMG-kontroll PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | 1, 2 og 3, underlagt nasjonale regelverk | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | N/A | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260: opptil 867 Mbps
Datahastigheter for IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dobbeltmodus-Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), 4.1
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8,1* med tilkoblet ventemodus
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* for 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* og WPS, WPS 2.0, Beskyttede administrasjonsrammer. Wi-Fi Direct* for node-til-node-enhetstilkobling.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP: støtter samtidig klient- og SoftAP-modi
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sikkerhet
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 (18265NGW)

Generelt
Dimensjoner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm maks (toppen) / 0,1 mm maks (bunnen)]
Vekt | M.2 2230: 2,4g
Antennespredning | Støttet
Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: PCIe, USB-grensesnitt til Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10101-modul ved hjelp av X-FL (en enkel koaksialkabel til strøm, IF og styring)
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet, ikke operativ | 50 til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (begrenset funksjonsstøtte), Android
Wi-Fi Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2, beskyttede administrasjonsrammer, Wi-Fi Direct* for node-til-node-enhetstilkobling, Wi-Fi Miracast som kilde
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v avventer OS-støtte, Fine Timing Measurement basert på 802.11REVmc
Streifing | Støtter sømløs streifing mellom de respektive tilgangspunktene
Bluetooth | Dobbeltmodus-Bluetooth* 4.2, BLE
Frekvensmodulasjon | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 57GHz - 64GHz (landsavhengig) | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | DMG-kontroll PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | 1, 2 og 3, underlagt nasjonale regelverk | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | N/A | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Opptil 867 Mbps
Datahastigheter for IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Sikkerhet
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, AES-CCMP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2-PSK, AES-CCMP
Samsvar
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Formfaktorer | M.2 type 3030
Elektriske grensesnitt | M.2 nøkkel 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Grensesnittet til Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041-modulen som bruker X-FL, og én dedikert til Bluetooth
Antennegrensesnittkontakt | X.FL
Antennespredning | On-board diversity
IEEE 802.11-nettverksstandarder | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 60 GHz (802.11ad)
Frekvensbånd | 57GHz - 64GHz (landsavhengig)
Modulasjon | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Trådløst medium | DMG-kontroll PHY, DMG SC PHY
Kanaler | 1, 2 og 3, underlagt nasjonale regelverk
Spatiale strømmer | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Trådløs sikkerhet
Godkjenning | WPA2-Personal (WSC – WiFi Simple Configuration)
Kryptering | 128-biters AES-GCMP
Ytterligere krypteringsfunksjoner
Dekryptering med fellesnøkkel | RSA-2048
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8,1* med tilkoblet ventemodus
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP: støtter samtidig klient- og SoftAP-modi
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0

## Intel® Wireless Gigabit 11000

Dimensjoner | 20,5 x 14,2 x 1,8 mm (inkludert deksel)
Vekt | 2 gram
Elektriske grensesnitt | Loddet modul har en proprietær kretskortutforming. Grensesnitt til Intel® Wireless Gigabit-Antenna-M 10042R ved hjelp av X-FL (en enkel koaksialkabel til strøm, IF og styring)
Antennegrensesnittkontakt | X.FL
Antennespredning | On-board diversity
IEEE 802.11-nettverksstandarder | 802.11ad
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 60 GHz (802.11ad)
Frekvensbånd | 57GHz - 64GHz (landsavhengig)
Modulasjon | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Kanaler | 1, 2 og 3, underlagt nasjonale regelverk
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Trådløs sikkerhet
Godkjenning | WPA2-Personal (WSC – WiFi Simple Configuration)
Kryptering | 128-biters AES-GCMP
Ytterligere krypteringsfunksjoner
Dekryptering med fellesnøkkel | RSA-2048
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* med tilkoblet ventemodus, Microsoft Windows 10* med tilkoblet ventemodus

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

Dimensjoner (H x B x D) | M.2 4230: 42 mm x 30 mm x 2,6 mm [1,5 mm maks (toppen) / 0,1 mm maks (bunnen)]
Vekt | 5,16 gram
Radiokontroll PÅ/AV | Maskinvarestøtte
Elektriske grensesnitt | M.2 Key G (brukerdefinert). Grensesnitt til Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101-modul ved hjelp av X-FL (en enkel koaksialkabel til strøm, IF og styring), opptil 2 moduler
LED-er og GPIO-støtte | Driver 2 LED-er eller en flerfarget LED med 4 tilstander, gjenopprettingsknapp, aktivitetsknapp med konfigurerbar handling
Antennespredning | On-board diversity
IEEE 802.11-nettverksstandarder | 802.11ad
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet, ikke operativ | Fra 50 til 90 % RH, ikke-kondenserende (ved temperaturer på fra 25 til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 60 GHz (802.11ad)
Frekvensbånd | 57GHz - 64GHz (landsavhengig)
Modulasjon | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Kanaler | 1, 2 og 3, underlagt nasjonale regelverk
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Operativsystemer | Ingen
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | N/A
Trådløs sikkerhet
Godkjenning | WPA2-Personal (WSC – WiFi Simple Configuration)
Kryptering | 128-biters AES-GCMP
Ytterligere krypteringsfunksjoner
Dekryptering med fellesnøkkel | RSA-2048
Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101R Module
Dimensjoner (H x B x D) | 7 mm x 19,3 mm x 1,8 mm
Vekt | 1 gram
Antennekontaktgrensesnitt | X.FL
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet, ikke operativ | Fra 50 til 90 % RH, ikke-kondenserende (ved temperaturer på fra 25 til 35 ºC)

## Intel® Wireless Gigabit 11100VR

Dimensjoner (H x B x D) | 20,5 x 14,2 x 1,8 mm (inkludert deksel)
Vekt | 2 gram
Radiokontroll PÅ/AV | Støttes i både maskinvare og programvare
Elektriske grensesnitt | Loddet modul har en proprietær kretskortutforming. Grensesnitt til Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042-modul ved hjelp av X-FL (en enkel koaksialkabel til strøm, IF og styring)
LED-utgang | Av/på
IEEE 802.11-nettverksstandarder | 802.11ad
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet, ikke operativ | Fra 50 til 90 % RH, ikke-kondenserende (ved temperaturer på fra 25 til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 60 GHz (802.11ad)
Frekvensbånd | 57GHz - 64GHz (landsavhengig)
Modulasjon | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Kanaler | 1, 2 og 3, underlagt nasjonale regelverk
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Operativsystemer | Microsoft Windows 10* med tilkoblet ventemodus
Trådløs sikkerhet
Godkjenning | WPA2-Personal (WSC – WiFi Simple Configuration)
Kryptering | 128-biters AES-GCMP
Ytterligere krypteringsfunksjoner
Dekryptering med fellesnøkkel | RSA-2048
Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R-modul
Dimensjoner (H x B x D) | 7,5 mm x 24,5 mm x 1,8 mm
Vekt | 1 gram
Antennekontaktgrensesnitt | X.FL
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet, ikke operativ | Fra 50 til 90 % RH, ikke-kondenserende (ved temperaturer på fra 25 til 35 ºC)

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

Generelt

Dimensjoner (H x B x D)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm maks (toppen) / 0,1 mm maks (bunnen)]

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm

Vekt

- M.2 2230: 2,33 (±0,3) g

- M.2 1216: 0,61 (±0,1) g

Antennespredning | Støttet
Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: CNVio2
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | Fra 50 til 90 % RH, ikke-kondenserende (ved temperaturer på fra 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location* og Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2016 og utvalgte forbedringer (dekning for utvalgte funksjoner) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax; Fine Timing Measurement basert på 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Sikkerhet
Godkjenning | WPA* og WPA2* Personal og Enterprise; WPA3* (avventer OS-støtte)
Godkjenningsprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, TKIP, 128-biters AES-CCMP, 256-biters AES-GCMP
Samsvar
Juridisk | Ta kontakt med Intels representanter lokalt hvis du vil ha en liste over landsspesifikke godkjenninger.
US Government | FIPS 140-2
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230, antennespredning
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216, antennespredning

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

Generelt

Dimensjoner (H x B x D)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm maks (toppen) / 0,1 mm maks (bunnen)]

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm

Vekt

- M.2 2230: 2,33 (±0,3) g

- M.2 1216: 0,61 (±0,1) g

Antennespredning | Støttet
Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: PCIe, USB
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | Fra 50 til 90 % RH, ikke-kondenserende (ved temperaturer på fra 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac med wave 2-funksjoner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* og Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2016 og utvalgte forbedringer (dekning for utvalgte funksjoner) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement basert på 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sikkerhet
Godkjenning | WPA* og WPA2* Personal og Enterprise; WPA3* (avventer OS-støtte)
Godkjenningsprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, TKIP, 128-biters AES-CCMP, 256-biters AES-GCMP
Samsvar
Juridisk | Ta kontakt med Intels representanter lokalt hvis du vil ha en liste over landsspesifikke godkjenninger.
US Government | FIPS 140-2, FISMA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE-sameksistens
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | 5.15GHz - 5.895GHz (avhengig av land) | 2.400 - 2.4835GHz (avhengig av land)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ax | Opptil 2,4 Gbps
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Opptil 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Generelt

Dimensjoner (H x B x D)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm maks (toppen) / 0,1 mm maks (bunnen)]

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm

Vekt

- M.2 2230: 2,33 (±0,3) g

- M.2 1216: 0,61 (±0,1) g

Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: CNVio2
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | Fra 50 til 90 % RH, ikke-kondenserende (ved temperaturer på fra 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac med wave 2-funksjoner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* og Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2016 og utvalgte forbedringer (dekning for utvalgte funksjoner) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement basert på 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sikkerhet
Godkjenning | WPA* og WPA2* Personal og Enterprise; WPA3* (avventer OS-støtte)
Godkjenningsprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, TKIP, 128-biters AES-CCMP, 256-biters AES-GCMP
Samsvar
Juridisk | Ta kontakt med Intels representanter lokalt hvis du vil ha en liste over landsspesifikke godkjenninger.
US Government | FIPS 140-2, FISMA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | Modell AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE-sameksistens
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | 5.15GHz - 5.895GHz (avhengig av land) | 2.400 - 2.4835GHz (avhengig av land)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ax | Opptil 2,4 Gbps
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Opptil 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

Generelt

Dimensjoner (H x B x D)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm maks (toppen) / 0,1 mm maks (bunnen)]

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm

Vekt

- M.2 2230: 2,33 (±0,3) g

- M.2 1216: 0,61 (±0,1) g

Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: CNVio2
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | Fra 50 til 90 % RH, ikke-kondenserende (ved temperaturer på fra 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location* og Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2016 og utvalgte forbedringer (dekning for utvalgte funksjoner) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax; Fine Timing Measurement basert på 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Sikkerhet
Godkjenning | WPA* og WPA2* Personal og Enterprise; WPA3* (avventer OS-støtte)
Godkjenningsprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, TKIP, 128-biters AES-CCMP, 256-biters AES-GCMP
Samsvar
Juridisk | Ta kontakt med Intels representanter lokalt hvis du vil ha en liste over landsspesifikke godkjenninger.
US Government | FIPS 140-2
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

Generelt

Dimensjoner (H x B x D)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm maks (toppen) / 0,1 mm maks (bunnen)]

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,08) mm

Vekt

- M.2 2230: 2,33 (±0,3) g

- M.2 1216: 0,61 (±0,1) g

Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: PCIe, USB
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | Fra 50 til 90 % RH, ikke-kondenserende (ved temperaturer på fra 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* og Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2016 og utvalgte forbedringer (dekning for utvalgte funksjoner) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement basert på 802.11-2016 802.11-2016, Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW-klargjort
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Sikkerhet
Godkjenning | WPA2* og WPA3*
Godkjenningsprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Samsvar
Juridisk | Ta kontakt med Intels representanter lokalt hvis du vil ha en liste over landsspesifikke godkjenninger.
US Government | FIPS 140-2
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
Frekvensmodulasjon | 6–7GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | FCC: 5,925GHz–7,125GHz EU: 5,925GHz–6,425GHz (avhengig av land) | 5.15GHz - 5.895GHz (avhengig av land) | 2.400 - 2.4835GHz (avhengig av land)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medium | 6–7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ax | Opptil 2,4 Gbps
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Opptil 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

Generelt

Dimensjoner (H x B x D)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm maks (toppen) / 0,1 mm maks (bunnen)]

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm

Vekt

- M.2 2230: 2,83 (±0,3) g

- M.2 1216: 0,67 (±0,1) g

Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: CNVio2
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | Fra 50 til 90 % RH, ikke-kondenserende (ved temperaturer på fra 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* og Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2016 og utvalgte forbedringer (dekning for utvalgte funksjoner) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement basert på 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW-klargjort
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Sikkerhet
Godkjenning | WPA2* og WPA3*
Godkjenningsprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Samsvar
Juridisk | Ta kontakt med Intels representanter lokalt hvis du vil ha en liste over landsspesifikke godkjenninger.
US Government | FIPS 140-2
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216, LTE Coex
Frekvensmodulasjon | 6–7GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | FCC: 5,925GHz–7,125GHz EU: 5,925GHz–6,425GHz (avhengig av land) | 5.15GHz - 5.895GHz (avhengig av land) | 2.400 - 2.4835GHz (avhengig av land)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medium | 6–7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ax | Opptil 2,4 Gbps
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Opptil 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

Generelt

Dimensjoner (H x B x D)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm maks (toppen) / 0,1 mm maks (bunnen)]

- M.2 1625: 16 mm x 25 mm x 2,0 mm

Vekt

- M.2 2230: 2,83 (±0,3) g

- M.2 1625: 0,90 (±0,1) g

Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: CNVio2
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | Fra 50 til 90 % RH, ikke-kondenserende (ved temperaturer på fra 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* og Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2016 og utvalgte forbedringer (dekning for utvalgte funksjoner) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement basert på 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW-klargjort
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Sikkerhet
Godkjenning | WPA2* og WPA3*
Godkjenningsprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Samsvar
Juridisk | Ta kontakt med Intels representanter lokalt hvis du vil ha en liste over landsspesifikke godkjenninger.
US Government | FIPS 140-2
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1625
Frekvensmodulasjon | 6–7GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | FCC: 5,925GHz–7,125GHz EU: 5,925GHz–6,425GHz (avhengig av land) | 5.15GHz - 5.895GHz (avhengig av land) | 2.400 - 2.4835GHz (avhengig av land)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medium | 6–7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ax | Opptil 2,4 Gbps
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Opptil 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

Generelt

Dimensjoner (H x B x D)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm maks (toppen) / 0,1 mm maks (bunnen)]

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm

Vekt

- M.2 2230: 3,07 (±0,15) g

- M.2 1216: 0,75 (±0,04) g

Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: PCIe*, USB
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | Fra 50 til 90 % RH, ikke-kondenserende (ved temperaturer på fra 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi 7-teknologistøtte, Wi-Fi-SERTIFISERT* 6 med Wi-Fi 6E, Wi-Fi-SERTIFISERT * a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband * og Wi-Fi Location R2 HW-kompatibilitet
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2020 og utvalgte forbedringer (dekning for utvalgte funksjoner) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; Fine Timing Measurement basert på 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW-klargjort
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Sikkerhet
Godkjenning | WPA3* personlig og foretak WPA2* overgangsmodus
Godkjenningsprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Samsvar
Juridisk | Ta kontakt med Intels representanter lokalt hvis du vil ha en liste over landsspesifikke godkjenninger.
US Government | FIPS 140-3
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | BE200NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2
BE200D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frekvensmodulasjon | 6–7GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | FCC: 5,925GHz–7,125GHz EU: 5,925GHz–6,425GHz (avhengig av land) | 5.15GHz - 5.895GHz (avhengig av land) | 2.400 - 2.4835GHz (avhengig av land)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medium | 6–7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ax | Opptil 2,4 Gbps
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Opptil 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

Generelt

Dimensjoner (H x B x D)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm maks (toppen) / 0,1 mm maks (bunnen)]

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm

Vekt

- M.2 2230: 3,07 (±0,15) g

- M.2 1216: 0,75 (±0,04) g

Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: PCIe*, USB
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | Fra 50 til 90 % RH, ikke-kondenserende (ved temperaturer på fra 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi 7-teknologistøtte, Wi-Fi-SERTIFISERT * 6 med Wi-Fi 6E, Wi-Fi-SERTIFISERT * a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband * og Wi-Fi plassering R2 HW-klargjort
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2020 og utvalgte forbedringer (dekning for utvalgte funksjoner) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; Fine Timing Measurement basert på 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW-klargjort
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Sikkerhet
Godkjenning | WPA3* personlig og foretak WPA2* overføringsmodus
Godkjenningsprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Samsvar
Juridisk | Ta kontakt med Intels representanter lokalt hvis du vil ha en liste over landsspesifikke godkjenninger.
US Government | FIPS 140-3
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | BE200NGW M | Wi-Fi 7, 160MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2
BE200D2W M | Wi-Fi 7, 160MHz 2x2, Bluetooth* 5,4, M.2 1216
Frekvensmodulasjon | 6–7GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | FCC: 5,925GHz–7,125GHz EU: 5,925GHz–6,425GHz (avhengig av land) | 5.15GHz - 5.895GHz (avhengig av land) | 2.400 - 2.4835GHz (avhengig av land)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medium | 6–7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ax | Opptil 2,4 Gbps
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Opptil 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

Tilbake til toppen

Tilbake til innhold

Varemerker og fraskrivelser