Специфікації

Назад до змісту

# Специфікації

Цей розділ містить інформацію про технічні характеристики сімейства бездротових адаптерів Intel®. Цей список може не бути вичерпним.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE202

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 і Intel® Centrino® Wireless-N 135

Форм-фактор | Карта PCI Express* Half-Mini
Габарити | Карта Half-Mini: ширина 1,049 д х довжина 1,18 д х висота 0,18 д (26,64 мм х 30 мм х 4,5 мм)
Роз’єм інтерфейсу антени | Hirose U.FL-R-SMT сумісний з роз’ємом кабелю U.FL-LP-066
Рознос антени | Бортовий рознос
Інтерфейс роз’єму | Краєвий роз’єм карти Mini, 52-контактний
Напруга | 3,3 В
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | 50-95% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Wi-Fi
Частотна модуляція | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Конфігурація MIMO: 1X1 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

Підтримка Bluetooth

- Intel® Centrino® Wireless-N 100: немає
- Intel® Centrino® Wireless-N 105: немає
- Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1+ EDR, 3,0, 3,0+HS
- Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth із низьким енергоспоживанням і Bluetooth 3.0 +HS)

Загальна інформація
Операційні системи | Windows* 7 (32- і 64-розрядна), Windows* 8 (32- і 64-розрядна), Windows* 8.1 (32- і 64-розрядна)
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | Сертифікація Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Сертифікація розширень, сумісних із Cisco | Розширення, сумісні з Cisco, верс. 4.0
Набори функцій IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Архітектура | Інфраструктура або спеціальні (однорангові) режими роботи
Безпека | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-розрядна, WEP 128- і 64-розрядна; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

Форм-фактор | Карти PCI Express* Mini й Half-Mini
Артикули | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 — 1X2 MC/HMC
Габарити | Карта Mini: ширина 2,0 д x довжина 1,18 д х висота 0,18 д (50,80 мм х 30 мм х 4,5 мм) Карта Half-Mini: ширина 1,049 д х довжина 1,18 д х висота 0,18 д (26,64 мм х 30 мм х 4,5 мм)
Роз’єм інтерфейсу антени | Hirose U.FL-R-SMT сумісний з роз’ємом кабелю U.FL-LP-066
Рознос антени | Бортовий рознос
Інтерфейс роз’єму | Краєвий роз’єм карти Mini, 52-контактний
Напруга | 3,3 В
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Wi-Fi
Частотна модуляція | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 2,41-2,474 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Пропускна здатність IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с
Загальна інформація
Операційні системи | Microsoft Windows* XP (32- і 64-розрядна) і Windows Vista* (32- і 64-розрядна), Ubuntu Linux*
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | Сертифікація Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Сертифікація розширень, сумісних із Cisco | Розширення, сумісні з Cisco, верс. 4.0
Стандартний WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Архітектура | Інфраструктура або спеціальні (однорангові) режими роботи
Безпека | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Шифрування | AES-CCMP 128-розрядна, WEP 128- і 64-розрядна, CKIP, TKIP
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 і Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Форм-фактор | Карта PCI Express* Half-Mini
Габарити | Карта Half-Mini: ширина 1,049 д х довжина 1,18 д х висота 0,18 д (26,64 мм х 30 мм х 4,5 мм)
Роз’єм інтерфейсу антени | Hirose U.FL-R-SMT сумісний з роз’ємом кабелю U.FL-LP-066
Рознос антени | Бортовий рознос
Інтерфейс роз’єму | Краєвий роз’єм карти Mini, 52-контактний
Напруга | 3,3 В
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | 50-95% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Wi-Fi
Частотна модуляція | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Конфігурація MIMO: 2X2 Tx/Rx: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

Підтримка Bluetooth

- Intel® Centrino® Wireless-N 2200: немає
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth із низьким енергоспоживанням і Bluetooth 3.0 +HS)

Загальна інформація
Операційні системи | Windows* 7 (32- і 64-розрядна), Windows* 8 (32- і 64-розрядна), Windows* 8.1 (32- і 64-розрядна)
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | Сертифікація Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Сертифікація розширень, сумісних із Cisco | Розширення, сумісні з Cisco, верс. 4.0
Набори функцій IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Архітектура | Інфраструктура або спеціальні (однорангові) режими роботи
Безпека | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-розрядна, WEP 128- і 64-розрядна; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 і Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Форм-фактор | Карта PCI Express* Half-Mini
Габарити | Карта Half-Mini: ширина 1,049 д х довжина 1,18 д х висота 0,18 д (26,64 мм х 30 мм х 4,5 мм)
Роз’єм інтерфейсу антени | Hirose U.FL-R-SMT сумісний з роз’ємом кабелю U.FL-LP-066
Рознос антени | Бортовий рознос
Стандарти мережі | 802.11a/b/g/n (змінюється залежно від адаптера) і Bluetooth 3.0 + HS
Інтерфейс роз’єму | Краєвий роз’єм карти Mini, 52-контактний
Напруга | 3,3 В
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | 50-95% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Стандарти мережі Wi-Fi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11a/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 180 Tx/Rx (Мбіт/с): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с
Bluetooth | Версія Bluetooth 3.0 + HS
Загальна інформація

Операційні системи

- Microsoft Windows* XP (32- і 64-розрядна)
- Windows Vista* (32- і 64-розрядна)
- Windows* 7 (32- і 64-розрядна)
- Windows* 8 (32- і 64-розрядна)
- Windows* 8,1 (32- і 64-розрядна)

Сертифікація Wi-Fi Alliance* | Сертифікація Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Сертифікація розширень, сумісних із Cisco | Розширення, сумісні з Cisco, верс. 4.0
Стандартний WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Архітектура | Інфраструктура або спеціальні (однорангові) режими роботи
Безпека | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-розрядна, WEP 128- і 64-розрядна; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Форм-фактор | Карта PCI Express* Half-Mini
Габарити | Карта Half-Mini: ширина 1,049 д х довжина 1,18 д х висота 0,18 д (26,64 мм х 30 мм х 4,5 мм)
Роз’єм інтерфейсу антени | Hirose U.FL-R-SMT сумісний з роз’ємом кабелю U.FL-LP-066
Рознос антени | Бортовий рознос
Стандарти мережі | 802.11a/b/g/n і Bluetooth 4.0
Інтерфейс роз’єму | Краєвий роз’єм карти Mini, 52-контактний
Напруга | 3,3 В
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | 50-95% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11a/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с
Bluetooth | Версія Bluetooth 4.0 (3.0 +HS)
Загальна інформація
Операційні системи | Windows* 7 (32- і 64-розрядна), Windows* 8 (32- і 64-розрядна), Windows* 8.1 (32- і 64-розрядна)
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | Сертифікація Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Сертифікація розширень, сумісних із Cisco | Розширення, сумісні з Cisco, верс. 4.0
Стандартний WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Архітектура | Інфраструктура або спеціальні (однорангові) режими роботи
Безпека | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-розрядна, WEP 128- і 64-розрядна; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 і Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Форм-фактор | Карта PCI Express* Half-Mini
Габарити | Карта Half-Mini: ширина 1,049 д х довжина 1,18 д х висота 0,18 д (26,64 мм х 30 мм х 4,5 мм)
Роз’єм інтерфейсу антени | Hirose U.FL-R-SMT сумісний з роз’ємом кабелю U.FL-LP-066
Рознос антени | Бортовий рознос
Інтерфейс роз’єму | Краєвий роз’єм карти Mini, 52-контактний
Напруга | 3,3 В
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | 50-95% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Wi-Fi
Частотна модуляція | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 ГГц (802.11b/g/n), 5 ГГц (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Конфігурація MIMO: 1X2 Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Мбіт/с Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Мбіт/с
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Конфігурація MIMO: 2X2 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с
Загальна інформація

Операційні системи

- Microsoft Windows* XP (32- і 64-розрядна)
- Windows Vista* (32- і 64-розрядна)
- Windows* 7 (32- і 64-розрядна)
- Windows* 8 (32- і 64-розрядна)
- Windows* 8,1 (32- і 64-розрядна)

Сертифікація Wi-Fi Alliance* | Сертифікація Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Сертифікація розширень, сумісних із Cisco | Розширення, сумісні з Cisco, верс. 4.0
Набори функцій IEEE | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Архітектура | Інфраструктура або спеціальні (однорангові) режими роботи
Безпека | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-розрядна, WEP 128- і 64-розрядна; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Загальні характеристики WiMAX

Операційні системи

- Microsoft Windows* XP (32- і 64-розрядна)
- Windows Vista* (32- і 64-розрядна)
- Windows* 7 (32- і 64-розрядна)
- Windows* 8 (32- і 64-розрядна)
- Windows* 8,1 (32- і 64-розрядна)

Стандартна відповідність | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Набір функцій системного профілю WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX, випуск 1, Wave II. Підтримує профілі 3A і 1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX, випуск 1, Wave II. Підтримує профілі 3A, 5A/C, 1A/B і 5BL
Безпека | Протокол управління ключами (PKMv2)
Шифрування | 128-розрядна CCMP (режим лічильника/CBC-MAC) на основі шифрування AES
WiMAX
Частотний діапазон | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 ГГц / 2,496-2,690 ГГц Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 ГГц / 2,496-2,690 ГГц / 3,4-3,8 ГГц
Модуляція | Вихідний канал — QPSK, 16 QAM Вхідний канал — QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Бездротове середовище | Дуплексний режим: операції TDD | Масштабований OFDMA (SOFDMA): 512 і 1024 FFT
перестановка піднесучої: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Ширина смуги каналів: 5 і 10 МГц Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Ширина смуги каналів: 5, 7, 8,75 і 10 МГц
Набір функцій випуску мережі WiMAX | SPWG/NWG, випуск 1.5

Швидкісні характеристики

Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150:
Вхідний канал до 10 Мбіт/с і вихідний канал до 4 Мбіт/с при піковій частоті
(продуктивність OTA, канал 10 МГц)

Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250:
Вхідний канал до 20 Мбіт/с і вихідний канал до 6 Мбіт/с при піковій частоті
(продуктивність OTA, канал 10 МГц)

Вихідна потужність радіочастотного передавача | Відповідність класу потужності 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 і Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Форм-фактор | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Карта PCI Express* Full-Mini й Half-Mini. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: карта PCI Express* Half-Mini.
Габарити | Карта Full-Mini: ширина 2,00 д х довжина 1,18 д х висота 0,18 д (50,95 мм х 30 мм х 4,5 мм) Карта Half-Mini: ширина 1,049 д х довжина 1,18 д х висота 0,18 д (26,64 мм х 30 мм х 4,5 мм)
Роз’єм інтерфейсу антени | Hirose U.FL-R-SMT сумісний з роз’ємом кабелю U.FL-LP-066
Рознос антени | Бортовий рознос
Інтерфейс роз’єму | Краєвий роз’єм карти Mini, 52-контактний
Напруга | 3,3 В
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | 50-95% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11a/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Мбіт/с
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с
Загальна інформація

Операційні системи

- Microsoft Windows* XP (32- і 64-розрядна)
- Windows Vista* (32- і 64-розрядна)
- Windows* 7 (32- і 64-розрядна)
- Windows* 8 (32- і 64-розрядна)
- Windows* 8,1 (32- і 64-розрядна)

Сертифікація Wi-Fi Alliance* | Сертифікація Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Сертифікація розширень, сумісних із Cisco | Розширення, сумісні з Cisco, верс. 4.0
Стандартний WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Архітектура | Інфраструктура або спеціальні (однорангові) режими роботи
Безпека | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-розрядна, WEP 128- і 64-розрядна; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Форм-фактори | Карта Half-Mini й M.2 (форм-фактор наступного покоління — NGFF)
Електричні інтерфейси | PCIe і USB 2.0 для обох форм-факторів
Роз’єм інтерфейсу антени | Hirose U.FL-R-SMT сумісний з роз’ємом кабелю U.FL-LP-066
Рознос антени | Бортовий рознос

Стандарти мережі IEEE 802.11

Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

- Модель 7260HMW — 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC

- Модель 7260NGW — 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | 50-95% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: до 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

Bluetooth

Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) підтримуються такими адаптерами

- Модель 7260HMW

- Модель 7260NGW

Загальна інформація
Операційні системи | Windows* 7 (32- і 64-розрядна), Windows* 8 (32- і 64-розрядна), Windows* 8.1 (64-розрядна)
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* і WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* для підключення однорангових пристроїв.
Архітектура | Інфраструктура і SoftAP; підтримує одночасні режими клієнта і SoftAP
Сертифікація розширень, сумісних із Cisco | Розширення, сумісні з Cisco, верс. 4.0
Безпека
Автентифікація | WPA і WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, AES-CCMP, TKIP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Форм-фактори | Карта Half-Mini, M.2 (форм-фактор наступного покоління — NGFF)
Електричні інтерфейси | PCIe, USB 2.0 для обох форм-факторів
Роз’єм інтерфейсу антени | Hirose U.FL-R-SMT сумісний з роз’ємом кабелю U.FL-LP-066
Рознос антени | Бортовий рознос

Стандарти мережі IEEE 802.11

Intel® Dual Band Wireless-N 7260

- Модель 7260HMW AN — 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC
- Модель 7260NGW AN — 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
- Модель 7260HMW NB — 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC
- Модель 7260NGW NB — 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2

Intel® Wireless-N 7260

- Модель 7260HMW BN — 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
- Модель 7260NGW BN — 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | 50-95% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Частотна модуляція (Див. вище, не всі смуги підтримуються всіма адаптерами) | 5 ГГц (802.11a/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки 802.11n | Усі адаптери: просторові потоки 2 X 2
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

Bluetooth

Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) підтримуються такими адаптерами

- Модель 7260HMW AN

- Модель 7260NGW AN

- Модель 7260HMW BN

- Модель 7260NGW BN

Загальна інформація
Операційні системи | Windows* 7 (32- і 64-розрядна), Windows 8 (32- і 64-розрядна), Windows* 8.1 (64-розрядна)
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* і WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* для підключення однорангових пристроїв.
Архітектура | Інфраструктура і SoftAP; підтримує одночасні режими клієнта і SoftAP
Сертифікація розширень, сумісних із Cisco | Розширення, сумісні з Cisco, верс. 4.0
Безпека
Автентифікація | WPA і WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, AES-CCMP, TKIP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Форм-фактори | Карта Half-Mini й M.2 (форм-фактор наступного покоління — NGFF)
Електричні інтерфейси | PCIe і USB 2.0 для обох форм-факторів
Роз’єм інтерфейсу антени | Hirose U.FL-R-SMT сумісний з роз’ємом кабелю U.FL-LP-066
Рознос антени | Бортовий рознос

Стандарти мережі IEEE 802.11

Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

- Модель 3160HMW — 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC
- Модель 3160NGW — 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: до 433 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

Bluetooth

Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) підтримуються такими адаптерами

- Модель 3160HMW
- Модель 3160NGW

Загальна інформація
Операційні системи | Windows* 7 (32- і 64-розрядна), Windows 8 (32- і 64-розрядна), Windows* 8.1 (64-розрядна)
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* і WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* для підключення однорангових пристроїв.
Архітектура | Інфраструктура і SoftAP; підтримує одночасні режими клієнта і SoftAP
Сертифікація розширень, сумісних із Cisco | Розширення, сумісні з Cisco, верс. 4.0
Безпека
Автентифікація | WPA і WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, AES-CCMP, TKIP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (модель 3165NGW)

Форм-фактори | M.2 (форм-фактор наступного покоління — NGFF)
Електричні інтерфейси | PCIe і USB 2.0
Роз’єм інтерфейсу антени | Hirose U.FL-R-SMT сумісний з роз’ємом кабелю U.FL-LP-066
Рознос антени | Бортовий рознос
Стандарти мережі IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: до 433 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Загальна інформація
Операційні системи | Windows* 7 (32- і 64-розрядна), Windows* 8 (32- і 64-розрядна), Windows* 8.1 (64-розрядна)
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* і WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* для підключення однорангових пристроїв.
Архітектура | Інфраструктура і SoftAP; підтримує одночасні режими клієнта і SoftAP
Сертифікація розширень, сумісних із Cisco | Розширення, сумісні з Cisco, верс. 4.0
Безпека
Автентифікація | WPA і WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, AES-CCMP, TKIP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Форм-фактори | M.2 2230 (форм-фактор наступного покоління — NGFF)
Електричні інтерфейси | PCIe і USB 2.0
Роз’єм інтерфейсу антени | Hirose U.FL-R-SMT сумісний з роз’ємом кабелю U.FL-LP-066
Рознос антени | Бортовий рознос
Стандарти мережі IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: до 433 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Загальна інформація
Операційні системи | Linux, Windows* 8.1 (64-розрядна), Windows* 10 (64-розрядна)
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* і WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* для підключення однорангових пристроїв.
Архітектура | Інфраструктура і SoftAP; підтримує одночасні режими клієнта і SoftAP
Сертифікація розширень, сумісних із Cisco | Розширення, сумісні з Cisco, верс. 4.0
Безпека
Автентифікація | WPA і WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, AES-CCMP, TKIP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (модель 7265NGW)

Форм-фактори | M.2 (форм-фактор наступного покоління — NGFF)
Електричні інтерфейси | PCIe і USB 2.0
Роз’єм інтерфейсу антени | Hirose U.FL-R-SMT сумісний з роз’ємом кабелю U.FL-LP-066
Рознос антени | Бортовий рознос

Стандарти мережі IEEE 802.11

Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

- Модель 7265NGW — 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: до 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

Bluetooth

Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) підтримуються такими адаптерами

- Модель 7265NGW

Загальна інформація
Операційні системи | Windows* 7 (32- і 64-розрядна), Windows* 8 (32- і 64-розрядна), Windows* 8.1 (64-розрядна)
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* і WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* для підключення однорангових пристроїв.
Архітектура | Інфраструктура і SoftAP; підтримує одночасні режими клієнта і SoftAP
Сертифікація розширень, сумісних із Cisco | Розширення, сумісні з Cisco, верс. 4.0
Безпека
Автентифікація | WPA і WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, AES-CCMP, TKIP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (моделі 7265NGW AN і 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (модель 7265NGW BN)

Форм-фактори | M.2 (форм-фактор наступного покоління — NGFF)
Електричні інтерфейси | PCIe, USB 2.0
Роз’єм інтерфейсу антени | Hirose U.FL-R-SMT сумісний з роз’ємом кабелю U.FL-LP-066
Рознос антени | Бортовий рознос

Стандарти мережі IEEE 802.11

Intel® Dual Band Wireless-N 7265

- Модель 7265NGW AN — 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
- Модель 7265NGW NB — 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2

Intel® Wireless-N 7265

- Модель 7265NGW BN — 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Частотна модуляція (Див. вище, не всі смуги підтримуються всіма адаптерами) | 5 ГГц (802.11a/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки 802.11n | Усі адаптери: просторові потоки 2 X 2
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

Bluetooth

Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) підтримуються такими адаптерами

- Модель 7265NGW AN
- Модель 7265NGW NB
- Модель 7265NGW BN

Загальна інформація
Операційні системи | Windows* 7 (32- і 64-розрядна), Windows 8 (32- і 64-розрядна), Windows* 8.1 (64-розрядна)
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* і WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* для підключення однорангових пристроїв.
Архітектура | Інфраструктура і SoftAP; підтримує одночасні режими клієнта і SoftAP
Сертифікація розширень, сумісних із Cisco | Розширення, сумісні з Cisco, верс. 4.0
Безпека
Автентифікація | WPA і WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, AES-CCMP, TKIP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Форм-фактори | Карта Half-Mini й M.2 (форм-фактор наступного покоління — NGFF)
Електричні інтерфейси | PCIe і USB 2.0 для обох форм-факторів
Роз’єм інтерфейсу антени | Hirose U.FL-R-SMT сумісний з роз’ємом кабелю U.FL-LP-066
Рознос антени | Бортовий рознос

Стандарти мережі IEEE 802.11

Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

- Модель 8260NGW — 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | 50-95% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: до 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

Bluetooth

Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) підтримуються такими адаптерами

- Модель 8260NGW

Загальна інформація
Операційні системи | Windows* 7 (32- і 64-розрядна), Windows* 8 (32- і 64-розрядна), Windows* 8.1 (64-розрядна)
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* і WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* для підключення однорангових пристроїв.
Архітектура | Інфраструктура і SoftAP; підтримує одночасні режими клієнта і SoftAP
Сертифікація розширень, сумісних із Cisco | Розширення, сумісні з Cisco, верс. 4.0
Безпека
Автентифікація | WPA і WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, AES-CCMP, TKIP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (моделі 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Загальна інформація

Габарити (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм

- M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,8 мм

Маса

- M.2 2230: 2,6 г

- M.2 1216: 0,6 г

Рознос антени | Підтримується
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: PCIe, USB або UART (лише M.2 1216)
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (обмежена підтримка функцій), Android
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* для підключення однорангових пристроїв, Wi-Fi Miracast* як джерело.
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v підтримка операційної системи в очікуванні; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11REVmc
Роумінг | Підтримує плавний роумінг між точками доступу
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 4.2, BLE
Безпека
Автентифікація | WPA і WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, 128-розрядна AES-CCMP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Відповідність
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | Модель 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, LTE Coexistence, eFEM, M.2 2230 HE
Модель 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Модель 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, LTE Coexistence, M.2 1216 SD
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: до 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

## Intel® Wireless-AC 9260 (моделі 9260NGW і 9260D2WL)

Загальна інформація

Габарити (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [1,5 мм макс. (верхня сторона)/0,1 мм макс. (нижня сторона)]

- M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,67 (± 0,08) мм

Маса

- M.2 2230: 2,9 ± 0,3 г

- M.2 1216: 0,61 ± 0,1 г

Рознос антени | Підтримується
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: PCIe, USB
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | Microsoft Windows 10*, Linux* (обмежена підтримка функцій), Chrome*
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* a/b/g/n/ac з функціями Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* як джерело і Wi-Fi Direct*.
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v підтримка операційної системи в очікуванні; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11REVmc
Роумінг | Підтримує плавний роумінг між точками доступу
Bluetooth | Bluetooth* 5
Безпека
Автентифікація | WPA* і WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, 128-розрядна AES-CCMP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Відповідність
Уряд США | FIPS, FISMA
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | 9260NGW | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216 LTE Coex
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | 1,73 Гбіт/с під час використання каналів 160 МГц
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

## Intel® Wireless-AC 9461 (моделі 9461NGW/9461D2W)

Загальна інформація

Габарити (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм

- M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,57 (+-0,08) мм

Маса

- M.2 2230: 2,7 г

- M.2 1216: 0,7 г

Рознос антени | Підтримується
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: CNVio
Робоча температура (екран адаптера) | Від 0 ºC до +80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | Microsoft Windows 10*, Linux* (обмежена підтримка функцій), Chrome
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* a/b/g/n/ac з функціями Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* як джерело і Wi-Fi Direct
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v підтримка операційної системи в очікуванні; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11REVmc
Роумінг | Підтримує плавний роумінг між точками доступу
Bluetooth | Bluetooth* 5
Безпека
Автентифікація | WPA і WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, 128-розрядна AES-CCMP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Відповідність
Нормативна інформація | Щоб переглянути список схвалень країни, зверніться до місцевих представників Intel.
Уряд США | FIPS, FISMA
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | 9461NGW | 802.11ac Wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, одна антена
9461D2W | 802.11ac Wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, одна антена
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | 433 Мбіт/с під час використання каналів 80 МГц
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

## Intel® Wireless-AC 9462 (моделі 9462NGW/9462D2W)

Загальна інформація

Габарити (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм

- M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,57 (+-0,08) мм

Маса

- M.2 2230: 2,7 г

- M.2 1216: 0,7 г

Рознос антени | Підтримується
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: CNVio
Робоча температура (екран адаптера) | Від 0 ºC до +80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | Microsoft Windows 10*, Linux* (обмежена підтримка функцій), Chrome
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* a/b/g/n/ac з функціями Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* як джерело і Wi-Fi Direct
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v підтримка операційної системи в очікуванні; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11REVmc
Роумінг | Підтримує плавний роумінг між точками доступу
Bluetooth | Bluetooth* 5
Безпека
Автентифікація | WPA і WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, 128-розрядна AES-CCMP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Відповідність
Нормативна інформація | Щоб переглянути список схвалень країни, зверніться до місцевих представників Intel.
Уряд США | FIPS, FISMA
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | 9462NGW | 802.11ac Wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, рознесена антена
9462D2W | 802.11ac Wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, рознесена антена
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | 433 Мбіт/с під час використання каналів 80 МГц
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

## Intel® Wireless-AC 9560 (моделі 9560NGW/9560D2W)

Загальна інформація

Габарити (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм

- M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,8 мм

Маса

- M.2 2230: 2,6 г

- M.2 1216: 0,6 г

Рознос антени | Підтримується
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: CNVio
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | Microsoft Windows 10*, Linux* (обмежена підтримка функцій), Chrome*
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* a/b/g/n/ac з функціями Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* як джерело і Wi-Fi Direct* (лише для Microsoft Windows*)
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v підтримка операційної системи в очікуванні; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11-2016
Роумінг | Підтримує плавний роумінг між точками доступу
Bluetooth | Bluetooth* 5
Безпека
Автентифікація | WPA* і WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, 128-розрядна AES-CCMP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Відповідність
Уряд США | FIPS, FISMA
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | 9560NGW | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | 1,73 Гбіт/с під час використання каналів 160 МГц
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Форм-фактори | M.2, тип 3030
Електричні інтерфейси | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Інтерфейс до модуля Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 з використанням X-FL і один виділений модуль Bluetooth
Роз’єм інтерфейсу антени | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT сумісний з роз’ємом кабелю U.FL-LP-066
Рознос антени | Бортовий рознос
Стандарти мережі IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Частотна модуляція | 60 ГГц (802.11ad) | 5 ГГц (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 57-64 ГГц (залежно від країни) | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | Управління DMG PHY, DMG SC PHY | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | 1, 2 і 3, з урахуванням правил країни | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки | – | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: до 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Загальна інформація
Операційні системи | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* з підключенням у режимі очікування
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* і WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* для підключення однорангових пристроїв.
Архітектура | Інфраструктура і SoftAP; підтримує одночасні режими клієнта і SoftAP
Сертифікація розширень, сумісних із Cisco | Розширення, сумісні з Cisco, верс. 4.0
Безпека
Автентифікація | WPA і WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Форм-фактори | M.2, тип 3030
Електричні інтерфейси | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Інтерфейс до модуля Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 з використанням X-FL і один виділений модуль Bluetooth
Роз’єм інтерфейсу антени | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT сумісний з роз’ємом кабелю U.FL-LP-066
Рознос антени | Бортовий рознос
Стандарти мережі IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Частотна модуляція | 60 ГГц (802.11ad) | 5 ГГц (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 57-64 ГГц (залежно від країни) | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | Управління DMG PHY, DMG SC PHY | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | 1, 2 і 3, з урахуванням правил країни | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки | – | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: до 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Загальна інформація
Операційні системи | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* з підключенням у режимі очікування
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* і WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* для підключення однорангових пристроїв.
Архітектура | Інфраструктура і SoftAP; підтримує одночасні режими клієнта і SoftAP
Сертифікація розширень, сумісних із Cisco | Розширення, сумісні з Cisco, верс. 4.0
Безпека
Автентифікація | WPA і WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 (18260NGW)

Форм-фактори | M.2, тип 2230
Електричні інтерфейси | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Інтерфейс до модуля Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 або M10042 з використанням X-FL (одного коаксіального кабелю для подачі живлення, IF і управління)
Габарити | 22 мм x 30 мм x S3 [1,5 мм макс. (верхня сторона)/0,1 мм макс. (нижня сторона)]
Роз’єм інтерфейсу антени | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT сумісний з роз’ємом кабелю U.FL-LP-066
Рознос антени | Бортовий рознос
Стандарти мережі IEEE 802.11 | IEEE 802.11abgn, 802.11ac, 802.11ad, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Частотна модуляція | 60 ГГц (802.11ad) | 5 ГГц (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 57-64 ГГц (залежно від країни) | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | Управління DMG PHY, DMG SC PHY | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | 1, 2 і 3, з урахуванням правил країни | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки | – | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260: до 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), 4.1
Загальна інформація
Операційні системи | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* з підключенням у режимі очікування
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* і WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* для підключення однорангових пристроїв.
Архітектура | Інфраструктура і SoftAP; підтримує одночасні режими клієнта і SoftAP
Сертифікація розширень, сумісних із Cisco | Розширення, сумісні з Cisco, верс. 4.0
Безпека
Автентифікація | WPA і WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 (18265NGW)

Загальна інформація
Габарити (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [1,5 мм макс. (верхня сторона)/0,1 мм макс. (нижня сторона)]
Маса | M.2 2230: 2,4 г
Рознос антени | Підтримується
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: PCIe, інтерфейс USB до модуля Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10101 з використанням X-FL (одного коаксіального кабелю для подачі живлення, IF і управління)
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість, коли обладнання не працює | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (обмежена підтримка функцій), Android
Wi-Fi Alliance | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* для підключення однорангових пристроїв, Wi-Fi Miracast як джерело
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v підтримка операційної системи в очікуванні; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11REVmc
Роумінг | Підтримує плавний роумінг між відповідними точками доступу
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 4.2, BLE
Частотна модуляція | 60 ГГц (802.11ad) | 5 ГГц (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 57-64 ГГц (залежно від країни) | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | Управління DMG PHY, DMG SC PHY | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | 1, 2 і 3, з урахуванням правил країни | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки | – | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | До 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с
Безпека
Автентифікація | WPA і WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, AES-CCMP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Відповідність
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Форм-фактори | M.2, тип 3030
Електричні інтерфейси | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Інтерфейс до модуля Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 з використанням X-FL і один виділений модуль Bluetooth
Роз’єм інтерфейсу антени | X.FL
Рознос антени | Бортовий рознос
Стандарти мережі IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Частотна модуляція | 60 ГГц (802.11ad)
Частотний діапазон | 57-64 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Бездротове середовище | Управління DMG PHY, DMG SC PHY
Канали | 1, 2 і 3, з урахуванням правил країни
Просторові потоки | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Мбіт/с
Безпека бездротового зв’язку
Автентифікація | WPA2-Personal (WSC — проста конфігурація Wi-Fi)
Шифрування | 128-розрядна AES-GCMP
Додаткові функції криптообчислень
Розшифрування загальнодоступного ключа | RSA-2048
Загальна інформація
Операційні системи | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* з підключенням у режимі очікування
Архітектура | Інфраструктура і SoftAP; підтримує одночасні режими клієнта і SoftAP
Сертифікація розширень, сумісних із Cisco | Розширення, сумісні з Cisco, верс. 4.0

## Intel® Wireless Gigabit 11000

Габарити | 20,5 мм x 14,2 мм x 1,8 мм (включаючи екран)
Маса | 2 г
Електричні інтерфейси | Припаяний модуль має власну схему. Інтерфейс до модуля Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R з використанням X-FL (одного коаксіального кабелю для подачі живлення, IF і управління)
Роз’єм інтерфейсу антени | X.FL
Рознос антени | Бортовий рознос
Стандарти мережі IEEE 802.11 | 802.11ad
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Частотна модуляція | 60 ГГц (802.11ad)
Частотний діапазон | 57-64 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Канали | 1, 2 і 3, з урахуванням правил країни
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Мбіт/с
Безпека бездротового зв’язку
Автентифікація | WPA2-Personal (WSC — проста конфігурація Wi-Fi)
Шифрування | 128-розрядна AES-GCMP
Додаткові функції криптообчислень
Розшифрування загальнодоступного ключа | RSA-2048
Загальна інформація
Операційні системи | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* з підключенням в режимі очікування, Microsoft Windows 10* з підключенням в режимі очікування

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

Габарити (В x Ш x Г) | M.2 4230: 42 мм x 30 мм x 2,6 мм [1,5 мм макс. (верхня сторона)/0,1 мм макс. (нижня сторона)]
Маса | 5,16 г
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримка обладнання
Електричні інтерфейси | M.2 Key G (визначений користувачем). Інтерфейс до модуля Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101 з використанням X-FL (одного коаксіального кабелю для подачі живлення, IF і управління), до 2 модулів
Світлодіоди й підтримка GPIO | Підтримка 2-х світлодіодів або багатоколірних світлодіодів з 4-ма станами, кнопка відновлення, кнопка виконання з налаштовуваною дією
Рознос антени | Бортовий рознос
Стандарти мережі IEEE 802.11 | 802.11ad
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість, коли обладнання не працює | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Частотна модуляція | 60 ГГц (802.11ad)
Частотний діапазон | 57-64 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Канали | 1, 2 і 3, з урахуванням правил країни
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Мбіт/с
Операційні системи | Немає
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | –
Безпека бездротового зв’язку
Автентифікація | WPA2-Personal (WSC — проста конфігурація Wi-Fi)
Шифрування | 128-розрядна AES-GCMP
Додаткові функції криптообчислень
Розшифрування загальнодоступного ключа | RSA-2048
Модуль Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101R
Габарити (В x Ш x Г) | 7 мм x 19,3 мм x 1,8 мм
Маса | 1 г
Інтерфейс роз’єму антени | X.FL
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість, коли обладнання не працює | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)

## Intel® Wireless Gigabit 11100VR

Габарити (В x Ш x Г) | 20,5 мм x 14,2 мм x 1,8 мм (включаючи екран)
Маса | 2 г
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується як в апаратному, так і у програмному забезпеченні
Електричні інтерфейси | Припаяний модуль має власну схему. Інтерфейс до модуля Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042 з використанням X-FL (одного коаксіального кабелю для подачі живлення, IF і управління)
Вихідний світлодіод | Увімк./вимк.
Стандарти мережі IEEE 802.11 | 802.11ad
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість, коли обладнання не працює | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Частотна модуляція | 60 ГГц (802.11ad)
Частотний діапазон | 57-64 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Канали | 1, 2 і 3, з урахуванням правил країни
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Мбіт/с
Операційні системи | Microsoft Windows 10* з підключенням у режимі очікування
Безпека бездротового зв’язку
Автентифікація | WPA2-Personal (WSC — проста конфігурація Wi-Fi)
Шифрування | 128-розрядна AES-GCMP
Додаткові функції криптообчислень
Розшифрування загальнодоступного ключа | RSA-2048
Модуль Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R
Габарити (В x Ш x Г) | 7,5 мм x 24,5 мм x 1,8 мм
Маса | 1 г
Інтерфейс роз’єму антени | X.FL
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість, коли обладнання не працює | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

Загальна інформація

Габарити (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [1,5 мм макс. (верхня сторона)/0,1 мм макс. (нижня сторона)]

- M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,65 (± 0,05) мм

Маса

- M.2 2230: 2,33 (± 0,3) г

- M.2 1216: 0,61 (± 0,1) г

Рознос антени | Підтримується
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: CNVio2
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | ОС Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome*
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* 6, СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location* та Wi-Fi TimeSync*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 і деякі поправки (охоплення вибраних функцій) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5,1
Безпека
Автентифікація | WPA* і WPA2* Personal і Enterprise; WPA3* (підтримка операційної системи в очікуванні)
Протоколи автентифікації | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, TKIP, 128-розрядна AES-CCMP, 256-розрядна AES-GCMP
Відповідність
Нормативна інформація | Щоб переглянути список схвалень країни, зверніться до місцевих представників Intel.
Уряд США | FIPS 140-2
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80 МГц, Bluetooth* 5.1, M.2 2230, рознос антени
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80 МГц, Bluetooth* 5.1, M.2 1216, рознос антени

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

Загальна інформація

Габарити (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [1,5 мм макс. (верхня сторона)/0,1 мм макс. (нижня сторона)]

- M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,65 (± 0,05) мм

Маса

- M.2 2230: 2,33 (± 0,3) г

- M.2 1216: 0,61 (± 0,1) г

Рознос антени | Підтримується
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: PCIe, USB
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | ОС Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome*
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* a/b/g/n/ac з функціями Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* і Wi-Fi TimeSync*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 і деякі поправки (охоплення вибраних функцій) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Безпека
Автентифікація | WPA* і WPA2* Personal і Enterprise; WPA3* (підтримка операційної системи в очікуванні)
Протоколи автентифікації | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, TKIP, 128-розрядна AES-CCMP, 256-розрядна AES-GCMP
Відповідність
Нормативна інформація | Щоб переглянути список схвалень країни, зверніться до місцевих представників Intel.
Уряд США | FIPS 140-2, FISMA
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE Coexistence
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотний діапазон | 5,15-5,895 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | До 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Загальна інформація

Габарити (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [1,5 мм макс. (верхня сторона)/0,1 мм макс. (нижня сторона)]

- M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,65 (± 0,05) мм

Маса

- M.2 2230: 2,33 (± 0,3) г

- M.2 1216: 0,61 (± 0,1) г

Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: CNVio2
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | ОС Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome*
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* a/b/g/n/ac з функціями Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* і Wi-Fi TimeSync*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 і деякі поправки (охоплення вибраних функцій) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Безпека
Автентифікація | WPA* і WPA2* Personal і Enterprise; WPA3* (підтримка операційної системи в очікуванні)
Протоколи автентифікації | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, TKIP, 128-розрядна AES-CCMP, 256-розрядна AES-GCMP
Відповідність
Нормативна інформація | Щоб переглянути список схвалень країни, зверніться до місцевих представників Intel.
Уряд США | FIPS 140-2, FISMA
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | Модель AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE Coexistence
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотний діапазон | 5,15-5,895 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | До 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

Загальна інформація

Габарити (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [1,5 мм макс. (верхня сторона)/0,1 мм макс. (нижня сторона)]

- M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,65 (± 0,05) мм

Маса

- M.2 2230: 2,33 (± 0,3) г

- M.2 1216: 0,61 (± 0,1) г

Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: CNVio2
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | ОС Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome*
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* 6, СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location* та Wi-Fi TimeSync*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 і деякі поправки (охоплення вибраних функцій) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5,1
Безпека
Автентифікація | WPA* і WPA2* Personal і Enterprise; WPA3* (підтримка операційної системи в очікуванні)
Протоколи автентифікації | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, TKIP, 128-розрядна AES-CCMP, 256-розрядна AES-GCMP
Відповідність
Нормативна інформація | Щоб переглянути список схвалень країни, зверніться до місцевих представників Intel.
Уряд США | FIPS 140-2
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80 МГц, Bluetooth* 5.1, M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80 МГц, Bluetooth* 5.1, M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

Загальна інформація

Габарити (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [1,5 мм макс. (верхня сторона)/0,1 мм макс. (нижня сторона)]

- M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,65 (± 0,08) мм

Маса

- M.2 2230: 2,33 (± 0,3) г

- M.2 1216: 0,61 (± 0,1) г

Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: PCIe, USB
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | Microsoft Windows 10*, Linux*
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* і Wi-Fi TimeSync*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 і деякі поправки (охоплення вибраних функцій) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11-2016 802.11-2016, готовність до Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW
Bluetooth | Bluetooth* 5,2
Безпека
Автентифікація | WPA2* і WPA3*
Протоколи автентифікації | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрування | 128-розрядна AES-CCMP, 256-розрядна AES-GCMP
Відповідність
Нормативна інформація | Щоб переглянути список схвалень країни, зверніться до місцевих представників Intel.
Уряд США | FIPS 140-2
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
Частотна модуляція | 6-7 ГГц (802.11ax R2) | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотний діапазон | FCC: 5,925 ГГц – 7,125 ГГц ЄС: 5925 ГГц — 6,425 ГГц (залежно від країни) | 5,15-5,895 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Бездротове середовище | 6-7 ГГц: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 5 ГГц UNII: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | До 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

Загальна інформація

Габарити (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [1,5 мм макс. (верхня сторона)/0,1 мм макс. (нижня сторона)]

- M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,7 (± 0,1) мм

Маса

- M.2 2230: 2,83 (± 0,3) г

- M.2 1216: 0,67 (± 0,1) г

Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: CNVio2
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | Microsoft Windows 10*, Linux*
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* і Wi-Fi Agile Multiband*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 і деякі поправки (охоплення вибраних функцій) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11-2016 Готовність до Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW
Bluetooth | Bluetooth* 5,2
Безпека
Автентифікація | WPA2* і WPA3*
Протоколи автентифікації | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрування | 128-розрядна AES-CCMP, 256-розрядна AES-GCMP
Відповідність
Нормативна інформація | Щоб переглянути список схвалень країни, зверніться до місцевих представників Intel.
Уряд США | FIPS 140-2
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216, LTE Coex
Частотна модуляція | 6-7 ГГц (802.11ax R2) | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотний діапазон | FCC: 5,925 ГГц – 7,125 ГГц ЄС: 5925 ГГц — 6,425 ГГц (залежно від країни) | 5,15-5,895 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Бездротове середовище | 6-7 ГГц: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 5 ГГц UNII: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | До 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

Загальна інформація

Габарити (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [1,5 мм макс. (верхня сторона)/0,1 мм макс. (нижня сторона)]

- M.2 1625: 16 мм x 25 мм x 2,0 мм

Маса

- M.2 2230: 2,83 (± 0,3) г

- M.2 1625: 0,90 (± 0,1) г

Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: CNVio2
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | Microsoft Windows 10*, Linux*
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* 6, СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* і Wi-Fi Agile Multiband*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 і деякі поправки (охоплення вибраних функцій) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11-2016 Готовність до Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW
Bluetooth | Bluetooth* 5,2
Безпека
Автентифікація | WPA2* і WPA3*
Протоколи автентифікації | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрування | 128-розрядна AES-CCMP, 256-розрядна AES-GCMP
Відповідність
Нормативна інформація | Щоб переглянути список схвалень країни, зверніться до місцевих представників Intel.
Уряд США | FIPS 140-2
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1625
Частотна модуляція | 6-7 ГГц (802.11ax R2) | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотний діапазон | FCC: 5,925 ГГц – 7,125 ГГц ЄС: 5925 ГГц — 6,425 ГГц (залежно від країни) | 5,15-5,895 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Бездротове середовище | 6-7 ГГц: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 5 ГГц UNII: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | До 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

Загальна інформація

Габарити (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [1,5 мм макс. (верхня сторона)/0,1 мм макс. (нижня сторона)]

- M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,7 (± 0,1) мм

Маса

- M.2 2230: 3,07 (± 0,15) г

- M.2 1216: 0,75 (± 0,04) г

Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: PCIe*, USB
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | Підтримка технології Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 з Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* та Wi-Fi Location R2 HW
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 і деякі поправки (охоплення вибраних функцій) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11-2016 Готовність до Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW
Bluetooth | Bluetooth* 5.4
Безпека
Автентифікація | Перехідний режим WPA3* для особистих і корпоративних користувачів WPA2*
Протоколи автентифікації | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрування | 128-розрядна AES-CCMP, 256-розрядна AES-GCMP
Відповідність
Нормативна інформація | Щоб переглянути список схвалень країни, зверніться до місцевих представників Intel.
Уряд США | FIPS 140-3
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | BE200NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Частотна модуляція | 6-7 ГГц (802.11ax R2) (802.11be) | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотний діапазон | FCC: 5,925 ГГц – 7,125 ГГц ЄС: 5925 ГГц — 6,425 ГГц (залежно від країни) | 5,15-5,895 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Бездротове середовище | 6-7 ГГц: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 5 ГГц UNII: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | До 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

Загальна інформація

Габарити (В x Ш x Г)

- M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [1,5 мм макс. (верхня сторона)/0,1 мм макс. (нижня сторона)]

- M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,7 (± 0,1) мм

Маса

- M.2 2230: 3,07 (± 0,15) г

- M.2 1216: 0,75 (± 0,04) г

Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: PCIe*, USB
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | Підтримка технології Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 з Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* та Wi-Fi Location R2 HW
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 і деякі поправки (охоплення вибраних функцій) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11-2016 Готовність до Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW
Bluetooth | Bluetooth* 5.4
Безпека
Автентифікація | Перехідний режим WPA3* для особистих і корпоративних користувачів WPA2*
Протоколи автентифікації | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрування | 128-розрядна AES-CCMP, 256-розрядна AES-GCMP
Відповідність
Нормативна інформація | Щоб переглянути список схвалень країни, зверніться до місцевих представників Intel.
Уряд США | FIPS 140-3
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | BE200NGW M | Wi-Fi 7, 160 МГц 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7, 160 МГц 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Частотна модуляція | 6-7 ГГц (802.11ax R2) (802.11be) | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотний діапазон | FCC: 5,925 ГГц – 7,125 ГГц ЄС: 5925 ГГц — 6,425 ГГц (залежно від країни) | 5,15-5,895 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Бездротове середовище | 6-7 ГГц: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 5 ГГц UNII: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | До 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

На початок сторінки

Назад до змісту

Товарні знаки та застереження